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ВОЛОГОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города Череповца

Принято Череповецкой городской Думой

28.10.2025

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Вологодской области от 5 сентября 2025 года № 1260 «Об утверждении единых региональных стандартов внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец Вологодской области» Череповецкая городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Череповецкой городской Думы от 31.10.2017     № 185 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Череповца», изложив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» Череповецкая городская Дума решила:».
2. Внести в Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185, следующие изменения:
2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Правила благоустройства территории города Череповца разработаны на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», закона Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», закона Вологодской области от 10.01.2024 № 5508-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере благоустройства Вологодской области», постановления Правительства Вологодской области от 13.02.2024 № 156 «Об утверждении Единого регионального стандарта «Правила организации и производства уборочных работ на территории муниципальных образований Вологодской области», постановления Правительства Вологодской области от 13.02.2024 № 149 «Об утверждении Единого регионального стандарта «Содержание внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, заборов и иных ограждений на территории муниципальных образований Вологодской области», постановления Правительства Вологодской области от 22.08.2024 № 1037 «Об утверждении Единого регионального стандарта «Общие требования к внешнему виду элементов благоустройства пляжей»; постановления Правительства Вологодской области от 27.08.2024 № 1061 «Об утверждении Единого регионального стандарта «Общие требования к содержанию отдельных элементов благоустройства», постановления Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260 «Об утверждении единых  региональных стандартов внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец Вологодской области», других законов Вологодской области и иных нормативных правовых актов государственных органов, муниципальных правовых актов.».

2.2. В пункте 1.3:

2.2.1. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«афиша – информационная конструкция, содержащая сведения о предстоящем культурном мероприятии. Размещается у входов в театры, на улицах, площадях и в других публичных местах;».
2.2.2. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«баннер – рекламная или информационная конструкция, изготавливаемая из специальной ткани, устойчивой к атмосферным условиям. К баннерам также относятся перетяжки, транспаранты;».
2.2.3. Дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 
«бахчевой развал – нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур;».
2.2.4. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 
«бренд города – комплекс ассоциаций, возникающих при упоминании названия города;».
2.2.5. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«вывеска – информационная конструкция, предназначенная для размещения информации об организации, индивидуальном предпринимателе в целях уведомления неопределенного круга лиц о месте своего расположения, наименовании (фирменном наименовании), коммерческом обозначении, изображении товарного знака, знаке обслуживания, месте нахождения (адресе), режиме работы, профиле деятельности и (или) виде(-ах) реализуемых товаров и услуг.».
2.2.6. Абзацы четырнадцатый, пятнадцатый признать утратившими силу.
2.2.7. Дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания: 
«витринная вывеска – конструкция, которая располагается с внутренней стороны витрин и витражного остекления;».
2.2.8. Дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания: 
«выносное оборудование – оборудование, необходимое для обеспечения деятельности объекта (стационарного или нестационарного) торговли или общественного питания, размещаемое непосредственно у данного объекта торговли или общественного питания;».
2.2.9. Дополнить новым абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«дизайн-бук – комплексный документ, объединяющий требования к единому визуальному облику города;».
2.2.10. Дополнить новым абзацем двадцать третьим следующего содержания:
 «домовой знак – табличка с одновременным указанием порядкового номера строения и наименования улицы, переулка, площади и т.п.;».
2.2.11. Дополнить новым абзацем двадцать четвертым следующего содержания: 
«елочный базар – нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев;».
2.2.12. Дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания:
 «информационная табличка – информационная конструкция, выполненная в виде небольшой таблички, на которой должно размещаться фирменное наименование (наименование организации), место ее нахождения (адрес) и режим работы;».
2.2.13. Дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:
 «консольная конструкция – информационная конструкция в виде двухстороннего короба/таблички разнообразной формы, размещаемая на здании перпендикулярно фасаду;».
2.2.14. Дополнить новым абзацем тридцать пятым следующего содержания: 
«место проведения ярмарок – территория (земельный участок, часть земельного участка), которая может быть использована для проведения ярмарок;».
2.2.15. Дополнить новым абзацем тридцать шестым следующего содержания: 
«нестационарный торговый объект – временное сооружение или временная легкая конструкция, не связанные прочно с земельным участком (не имеют заглубленных фундаментов и подземных сооружений), вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе объект развозной и разносной торговли;».
2.2.16. Дополнить новым абзацем шестьдесят седьмым следующего содержания:
 «развозная торговля – форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне стационарной торговой сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным средством. К развозной торговле относят торговлю с использованием автомобиля: автолавки, автофургона, тонара, автоприцепа, автоцистерны, магазина-вагона;».
2.2.17. Абзац семьдесят третий изложить в следующей редакции: 
«сезонное (летнее) кафе – сезонные нестационарные объекты, представляющие собой набор торгово-технологического оборудования, размещенного в сооружении из облегченных конструкций, предназначенные для оказания населению услуг общественного питания;».
2.2.18. Дополнить новым абзацем восемьдесят седьмым следующего содержания: 
«торговый киоск – нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляется хранение товарного запаса;».
2.2.19. Дополнить новым абзацем восемьдесят восьмым следующего содержания:
«торговый павильон – нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов. Павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса;».
2.2.20. Дополнить новым абзацем восемьдесят девятым следующего содержания: 
«торговый навес – нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли, состоящий из каркаса и кровли;».
2.2.21. Дополнить новым абзацем девяностым следующего содержания:
«торговая палатка (в том числе торговый домик) – нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли, состоящий из каркаса и защитного тента;».
2.2.22. Дополнить новым абзацем сотым следующего содержания:
«фирменный стиль города – система различных элементов, каждый из которых представляет собой значимую и характерную особенность города, его оригинальные черты и уникальный ценностный смысл. К фирменному стилю города относится набор цветовых, графических, словесных, типографических, дизайнерских элементов, которые обеспечивают визуальное и смысловое единство информации об объекте;».
2.2.23. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«элементы бренда города – средства, которые обеспечивают уникальность бренда города. К основным элементам бренда города относятся логотип, слоган, графические элементы, маскот (персонаж);
ярмарка – мероприятие, организованное с целью реализации, демонстрации товаров (выполнения работ, оказания услуг) участников ярмарки – представителей одной или нескольких отраслей народного хозяйства, заключения прямых торговых сделок по представленным образцам, проводимое в установленные сроки, в определенном месте, информация о котором доведена до неопределенного круга лиц.».
2.3. Пункт 2.1.2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«При проектировании необходимо учитывать требования Единых региональных стандартов внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец Вологодской области, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260.

При проектировании благоустройства необходимо применять фирменный стиль (дизайн-бук) города Череповца в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 5 к Правилам, в Едином региональном стандарте внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец Вологодской области «Руководство по применению фирменного стиля (дизайн-бук) города Череповец», утвержденном постановлением Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260.».
2.4. Подраздел 2.2 дополнить новыми пунктами 2.2.4, 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.4. При проектировании необходимо учитывать требования Единых региональных стандартов внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец Вологодской области, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260.

2.2.5. При проектировании объектов благоустройства необходимо применять фирменный стиль (дизайн-бук) города Череповца в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 5 к Правилам, в Едином региональном стандарте внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец Вологодской области «Руководство по применению фирменного стиля (дизайн-бук) города Череповец», утвержденном постановлением Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260.».
2.5. Подраздел 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Благоустройство общественных территорий рекреационного назначения

2.3.1. Проектирование территорий рекреационного назначения необходимо принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город Череповец Вологодской области.

2.3.2. При проектировании необходимо учитывать требования Единых региональных стандартов внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец Вологодской области, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260.

2.3.3. При проектировании объектов благоустройства необходимо применять фирменный стиль (дизайн-бук) города Череповца в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 5 к Правилам, в Едином региональном стандарте внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец Вологодской области «Руководство по применению фирменного стиля (дизайн-бук) города Череповец», утвержденном постановлением Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260.».
2.6. Пункт 5.2.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2.2. При подготовке документов, указанных в пункте 5.2.1 Правил, необходимо соблюдать архитектурные требования и типовые решения, указанные в Приложении 4 к Правилам, в Едином региональном стандарте внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец Вологодской области «Требования к внешнему виду и размещению нестационарных объектов», утвержденном постановлением Правительства области от 05.09.2025 № 1260, а также необходимо исходить из следующего:

5.2.2.1. Временные объекты должны иметь характеристики и параметры, соответствующие следующим основным требованиям:

не должны иметь прочной связи с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;

не должны иметь капитального, заглубленного фундамента и (или) подземных помещений, а также иных конструктивных элементов, позволяющих отнести такой объект к недвижимому имуществу;

для временных объектов допускается количество этажей не более трех, за исключением нестационарных объектов на земельных участках многоквартирных жилых домов (не более одного этажа);

элементы благоустройства, расположенные на территории размещения временных объектов, должны быть доступными для МГН в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».

5.2.2.2. Не допускается размещение временных объектов в нарушении строительных, градостроительных и санитарных требований, технических регламентов.

5.2.2.3. При размещении временных объектов необходимо:

предусмотреть благоустройство площадки для размещения временного объекта (с асфальтобетонным, плиточным покрытием), пешеходного тротуара к временному объекту от существующих пешеходных тротуаров, обустройство временной парковки при наличии технической возможности, установку урн, озеленение прилегающей территории, освещение территории, водоотведение с территории.

5.2.2.4. Наполнение элементами благоустройства территории рассматривается для каждого объекта индивидуально по заданию на проектирование, в зависимости от градостроительной ситуации.

5.2.2.5. При эксплуатации существующих временных объектов, расположенных с нарушением противопожарного разрыва до стен жилых и общественных зданий, строений, сооружений необходимо предусмотреть мероприятия по обоснованию сокращения противопожарного расстояния и мероприятия по исключению рисков возникновения пожара, по обеспечению пожарной безопасности.

5.2.2.6. Владелец временного объекта обеспечивает подключение данного объекта к инженерным коммуникациям, к электросетям (заключение договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией) или обеспечивает автономное энергоснабжение временного объекта в соответствии с установленными требованиями и при отсутствии замечаний к благоустройству места размещения временного объекта.

5.2.2.7. При размещении временных объектов не допускается асфальтирование и сплошное мощение приствольных кругов в радиусе ближе 1,5 метра от ствола. Для деревьев, расположенных на участке, где произведено мощение, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и т.д.) рекомендуется предусматривать защитные виды покрытий в радиусе не менее 1,5 метров от ствола: щебеночное, галечное, «соты» с засевом газона.
5.2.2.8. Для наружной отделки фасадов, конструктивных и декоративных элементов гаражей необходимо применять цвет RAL 7001 (Серебристо-серый).».
2.7. Абзац второй пункта 5.3.5 после слов «дорожных покрытий,» дополнить словом «проездов,».

2.8. В пункте 5.5.9 абзац шестой признать утратившим силу.
2.9. Подраздел 5.19 признать утратившим силу.
2.10. Пункт 7.1.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«производить механическое удаление пней, оставшихся после сноса (вырубки) зеленых насаждений (за исключением пней, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, гаражно-строительных кооперативов).

Если работы по удалению пней связаны с проведением раскопок и вызывают нарушение благоустройства или верхнего слоя земли, необходимо получение разрешения на осуществление земляных работ в порядке, установленном разделом 14 Правил.».
2.11. Подраздел 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Размещение, содержание и эксплуатация рекламных конструкций
8.2.1. На территории города Череповца допускается размещение следующих видов рекламных конструкций:

объемные буквы (на подложке и без);

световой короб (лайтбокс);

видеоэкран;

медиафасад;

крышная конструкция;

витринная конструкция.

8.2.2. Владелец рекламной конструкции либо собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, если договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции такая обязанность не возложена на владельца рекламной конструкции, обязан содержать рекламную конструкцию в надлежащем внешнем виде в соответствии с требованиями, установленными пунктом 8.3.4 Правил.

8.2.3. Установка и эксплуатация рекламных конструкций допускается только в случаях, если это не нарушает внешний архитектурный облик сложившейся застройки.

С целью сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки требования, изложенные в пункте 8.3.2-8.3.4 Правил, в приложении 3 к Правилам, в Едином региональном стандарте внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец Вологодской области «Требования к размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок», утвержденном постановлением Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260, применяются к рекламным конструкциям в части, не противоречащей действующему законодательству о рекламе. 

8.2.4. Установка и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется в соответствии с Положением об установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Череповца, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 24.06.2008 № 80.

8.2.5. Установка и эксплуатация рекламных конструкций, устанавливаемых на зданиях, строениях, сооружениях, для которых Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» не предусмотрена разработка схем размещения рекламных конструкций, и размещаемых на внешних стенах, в том числе брандмауэрах, крышах и иных конструктивных элементах зданий и сооружений, осуществляется только в соответствии с индивидуальным (специальным) проектом размещения рекламных конструкций.

8.2.6. Рекламные конструкции, содержащие коммерческую рекламу и устанавливаемые на зданиях и строениях, размещаются исключительно:

на стенах и крышах отдельно стоящих торговых, торгово-развлекательных, спортивных центров;

на глухих (торцевых) стенах и крышах иных зданий, сооружений (кроме конструкций, расположенных в специальных местах, предусмотренных для размещения афиш).

8.2.7. При наличии оформленных в установленном порядке фасадной схемы или концепции информационно-рекламного оформления улицы, площади, магистрали место размещения и размеры рекламной конструкции, предусматриваемые индивидуальным (специальным) дизайн-проектом, должны соответствовать схеме или концепции.

8.2.8. При проектировании размещения (установке, применении) рекламных конструкций необходимо руководствоваться следующими требованиями:

рекламные конструкции не должны выходить за края фасада здания, сооружения, на котором они размещаются;

длина конструкций, устанавливаемых на крыше объекта, не должна превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены;

установка крышных конструкций в целях размещения на них рекламы допускается только при соответствии их художественно-композиционных решений соответствующим положениям;

применение и эксплуатация светодинамического (проекционного) изображения должно обеспечивать соблюдение соответствующих норм, требований и условий, предусмотренных законодательными нормативными актами Российской Федерации, а также безопасного и благоприятного визуального восприятия.

8.2.9. Основные параметры:

габаритные размеры рекламных конструкций в виде объемных букв и светового короба не более 6 м в длину и не более 0,5 м в высоту;

крышная конструкция;

видеоэкран не более 20% от общей площади фасада;

витринная конструкция не более 30% от окна.

8.2.10. Запрещается:

установка рекламных конструкций на крышах некапитальных торговых объектов;

крепление рекламных конструкций на крышах зданий и сооружений на декоративные ограждения кровли;

размещение рекламных конструкций (кроме конструкций, расположенных в специальных местах, предусмотренных для размещения афиш) на объектах (выявленных объектах) культурного наследия, крышах зданий и сооружений, расположенных на территориях объектов (выявленных объектов) культурного наследия, а также на крышах зданий и сооружений исторической застройки в пределах охранных зон и зон регулируемой застройки;

запрещается установка видеоэкранов и медиафасадов на многоквартирных домах и на встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов;
установка и эксплуатация рекламных конструкций без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого уполномоченным органом мэрии.
8.2.11. Для крышных рекламных конструкций разрабатывается рабочая проектная документация в целях обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации. Конструкции должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

8.2.12. Технические и конструктивные решения размещения рекламных конструкций, иные проектные решения по их установке, а также сами конструкции и условия их эксплуатации должны соответствовать требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов.

8.2.13. Конструктивные решения рекламных конструкций должны обеспечивать:

прочность, устойчивость к механическому воздействию, ветровым и снеговым нагрузкам;
удобство монтажа и демонтажа;

удобство обслуживания (оперативного ремонта, замены деталей и осветительных приборов, очистки);

безопасность при эксплуатации.

Материалы и технологии, применяемые для изготовления рекламных конструкций, должны обеспечивать высокие эстетические и эксплуатационные параметры (сохранение формы, ровную окраску, благоприятное визуальное восприятие всех внешних элементов, равномерные зазоры между элементами, отсутствие внешнего технологического крепежа у самой конструкции, отсутствие дополнительных выступающих элементов освещения), а также отвечать требованиям энергосбережения и экологической безопасности в течение всего срока эксплуатации с учетом климатических условий Вологодской области.».
2.12. Подраздел 8.3 изложить в следующей редакции: 
«8.3. Размещение, содержание и эксплуатация информационных конструкций

8.3.1. На территории города Череповца допускается размещение следующих видов информационных конструкций:

вывески (в том числе настенная вывеска, витринная вывеска, вывеска на козырьке, вывеска в виде консольной и крышной конструкции, информационная табличка);

указатели;

домовые знаки (указатели порядкового номера строения, наименования улиц, переулков, площадей, проездов, проспектов, скверов, тупиков, бульваров, мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей и т.п., а также километровых участков автодорог города,);

мемориальные и памятные доски;

знаки запрета;

флаги;

штендеры. 
8.3.2. Размещение и оформление информационных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях осуществляется в соответствии с требованиями Правил, с учетом особенностей, указанных в Едином региональном стандарте внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец Вологодской области «Требования к размещению информационных и рекламных конструкций и вывесок», утвержденном постановлением Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260 и приложения 3 к Правилам (далее – требования).

В зависимости от требований к размещению и регламентов выделяются следующие зоны размещения: в границах исторического поселения и вне границ исторического поселения.

В случае размещения информационных конструкций с нарушением указанных требований и непринятия мер по устранению их нарушений, уполномоченный орган мэрии вправе осуществить демонтаж информационной конструкции в порядке, установленном мэрией города.

Требования не применяются:

к вывескам, исторически выполненных в технике росписи, мозаичного панно;

к вывескам, исторически являющимися архитектурными элементами и декором внешних поверхностей объекта.

8.3.3. Информационные конструкции, размещаемые на зданиях и сооружениях, не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

8.3.4. Требования к содержанию конструкций.

Собственник и (или) иной законный владелец информационной конструкции обязан содержать их в технически исправном состоянии, чистоте, производить мойку, очищать от ржавчины и окрашивать элементы конструкций по мере необходимости, устранять загрязнения прилегающей территории, возникшие при их эксплуатации. 

Очистка конструкций от грязи и мусора проводится по мере необходимости (по мере загрязнения рекламных конструкций).

Элементы освещения информационных конструкций должны содержаться в исправном состоянии. Собственники световых конструкций обязан производить замену перегоревших элементов светового оборудования в течение 3 дней с момента их выявления. В случае неисправности отдельных элементов конструкции необходимо выключать полностью.

Не допускается нарушение целостности конструкций, наличие на конструкциях механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен.

Ответственность за нарушение требований по размещению и содержанию конструкций несет лицо, сведения о котором содержатся в данной конструкции, а также собственник объекта, на котором установлена конструкция, за исключением, если действующим договором предусмотрено, что ответственность за соблюдение требований по размещению и надлежащему содержанию конструкции несет собственник такой конструкции.

Организация работ по удалению любого вида конструкций, установленных собственниками и владельцами объектов, осуществляется лицами, установившими указанную конструкцию, а также собственниками, владельцами или лицами, ответственными за содержание объектов.

После удаления конструкций требуется произвести восстановление фасада в соответствии с его первоначальным видом. 

Неиспользуемые крепежные системы для размещения конструкции подлежат демонтажу.

8.3.5. На территории города запрещается:

нанесение изображений и надписей информационного и рекламного характера на тротуар;

установка или размещение информационных и (или) иных конструкций на деревьях, опорах освещения или электрических опорах, дорожных знаках, светофорах и других приспособлениях для регулирования дорожного движения, заборах, оградах, ограждениях, на дверях, окнах, воротах, домовых знаках, архитектурных элементах фасадов зданий, строений, сооружений (колоннах, пилястрах, декоративных фронтонах, поясах, розетках и иных декоративных элементах); на наружной поверхности остекления витрин и витражного остекления, окон, дверей;

размещение конструкций вида «бегущая строка» (прямоугольная конструкция, которая не позволяет отображать полностью слова, предложения и (или) размер которой превышает соотношение длины к высоте 1 к 5);

размещение снаружи дверей, окон, витрин и витражей, фасадов баннеров, самоклеящихся материалов, листовок. Исключением является крепление баннера к фасаду по металлическому каркасу/коробу/раме на зданиях торговых центров, культурно-зрелищных учреждений (кинотеатров, театров, цирков, концертных залов, клубов и т. д.) и спортивных учреждений с использованием модульной сетки;

размещение информационных и иных конструкций на балконах и лоджиях многоквартирных домов, ограждениях, перилах и иных элементах входных групп, крылец (кроме козырьков входных групп, крылец), на кровлях;

размещение информационных конструкций, в том числе рекламных, выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) на фасадах многоквартирных домов, встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений многоквартирных домов, многоквартирных домов, нежилых зданий и сооружений высотой до трех этажей (за исключением торговых и офисных центров при условии использования модульной сетки);

размещение на информационных и иных конструкциях посторонних конструкций, надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной конструкции; 

размещение вывесок, дублирующих информацию;

размещение информации в любом виде на роллетах;

размещение информации в несколько витрин или стеклянных панелей (по одной букве на витрине);

размещение информационных конструкций и объектов наружной информации, не соответствующих ограничениям, установленным постановлением Правительства области от 30 октября 2017 года № 960 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Череповец»;

размещение информационных и иных конструкций на фасадах выше уровня третьего этажа (линии перекрытий между вторым и третьим этажами) нежилых зданий и сооружений высотой от трех этажей;

размещение кровельных конструкций на коньке крыши;

размещение информационных и рекламных конструкций на трансформаторных подстанциях, антенно-мачтовых сооружениях и инженерном оборудовании;

размещение вывесок в более, чем в один уровень;
размещение информации, содержащей изображения и символы, связанные с употреблением алкоголя, иной спиртосодержащей продукции и табака;

демонтаж информационной конструкции без восстановления внешних поверхностей объекта, на котором она была размещена, в том виде, в котором они были до установки конструкции, с использованием аналогичных материалов и технологий.
8.3.6. Дополнительные требования к вывескам и иным информационным конструкциям организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли алкогольной и (или) никотинсодержащей продукции.

Размеры вывесок организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли алкогольной и (или) никотинсодержащей продукции, зависят от общей площади магазина, павильона, которая включает в себя площадь торгового зала, подсобных, административно-бытовых помещений, а также помещений для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже:

до 100 кв. м – размер вывески не должен превышать 1,7 м в ширину, 0,4 м по высоте; ширина текстовой части вывески не должна превышать 1,5 м, высота – не более 0,25 м;

 от 100 кв. м (включительно) до 200 кв. м – размер вывески не должен превышать 4 м в ширину, 0,8 м по высоте; ширина текстовой части вывески не должна превышать 3,5 м, высота – не более 0,5 м;

от 200 кв. м (включительно) до 700 кв. м – размер вывески не должен превышать 8 м в ширину, 2,5 м по высоте; ширина текстовой части вывески не должна превышать 6,5 м, высота – не более 1 м;

от 700 кв. м (включительно) до 2000 кв. м (включительно) – размер вывески не должен превышать 12 м в ширину, 4 м по высоте; ширина текстовой части вывески не должна превышать 10,5 м, высота – не более 2,5 м;

более 2000 кв. м – размер вывески не должен превышать 16 м в ширину, 5 м по высоте; ширина текстовой части вывески не должна превышать 14 м, высота – не более 4 м.

Дополнительные требования к вывескам, установленные абзацами вторым-седьмым настоящего пункта, не распространяются на вывески предприятий (объектов) общественного питания.

Запрещается использовать в вывесках, информационных крышных и витринных конструкциях, штендерах и иных информационных конструкциях:

названия алкогольных напитков и никотинсодержащей продукции;

слова, ассоциирующиеся с алкоголем и никотинсодержащей продукцией («водка», «пиво» «вино», «трубка», «кальян», «сигареты», «электронные сигареты», «вейпы», пар, дым и прочее), а также слова, производные от них;

изображения и символы, связанные с употреблением алкоголя, иной спиртосодержащей продукции (бутылки, рюмки, стопки, пивные кружки, бокалы и прочее), табака и никотинсодержащей продукции (трубки, кальяны, сигареты, электронные сигареты, вейпы и прочее).

Требования, установленные абзацами девятым-двенадцатым настоящего пункта, не распространяются на вывески, на которых размещены товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания, коммерческие обозначения организаций и индивидуальных предпринимателей, содержащие названия, слова, изображения, символы, предусмотренные абзацами десятым-двенадцатым настоящего пункта.

Запрещается использовать динамическую, цветную акцентирующую (в том числе контурную) подсветку по периметру оконных и дверных проемов, входных групп зданий, строений, сооружений, в которых организации и индивидуальные предприниматели осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли алкогольной и (или) никотинсодержащей продукции.

8.3.7. Общие требования к техническим и конструктивным решениям при проектировании и установке информационных конструкций

Технические и конструктивные решения размещения информационных конструкций иные проектные решения по их установке, а также сами конструкции и условия их эксплуатации должны соответствовать требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов.

Конструктивные решения информационных конструкций должны обеспечивать:

прочность, устойчивость к механическому воздействию, ветровым и снеговым нагрузкам;
удобство монтажа и демонтажа;
удобство обслуживания (оперативного ремонта, замены деталей и осветительных приборов, очистки);
безопасность при эксплуатации.

Материалы и технологии, применяемые для изготовления информационных конструкций, должны обеспечивать высокие эстетические и эксплуатационные параметры (сохранение формы, ровную окраску, благоприятное визуальное восприятие всех внешних элементов, равномерные зазоры между элементами, отсутствие внешнего технологического крепежа у самой конструкции, отсутствие дополнительных выступающих элементов освещения), а также отвечать требованиям энергосбережения и экологической безопасности в течение всего срока эксплуатации с учетом климатических условий Вологодской области.

8.3.8. Специальные требования к информационным конструкциям, устанавливаемым на объектах (выявленных объектах) культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, культурно-зрелищных учреждений.

8.3.8.1. При проектировании и установке информационных конструкций:

на зданиях, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в историческом центре города, а также на фасадах зданий, выполненных по индивидуальным архитектурным проектам, имеющим своеобразную тектонику, пластику, деталировку и насыщенную орнаментику, информационные конструкции устанавливаются только в форме настенных конструкций, состоящих исключительно из отдельных объемных букв и символов (кроме специальных конструкций), высотой не более 0,5 м и/или консольных информационных конструкций (панелей-кронштейнов) в виде декоративных элементов высотой и шириной не более 0,5 м, а также маркиз или элементов оформления витрин;

консольные информационные конструкции не должны содержать информации в текстовом виде, за исключением элементов фирменного стиля;

на зданиях, являющихся объектами исторического или культурного наследия или типового строительства первой половины XX века, не имеющих ярко выраженной пластики фасадов, их сложной деталировки и насыщенной орнаментики, допускается, кроме указанного выше в настоящем пункте, устанавливать информационные конструкции в виде цельной конструкции, состоящей из объемных символов на общей подложке высотой не более 0,5 м и отстоящей от плоскости фасада не более чем на 0,2 м, непосредственно на козырьке (навесе) входной группы (в порядке, установленном в Едином региональном стандарте внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец Вологодской области «Требования к размещению информационных и рекламных конструкций и вывесок», утвержденном постановлением Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260), а также в межоконных простенках (для одноэтажных зданий).

Для подсветки информационных конструкций, расположенных на объектах (выявленных объектах) культурного наследия, а также в зоне видимости объектов культурного наследия и на расстоянии 100 метров от них допустимый цвет света – теплый белый свет (цветовая температура: 2900-4000 К).

Материал, конструктивное решение информационных конструкций и способ крепления к фасаду должны обеспечивать максимальную сохранность объекта культурного наследия.

Цветовое и стилистическое решение информационных конструкций, в том числе шрифт текста, должны быть гармонично стилистически увязаны (соответствовать) с архитектурным решением фасадов объекта культурного наследия.

8.3.8.2. Зоны строгой регламентации.

В городе Череповце имеется 19 зон строгой регламентации, в которых действуют особые правила размещения информационных и рекламных конструкций.

Зоны строгой регламентации регулируются и согласовываются исполнительным органом области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Зоны определены постановлением Правительства области от 30 октября 2017 года № 960 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Череповец». 

На объектах культурного наследия запрещается размещение вывески с использованием подложки. 

8.3.8.3. ЗОНА Р-1 «Территории объектов культурного наследия».

Допускается размещение вывесок, информационных конструкций на фасаде здания, строения, сооружения не выше первого этажа с площадью информационного поля не более 0,5 кв. м. Общее количество информационных конструкций и вывесок не более 6 на фасаде, общими габаритами, не превышающими 1/2 длины фасада, 1/5 высоты этажа.

8.3.8.4. ЗОНА Р-2 «Зона исторической застройки в границах города Череповца начала XX века».

Допускается размещение отдельно стоящих рекламных и информационных конструкций, высотой не более 2,8 м, шириной не более 1,4 м.
2.13. Абзац восьмой пункта 15.2 дополнить словами «(за исключением индивидуального жилищного строительства)».

2.14. Приложение 3 к Правилам изложить в следующей редакции: 
«Приложение 3
к Правилам
Требования
к размещению и оформлению информационных и рекламных конструкций на фасадах зданий, строений, сооружений

1. Вывески. 

Классификация вывесок для размещения на фасадах зданий, строений, сооружений приведена в таблице 1.

Таблица 1. Классификация вывесок
	Настенная вывеска
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	Вывеска на козырьке, маркизе
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	Вывеска на консольной конструкции
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	Вывеска на крышной конструкции
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	Витринная вывеска
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	Информационная табличка
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2. Размещение вывесок, предусмотренных в настоящем разделе, за исключением информационных табличек, осуществляется в соответствии с требованиями Единого регионального стандарта внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец Вологодской области «Требования к размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок», утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260, и Правил на основании дизайн-проекта, согласованного управлением архитектуры и градостроительства мэрии в порядке и в сроки, предусмотренные административным регламентом предоставления муниципальной услуги по установке информационной вывески, согласованию дизайн-проекта размещения вывески, утвержденным постановлением мэрии города.

3. Требования к размещению информации, рекламных конструкций и вывесок  применяются в части, не противоречащей Федеральному закону от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлению Правительства области от 30 октября 2017 года № 960 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Череповец».

К зданиям, которые не являются объектами культурного наследия, но находятся в границах исторического поселения, предъявляются требования настоящих Правил.

Проект вывески, предполагаемой к размещению на фасаде объекта культурного наследия, предварительно согласовывается с исполнительным органом Вологодской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

4. Вывеска может быть выполнена следующими способами: символы без подложки (рис. 1) и символы с подложкой (рис. 2).

а.

[image: image8.png]



б.
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Рис. 1. Вывеска без подложки: а) из плоских букв; б) из объемных букв

а.
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б.
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Рис. 2. Вывеска с подложкой: а) на плоской подложке; б) на объемной подложке

В границах исторического поселения в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 30.10.2017 № 960 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Череповец» информационные конструкции должны быть выполнены в виде объемных букв белого цвета или с окантовкой без подложки. 

Информационные конструкции, размещаемые на фасадах, выходящих на улицы, должны быть выполнены в виде объемных букв без подложки.

5. Установка информационных конструкций (вывесок) на зданиях, строениях и сооружениях.
5.1. Информационные конструкции (вывески) на зданиях, строениях и сооружениях устанавливаются на фасадных плоскостях, свободных от архитектурных и конструктивных элементов, козырьках входных групп или в виде консольных информационных конструкций (панелей-кронштейнов), элементов оформления витрин, крышах.

5.2. Для размещения более одной информационной конструкции (одного типа) организацией, индивидуальным предпринимателем предоставляется фасадная схема или индивидуальный дизайн-проект размещения вывески с указанием конкретных причин, в соответствии с которыми необходимо размещение нескольких (данных) информационных конструкций.

5.3. При установке на одном фасаде объекта одновременно нескольких информационных конструкций нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей должно обеспечиваться комплексное размещение конструкций, а именно: единый тип конструкций и цветовое решение в пределах одного фасада здания.

5.4. Запрещается хаотичное расположение конструкций, создающих визуальный диссонанс – вывески должны размещаться в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

5.5. Информационные конструкции (вывески) могут состоять из следующих элементов (рис. 3):

информационное поле (текстовая часть);

декоративно-художественные элементы (логотип);

элементы крепления;

подложка (в зависимости от зоны размещения).
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Рис. 3

5.6. Необходимо выравнивать общий габарит вывески относительно архитектурных элементов здания, оконных и дверных проемов, существующих, размещенных в соответствии с требованиями.

5.7. Все настенные вывески необходимо размещать на одной горизонтальной оси в один ряд (рис. 4).

5.8. Размещение настенных вывесок с подложками на расстоянии менее 0,7 м друг от друга следует производить стык в стык (рис. 4).

5.9. Высота подложки, используемой для размещения настенной вывески на фризе, должна соответствовать высоте фриза (рис. 4).

5.10. Вывески рекомендуется размещать на расстоянии не ближе чем 2 м от мемориальных досок (рис. 4).
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Рис. 4.

5.11. Настенные вывески на подложке и лайтбоксы при размещении в нише должны занимать всю ее плоскость (рис. 5).
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Рис. 5

5.12. Настенные вывески сложной формы могут применяться в случае, если планируется вписать вывеску в архитектурный элемент фасада, например, во фронтон (рис. 6).
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Рис. 6

5.13. Вывеска размещается на фасаде здания, строения в границах занимаемого помещения (рис. 7).
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Рис. 7

5.14. Настенные вывески должны располагаться параллельно плоскости фасада здания. Край конструкции должен находиться на расстоянии не более 0,2 м от плоскости фасада (рис. 8).
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Рис. 8

5.15. Настенные вывески необходимо выравнивать по вертикали, например, по центру фриза или простенка между краем оконного или дверного проема и перекрытием второго этажа (рис. 9).
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Рис. 9

5.16. Допускается размещать настенные вывески между проемами в случае, если между краем оконного или дверного проема и перекрытием второго этажа недостаточно места для размещения полноценной вывески. Вывеска должна быть выполнена из отдельных букв без подложки (рис. 10).
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Рис. 10 

5.17. При размещении настенной вывески на цокольном этаже максимальный размер букв и знаков должен быть не более 0,4 м по высоте. Вывеска размещается не ниже 1 м от уровня планировочной отметки земли. (рис. 10а).
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Рис. 10а
6. Цветовые, стилистические и композиционные решения информационных конструкций, устанавливаемых на зданиях, строениях и сооружениях

6.1. Общие требования.

6.1.1. В границах исторического поселения допускается размещение только объемных букв белого цвета или с окантовкой без подложек.

6.1.2. На основных магистральных улицах города допускается размещать вывески только в виде объемных букв без подложки.

6.1.3. Для конструкций на зданиях и сооружениях в границах исторического поселения необходимо использовать схему разрешенных цветов, указанную в пункте 6.3 настоящего Приложения.

6.1.4. Для территорий вне границ исторического поселения применение схемы является рекомендацией. Исключением является имитация материала подложки под дерево, камень, стекло и различные металлы (кроме бериллия, радия), кроме того, разрешается применение цветовых схем этноса и национальных флагов.

6.1.5. Для гармоничного восприятия городской среды вывески в рамках одного здания следует выполнять одного типа, схожего внешнего вида, одного фона подложек.

6.1.6. Цветовое решение, близкое к цветовой символике дорожных знаков, не допускается. 

6.1.7. Цвет символов должен отличаться от цвета подложки или крепежных элементов.

6.1.8. Применение флуоресцентных составов не допускается. Рекомендуется использовать средство проверки контрастности (например, Adobe color) для удачного выбора цветов символов и подложки.

6.1.9. Рекомендуется ограничить использование ярких насыщенных цветов и цветосочетаний, а также сильно отражающих материалов.

6.2. Цветовые решения рекламных и информационных конструкций.

6.2.1. Основные требования к типографике:

рекомендуется применять надпись с прямым начертанием (рис. 11);
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Рис. 11

надписи для информационных и рекламных конструкций рекомендуется набирать строчными (маленькими) буквами, начиная с заглавной, или прописными (большими) буквами (рис. 12);
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Рис. 12

для информационных и рекламных конструкций, размещаемых на исторических зданиях, рекомендуется использовать шрифты с засечками. На зданиях современной застройки рекомендуются шрифты без засечек. Если у организации нет фирменного начертания символов, рекомендуется использовать следующие шрифты (рис. 13).
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Рис. 13

6.3. Схема разрешенных цветов.

Вне границ территории исторического поселения регионального значения город Череповец применение цветовых палитр носит рекомендательный характер.

Цветовая модель CMYK, используемая прежде всего в полиграфии для стандартной триадной печати.
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Цвета, разрешенные для использования в цветовой модели ORACAL® 641 и 8500.
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Цвета, разрешенные для использования в цветовой модели RAL.
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7. Подсветка информационных конструкций, устанавливаемых на зданиях, строениях и сооружениях.
7.1. При установке информационных конструкций на зданиях, строениях и сооружениях может быть организована подсветка.

7.2. Подсветка должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений и обеспечивать безопасность для участников дорожного движения, отвечать действующим санитарным правилам и нормам.

7.3. При устройстве внешней подсветки прожекторами-софитами вынос источников света не должен превышать 1 м.

7.4. Электрооборудование (провода) вывесок, указателей, кронштейнов и прочих световых конструкций должно быть окрашено в цвет фасада здания, сооружения. 

7.5. Фон лайтбокса должен быть одноцветным и нейтрального цвета.

7.6. Рекомендуется внутренняя (встроенная в конструкцию) подсветка информационных конструкций.

7.7. Не допускается:

подсветка со светодинамическим и мерцающим эффектами;

направление света снизу-вверх.

7.8. Допустимая подсветка отдельных букв: с торцевой подсветкой, с лицевой подсветкой, с полным свечением (боковое и лицевое), гибкие неоновые трубы (рис. 14).

7.9. Допустимая подсветка для букв на подложке: контражурная подсветка букв, контурная внутренняя подсветка подложки, контурная наружная подсветка подложки, световой короб (лайтбокс), внешняя подсветка (прожекторы-софиты), акрилайт (рис. 14).
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Рис. 14

8. Специальные требования для различных типов информационных конструкций, устанавливаемых на зданиях, строениях и сооружениях (информационные конструкции специального назначения, настенные информационные конструкции, консольные информационные конструкции (панели-кронштейны), информационные крышные конструкции, витринные информационные конструкции, маркизы).
8.1. Информационные конструкции специального назначения.

Информационные конструкции специального назначения (далее – специальные конструкции) устанавливаются при входе в здание, строение, сооружение или помещения в них, занимаемые (используемые для осуществления деятельности) организацией или индивидуальным предпринимателем.

Специальные конструкции (учрежденческие доски, информационные доски и таблички, информационные блоки) предназначены для размещения на них исключительно регламентируемых сведений об этих организациях или индивидуальных предпринимателях, а именно:

учрежденческие доски – для информации о размещении в данном конкретном здании (строении, сооружении), на котором они устанавливаются, представительных, исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, органов государственной власти Российской Федерации, федеральных государственных, муниципальных и иных учреждений, предприятий и организаций;

информационные доски и таблички, информационные блоки – для информации об объектах потребительского рынка и услуг, обязательной к донесению до потребителя на вывеске в соответствии с законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (фирменное наименование (наименование), место нахождения (адрес) и режим работы организации или индивидуального предпринимателя).

Одна организация вправе установить только одну самостоятельную специальную конструкцию.

Учрежденческие доски могут устанавливаться непосредственно у главного входа в учреждение, предприятие на плоскости фасада слева, справа, над входными дверьми или на передней вертикальной поверхности козырька (навеса) входной группы, а также на элементах входных групп заборов (стационарных ограждений).

8.2. Требования к информационным табличкам.
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	Прозрачная
	Пластиковая или окрашенная
	Металлическая с гравировкой
	Наклейка с внутренней стороны остекления двери

	Если фасад светлый, текст рекомендуется делать черным, если фасад темный – белым.

Не рекомендуется использовать слишком насыщенные, яркие цвета.
	Для фона рекомендуется использовать нейтральные цвета (темно-серый, белый) либо цвет фасада. Цвет текста должен быть контрастен к фону.


	Заполнение гравировки рекомендуется делать черным. На современных зданиях лучше использовать стальные таблички, на исторических – латунные и медные
	Заполнение гравировки рекомендуется делать черным. На современных зданиях лучше использовать стальные таблички, на исторических – латунные и медные.


8.2.1. Максимальные габаритные размеры информационной таблички 0,6 х 0,4 м, толщина не более 0,03 м.

8.2.2. Не допускается оформление информационной таблички на электронном носителе.

8.2.3. Табличка на подложке размещается справа или слева от входа в здание, строение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) владелец информационной таблички, сведения о котором содержатся в данной информационной табличке (рис. 15).

8.2.4. Таблички должны монтироваться непосредственно к фасаду или быть закреплены посредством дистанционных держателей (рис. 15).

8.2.5. Размещение информации на прозрачной двери допускается в случае отсутствия свободного места на фасаде здания, строения. Размещение на остеклении производится справа и (или) слева от входа, только методом трафаретной печати (самоклеящейся пленкой) изнутри, отдельными буквами и элементами. Размещение таблички с использованием непрозрачной подложки на глухих дверях не допускается (рис. 16).

8.2.6. Расстояние от уровня пола входной группы до геометрического центра таблички должно составлять 1,5-1,7 м.

8.2.7. При размещении двух табличек у одного входа модули должны иметь одинаковый размер, одинаковую схему расположения информации.
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	              Рис. 15. 


	          Рис. 16. 




8.3. Требования к настенным указателям.

8.3.1. Указатели, размещаемые в городе Череповце, должны быть безопасны, запроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов.

8.3.2. Ответственность за нарушение требований по размещению и содержанию указателей несет лицо, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции, а также собственник объекта, на котором данный указатель установлен.

8.3.3. Размещение указателей осуществляется на основании эскизного проекта внешнего вида и места размещения, согласованного управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.

8.3.4. Для согласования эскизного проекта внешнего вида и места размещения указателя заявитель представляет в управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца следующие документы:

письменное согласие собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу указателя;

проектное предложение (фотомонтаж) места размещения указателя (фотомонтаж выполняется в виде компьютерной вставки конструкции на цветной фотографии, выполненной не более чем за один месяц до даты обращения);

основные характеристики указателя (тип конструкции, габаритные размеры конструкции, площадь информационного поля, материалы изготовления и отделки конструкции, способ освещения, расчет на прочность и устойчивость конструкции);

чертежи указателя (основной вид, вид сбоку, узлы крепления к фасаду здания, сооружения);

схему места размещения указателя на недвижимом имуществе, к которому она присоединяется (выполняется на фрагменте фасада здания, сооружения с привязкой к основным элементам здания, сооружения).

Данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

8.3.5. Для согласования внешнего вида и места размещения указателя на самостоятельной опоре дополнительно представляются:

правоустанавливающие документы на земельный участок (оригинал, копия), если сведения о данном земельном участке отсутствуют в ЕГРН;

конструктивные чертежи надземной и подземной частей конструкции;

схема планировочной организации земельного участка с нанесением места размещения указателя на опоре и обустройства подходов к нему для обслуживания, выполненная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, технических регламентов, с указанием проектной организации и исполнителей, выполнивших эскизный проект (в штампе).

Схема планировочной организации земельного участка элементов с нанесенным местом размещения указателя должна быть согласована со службами города, ресурсоснабжающими организациями города, эксплуатирующими инженерные коммуникации, балансодержателями инженерных сетей.

8.3.6. Рассмотрение эскизного проекта внешнего вида и места размещения указателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» осуществляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения в управлении архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.

8.3.7. Установка указателя на опоре, требующая проведения земляных работ, допускается при наличии разрешения на право производства земляных работ для его установки, выданного уполномоченным органом.

8.3.8. После монтажа (демонтажа) указателя на опоре его владелец обязан восстановить благоустройство территории или объекта размещения в сроки, согласованные с уполномоченным органом.

8.3.9. Владелец указателя, а также собственник земельного участка, на котором размещен указатель, обязаны содержать конструкцию в надлежащем техническом состоянии, поддерживать надлежащий внешний вид указателя, своевременно производить текущий ремонт и восстановление.

8.3.10. Запрещается размещение указателей без проведения мероприятий, определенных подпунктами 8.3.3-8.3.7 настоящего пункта.

8.3.11. Настенный указатель может быть установлен для одной организации и для группы организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц (рис. 17), которые имеют один вход, в таком случае следует устанавливать групповой настенный указатель.

	а) указатель для одной организации
	б) групповой указатель 
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Рис. 17.

Групповой настенный указатель может быть выполнен в виде единой панели с внутренним делением или нескольких отдельных панелей (рис. 18).

	а) отдельные панели
	б) единая панель 
	в) выравнивание информации на панели
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Рис. 18

8.3.12. Надписи должны быть выровнены по левому краю панели или по ее центральной оси. При указании номера этажей (офисов) знаки навигации на настенном указателе должны быть композиционно выровнены по левому или правому краю и выделены в отдельный блок с одной из сторон таблички.

8.3.13. При раздельном расположении панелей они должны иметь единую ширину, быть выровнены по вертикали и размещаться с равными промежутками не более 40 мм каждый. Вместе с промежутками суммарная высота настенного указателя не должна превышать максимально допустимую. Таблички в пределах одного группового настенного указателя должны быть выполнены в едином композиционном и цветовом решении, из одного материала. Допускается использование разных размеров и шрифтов символов.

8.3.14. Максимальная ширина указателя 0,6 м, высота группового настенного указателя должна быть в пределах габаритов оконного проема здания.

8.4. Настенные информационные конструкции.

8.4.1. К настенным информационным конструкциям относятся конструкции, устанавливаемые на внешней ограждающей конструкции (стене) здания, строения, сооружения вдоль ее поверхности, а также на вертикальных поверхностях козырьков входных групп.

8.4.2. На фасадах зданий, строений, сооружений настенные информационные конструкции устанавливаются в целях информирования о наименовании, видах, формах и профилях осуществляемой деятельности (оказания услуг), а также об ассортименте реализуемых товаров и оказываемых услуг исключительно находящихся (осуществляющих деятельность) в этих зданиях, строениях и сооружениях организаций и индивидуальных предпринимателей. 

8.4.3. Буквы и символы настенной вывески не должны превышать по вертикали 0,5 м и по горизонтали 6 м, за исключением случаев, определенных постановлением Правительства области от 30 октября 2017 года № 960 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Череповец». Размер букв должен занимать не более 70% высоты подложки или фриза (рис.19).
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Рис. 19

8.4.4. Логотип рекомендуется изготавливать в едином габаритном размере с вывеской либо с превышением размера вывески не более чем на 15% (рис. 20).
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Рис. 20

8.4.5. В случае если в здании располагается несколько организаций, индивидуальных предпринимателей, требуется изготавливать вывески в одинаковых габаритах, единые по типу и размещать на фасаде в один ряд, при этом вывески должны занимать не более 70% длины фасада.

8.4.6. Настенные конструкции размещаются на фасадах зданий, строений, сооружений, как правило, над входом или окнами и исключительно в пределах помещений, занимаемых организацией или индивидуальным предпринимателем на праве собственности, ином вещном или обязательственном праве.

8.4.7. Настенные конструкции, представляющие из себя в визуально воспринимаемых границах цельные композиции, устанавливаются на фасадах зданий, строений, сооружений в один высотный ряд, на единой горизонтали с выравниванием по средней линии, параллельно к поверхности фасада и (или) конструктивным элементам здания, строения, сооружения:

между первым и вторым этажами преимущественно на линии перекрытий жилых (в том числе многоквартирных) домов, первые этажи которых заняты нежилыми помещениями, а также офисных и промышленных зданий и сооружений;

между верхней линией окон первого этажа и карнизом одноэтажных домов, строений;

между оконными проемами первого этажа исключительно в случаях, обусловленных архитектурными и историческими особенностями здания.

8.4.8. В особых случаях настенная конструкция может быть установлена на углу здания, строения или на глухой (торцевой) стене с учетом требований Правил. На торцевой стене разрешается установка настенных конструкций только между первым и вторым этажами.

8.4.9. В случае установки на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких настенных конструкций указанные конструкции должны быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они установлены. При этом цветовое и стилистическое решения настенных конструкций должны гармонировать (целесообразно иметь однотипное конструктивное оформление и учитывать художественно-композиционные решения) с ранее установленными или устанавливаемыми на соответствующем фасаде, а также на прилегающих фасадах настенными конструкциями, разрешение на которые было выдано (продлено) после вступления в силу настоящих требований.

8.5. Вывески на козырьке. Требования к размещению.

8.5.1. При наличии козырьков на здании и свободного места на фасаде здания, строения в границах занимаемого помещения вывеску рекомендуется размещать на плоскости фасада в соответствии с требованиями размещения настенных вывесок.

8.5.2. Размещение символов и символов на подложке должно производиться строго в пределах козырька. Не допускается выход габаритов заглавной буквы за пределы козырька (рис. 21).
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Рис. 21

8.5.3. Информацию необходимо центрировать по горизонтальной и вертикальной оси козырька (рис. 22).
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Рис. 22

8.5.4. При размещении двух и более вывесок разных организаций на одном козырьке требуется применять символы без подложки (рис. 23).
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Рис. 23

8.5.5. Разрешается размещать вывески перпендикулярно стене на торце козырька только на горизонтальном козырьке (рис. 24).
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Рис. 24

8.5.6. Допустимые варианты размещения вывесок на козырьках.

	Горизонтальный козырек
	Козырек на тросах
	Наклонный козырек
	Треугольный козырек
	Полукруглый козырек

	Допускается размещение вывески с подложки и без только в габаритах фриза козырька 
	Допускается размещение вывески только без подложки из отдельных символов 
	Вывеска  на козырьке из отдельных букв 
	На козырьке сложной формы допускается размещение подвесной вывески, вывески по форме козырька или вывески с подложкой в пределах фриза козырька  
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Вывеска на фризе из отдельных букв
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Вывеска на козырьке из отдельных букв
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Вывеска на козырьке из отдельных букв
	[image: image48.png]



Вывеска на подвесах, из отдельных букв
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Вывеска на подвесах, из отдельных букв
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Вывеска на фризе с подложкой
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Вывеска из отдельных букв, размещенная на фасаде под прозрачным козырьком
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Вывеска из отдельных букв, размещенная на фасаде
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Вывеска из отдельных букв или на подложке, размещенная в габаритах фриза козырька
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Вывеска из отдельных букв или на подложке, размещенная в габаритах фриза козырька


8.6. Вывески в виде консольной конструкции (панель-кронштейн).

8.6.1. Консольные конструкции могут использоваться как альтернатива в условиях ограниченных возможностей размещения и (или) восприятия настенных вывесок.

8.6.2. Консольная конструкция может содержать название организации, сведения о профиле деятельности, режиме работы, например, «24 часа». Не допускается размещение информации рекламного характера.

8.6.3. На консольной конструкции информация может быть размещена следующими способами: плоские символы на подложке, объемные символы на подложке, сквозные символы в подложке, гравированные символы на подложке и объемные символы без подложки (рис. 25).

Применение светодиодных табло со сменной информацией и мигающей подсветки не допускается.

8.6.4. Установка консольных информационных конструкций осуществляется на фасаде здания, строения, сооружения перпендикулярно к поверхности фасада и его конструктивных элементов в пределах границ помещений, занимаемых заинтересованным лицом, или у арок, внешних углов и смежных границ зданий, строений, сооружений.

8.6.5. Консольные информационные конструкции (панели-кронштейны) должны быть выполнены в двустороннем варианте и устанавливаться на единой горизонтальной оси с выравниванием по средней линии, как правило (с учетом рельефа территории), между первым и вторым этажами или между первым этажом и карнизом на единой горизонтальной оси (выравнивание по средней линии) с настенными конструкциями.

8.6.6. Установка нескольких консольных информационных конструкций одной организацией (индивидуальным предпринимателем) допускается на равных условиях, предусмотренных положениями настоящих Правил.

8.6.7. Консольные конструкции должны быть спроектированы таким образом, чтобы они вписывались в архитектуру здания, стиль должен отвечать архитектуре здания.

8.6.8. Крепление консольной конструкции (рис. 25).

При выборе типа крепления консольной конструкции требуется соблюдать следующие правила:

крепление консольной конструкции должно быть окрашено в цвет здания или в темный цвет;

элементы крепежа (болты, гайки, шурупы и т. д.) должны быть спрятаны под декоративными заглушками или окрашены в цвет крепления.

Виды конструкции 

	С подложкой 
	
	
	
	Без подложки 
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	Плоские символы
	Объемные символы
	Сквозные символы
	Гравированные символы
	Объемные символы


Крепление консольной конструкции
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	Крепление вплотную с декоративными элементами
	Подвесное крепление
	Скрытое крепление
	Крепление на дистанционных держателях 


Рис. 25

8.7. Требования к размещению консольных конструкций на фасадах зданий, строений и сооружений. 
8.7.1.  Устанавливать консольные конструкции рядом с углом здания, расстояние до ближайшего окна должно быть не менее 1 м (рис. 26).

8.7.2.  Выравнивать консольные конструкции относительно архитектурных элементов здания (рис. 26).

8.7.3.  Размещать консольные конструкции только в 1 вертикальный ряд (рис. 26).

8.7.4.  Размещать консольные конструкции на одной горизонтальной оси, что и настенные вывески (рис. 26).

8.7.5.  Консольные конструкции на одном фасаде размещать на расстоянии не менее 8 м друг от друга (рис. 26).

8.7.6.  Консольные конструкции размещать на расстоянии не менее 0,5 м от домовых знаков зданий, мемориальных досок (рис. 26).
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Рис. 26

8.7.7. Консольные конструкции устанавливать под углом 90 градусов к фасаду здания (рис. 27).

[image: image65.png]AT,

10; _.

\.»ll\ 57 N Yy
%7
/A
) AL





Рис. 27

8.7.8. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м (рис. 28).
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Рис. 28

8.7.9. Размеры консольной конструкции должны быть не более 0,7х0,7 м, не считая элементов крепления (рис. 29).

8.7.10.  Вынос консольной конструкции от плоскости фасада должен быть не более чем на 1 м (рис. 29).

8.7.11. Толщина подложки (светового короба) для консольной конструкции должна быть не более 0,2 м (рис. 29).
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Рис. 29

8.8. Информационные крышные конструкции.

8.8.1. Для размещения информации, не относящейся к рекламе, организация (индивидуальный предприниматель) вправе установить информационную крышную конструкцию на крыше здания, строения, сооружения в соответствии со следующими требованиями:

если организация (индивидуальный предприниматель), в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которой (которого) устанавливается информационная крышная конструкция и сведения о наименовании которой (которого) содержатся на этой крышной конструкции, является единственным собственником (правообладателем, пользователем) здания, строения;

на крыше одного объекта может быть установлена только одна информационная крышная конструкция с одной стороны (за исключением отдельно стоящих торговых и торгово-развлекательных центров). При расположении информационной крышной конструкции на углу здания, строения в целях декорирования ее несущих элементов целесообразно формирование угловой композиции крышной конструкции с двумя лицевыми сторонами;

установка крышных конструкций допускается только в виде отдельно стоящих букв, обозначений и декоративных элементов без использования фоновых подложек (рис. 30);
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Рис. 30

информационное поле крышных конструкций располагается параллельно поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза или парапета здания (строения, сооружения) в зависимости от места установки крышной конструкции (рис. 31);
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Рис. 31

размещение крышных конструкций должно осуществляться на расстоянии от карниза не более 1,0 м и от края кровли в глубину не менее 1,0 м, если это не противоречит архитектуре фасада здания;

крышные конструкции оборудуются исключительно внутренней подсветкой;

длина крышной конструкции не должна превышать 50% фасада при длине фасада более 35 м и 70% при длине фасада менее 35 м;

допускается размещать крышные конструкции на жилых домах высотой от 4-х этажей;

на встроено-пристроенных помещениях допускается размещать крышные конструкции только при отсутствии возможности размещения вывески на фасаде или фризе таких помещений. Крышные конструкции не должны закрывать проемы жилых зданий, которые располагаются за конструкцией (окна, балконы) (рис. 32);

  [image: image73.png]KPbILLHAA




   [image: image74.png]KP|

H H

I:F





Рис. 32

допускается размещение только одной крышной конструкции при соблюдении условий: габариты конструкции соразмерны зданию, на котором она размещается, отсутствует возможность размещения вывески на фасаде или фризе таких помещений (рис. 33, 34);

на торговых центрах разрешается размещение нескольких крышных конструкций, при условии, что они идентичны друг другу, габариты не превышают 50% габаритов основной крышной конструкции (например, название торгового центра). На офисных центрах (офисных зданиях делового и коммерческого назначения), культурно-зрелищных и спортивных учреждениях разрешается установка только одной крышной конструкции с указанием названия (рис. 33, 34);
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Рис. 33
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Рис. 34

крышные конструкции должны быть соразмерными (сомасштабными) зданию (строению, сооружению), высота этих конструкций с учетом всех используемых элементов должна быть (рис. 35):

не более 1 м для зданий высотой до 12 м;

не более 2 м для зданий высотой от 12 до 25 м;

не более 4 м для зданий высотой от 25 до 38 м;

не более 5 м для зданий высотой от 38 до 60 м;

не более 6 м для зданий высотой от 60 м.

[image: image77.png]BbIBECKA -

FEEEEEEEEEEB|E
FEEEEEEEEBREB|E
HHEHEBEHEHEBEHBHEBEH
FEHEEEEEEEBEEB|E
HFEHEEHEHEHEEBEEEBRBEBHB|E
FEEEEEEEEBEEBB|BE
HEHEEHEHEHEEBEEHEBEBEEBHB|BE
HEHEHEEHEEHEEEEB
HHEHEHEHEHEBEHEHBEHBEHE
HEHEEEHBEEHBEBB|E
€z1-¢el
M EEEEEEEE
K_mmﬁmmﬁmm
K HHEHEHBHBB
U EEEEBEEEH8
re|[W:=):=):=N:=N: =N =R:z] |:=]
oo EEEEEHB|E
e BHEBHBHBBB|BE
B HHEHEHBHB
BEBBBBB|B
B HBEBBB|B
€718
=
R (W:=R:=R=)E] =
> [W:=):=R:=R:E] =)
=R:sR:ER:=!
BEBB|HE
B EBB|HE
€77
b (=] =
milk:z] =]
E
=] :=}
=] [:=}





Рис. 35

8.8.2. Запрещается:

крепление крышных конструкций на крышах зданий, строений и сооружений на декоративные ограждения кровли;

размещение крышных конструкций на объектах (выявленных объектах) культурного наследия, на крышах зданий, строений, расположенных на территориях объектов (выявленных объектов) культурного наследия, а также на крышах зданий, строений и сооружений исторической застройки в пределах охранных зон и зон регулируемой застройки.

8.9. Витринные информационные конструкции.

8.9.1. Витринные информационные конструкции размещаются непосредственно с внутренней стороны витрины в целях предоставления дополнительной визуальной информации о деятельности организации (индивидуальном предпринимателе).

	Информация в плоскости остекления
	Информация за плоскостью остекления
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	Наклеивать носители информации на стекло с внутренней стороны.

Нанесение методом аппликации.
	Размещать информацию на прозрачной основе на расстоянии 0,2 м от остекления.
	Размещать конструкции из объемных, плоских букв или букв из неоновых трубок внутри помещения на расстоянии 0,2 м от остекления.


8.9.2. Витринные информационные конструкции, располагаемые в пределах одного здания, должны быть взаимоувязаны по размеру и месту размещения.

8.9.3. Витринные информационные конструкции должны занимать не более 30% площади каждого проема витрины.

8.9.4. Расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м.

8.9.5. На остеклении витрины с внутренней стороны допускается установка конструкции в виде плоских отдельных букв и декоративных элементов. Витринные информационные конструкции должны занимать не более 30% площади каждого проема витрины (рис. 36).
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Рис. 36

8.9.6. Допускается размещение информации с внутренней стороны витражного остекления при условии, что она размещается внутри одной стеклянной панели (рис. 37).
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Рис. 37

8.9.7. Требуется размещать конструкции в витринах в верхней части с выравниванием по центру либо в геометрическом центре проема. При размещении логотипа его общие габариты не должны превышать 0,6*0,6 м (рис. 38).
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Рис. 38

8.9.8. Размещение видеоэкранов допускается только с внутренней стороны витражного остекления. Видеоэкран должен размещаться в границах одной стеклянной панели (между переплетами/импостами) (рис. 39).

[image: image84.png]BBIBECKA BBIBECKA





Рис. 39

8.9.9. Применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных штор, за исключением электронных носителей, систем сменного изображения, возможно только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового зала при соблюдении следующих условий:

витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг (экспозиция товаров и услуг);

витринное пространство освещено в темное время суток;

глубина витринного пространства от первого ряда остекления со стороны улицы (внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления со стороны торгового зала (внутренней поверхности витрины) составляет не менее 0,6 м.

8.9.10. Не допускается:

установка витринной конструкции на внешней стороне витрины, в том числе на остеклении;

нанесение изображений информационного характера на защитные жалюзи;

установка любых видов информационных конструкций с креплением на ограждении витрин, приямков и на защитные решетки окон;

окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин, замена остекления витрин световыми коробами.

8.10. Статические светодиодные конструкции. Светодиодные табло.

8.10.1. Допускается использование светодиодных табло только в статическом исполнении, с использованием белого цвета светодиодов.

8.10.2. Допустимые виды светодиодных табло: часы-термометр и табло курсов валют (рис. 40).

	часы-термометр
	табло курсов валют
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Рис. 40 
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8.11. Динамические светодиодные конструкции. Медиафасад.

8.11.1. Цвет сетки, форма корпуса пикселя должны определяться проектом с учетом архитектурно-художественного облика здания.

8.11.2. Медиафасады не должны иметь задней и (или) боковой закрывающих панелей (стенок), за исключением случаев размещения медиафасадов на поверхностях глухих стен (без проемов, окон и архитектурных элементов) зданий, строений и сооружений, входящих в состав автозаправочных комплексов.

8.11.3. Медиафасады должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

8.11.4. Размещение медиафасадов на территории города Череповца при соответствии требованиям допускается только вне границ исторического поселения и на определенных типах зданий (торговый центр, стадион, кинотеатр, театр и другие культурно-зрелищные учреждения).

В зоне Р-14, установленной постановлением Правительства области от 30 октября 2017 года № 960 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Череповец» разрешается размещение телевизора за остекленением, кроме исторической застройки.

В зонах Р-10, Р-11, Р-12, Р-15, Р-16, установленных постановлением Правительства области от 30 октября 2017 года № 960 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Череповец», размещение медиафасадов не регламентируется.

В зонах Р-1, Р-2 (кроме существующих), Р-3, Р-4, Р-6, Р-7, Р-8, Р-9, Р-13 (историческая застройка), установленных постановлением Правительства области от 30 октября 2017 года № 960 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Череповец» размещение медиафасадов запрещено.

8.11.5. Варианты размещения медиафасадов:

а) на поверхности глухих стен (без проемов, окон и архитектурных элементов) зданий, строений и сооружений;

б) на металлокаркасе, повторяющем пластику стены (в случае размещения медиафасада на существующем остеклении здания, строения, сооружения) зданий, строений и сооружений, разрешено размещать только медиафасады с использованием технологий, обеспечивающих светопропускаемость конструкции, достигаемую за счет просвета между профильными линейками (трубками, ламелями) или между корпусами светодиодов;

в) на металлокаркасе, продолжающем в высоту пластику и архитектурную форму здания, строения и сооружения, допускается размещать медиафасады с использованием технологий, обеспечивающих светопропускаемость рекламной конструкции, достигаемую за счет просвета между профильными линейками (трубками, ламелями) или между корпусами светодиодов:

цвет сетки, форма корпуса пикселя должны определяться проектом с учетом архитектурно-художественного облика здания (медиафасады не должны иметь задней и (или) боковой закрывающих панелей (стенок), за исключением случаев размещения медиафасадов на поверхностях глухих стен (без проемов, окон и архитектурных элементов) зданий, строений и сооружений, входящих в состав автозаправочных комплексов);

медиафасады должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности;

8.12. Маркизы.

8.12.1. Маркиза может служить местом для размещения логотипа, наименования или слогана, указания профиля деятельности организации, индивидуального предпринимателя, в границах которой размещается. Не допускается размещение информации рекламного характера.

8.12.2. Маркизы, в зависимости от формы окна, могут иметь разные формы: горизонтальная, ковшовая прямая – для прямоугольного окна, ковшовая – для арочного окна (рис. 41).

	Горизонтальная маркиза
	Ковшовая маркиза
	Ковшовая прямая маркиза

	Вывеска размещается над маркизой на плоскости фасада
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	Вывеска размещается на маркизе (печать на ткани)
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Рис. 41

8.12.3. Размещение информации на маркизе рекомендуется осуществлять в виде изображения, нанесенного непосредственно на нее.

8.12.4. Рекомендуется размещение информации, в том числе элементов фирменного стиля и художественных элементов, в нижней части у кромки маркизы площадью не более 1/3 общего поля маркизы.

8.12.5. В зонах охраны объектов культурного наследия рекомендуется цветовое решение маркиз, приближенное к колеру фасада, в соответствии с пунктом 6 настоящего Приложения.

8.12.6. На период размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания допускается размещение информационных конструкций (вывесок) путем нанесения надписей на маркизы и зонты, используемые для обустройства данного сезонного кафе. При этом высота размещаемых вывесок должна быть не более 0,20 м. В случае использования в вывесках, размещаемых на маркизах и зонтах сезонного кафе, изображения товарного знака, знака обслуживания высота указанного изображения не должна превышать 0,30 м, а информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы вывески должны быть размещены на единой горизонтальной оси.

8.12.7. Требования к размещению маркиз (рис. 42).

а) допускается устанавливать ковшовую маркизу только на арочные окна/двери и окна/двери с декоративными фасадными арочными элементами, сочетающимися с формой маркизы;

б) допускается устанавливать горизонтальную маркизу только на прямоугольные окна/двери;

в) при установке нескольких маркиз на одном фасаде они должны иметь одинаковые размеры, форму, дизайн, цветовое решение;

г) конструкции маркизы не должны перекрывать декоративные элементы фасада.

[image: image93.png]



Рис. 42

8.12.8. В дизайне маркизы должно использоваться не более двух цветов. Конструкция, на которую крепится ткань маркизы, должна быть выполнена или окрашена в цвет здания, либо в черный или серый цвет.

8.13. Домовые знаки.

8.13.1. Домовые знаки устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках с обеих сторон микрорайона, и должны иметь стрелки, направленные от угла к середине микрорайона с номерами крайних домов, расположенных в микрорайоне (рис. 43).
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Рис. 43

8.13.2. На здании в центре квартала устанавливается знак с указанием направлений и номеров крайних в квартале домов.

8.13.3. Требования к размещению.

а) домовые знаки должны размещаться на высоте от 2.5 до 5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания со стороны улицы (проспекта, проезда и т.д.);

б) при размещении нескольких домовых знаков в одном створе над проезжей частью их размеры необходимо выдержать одинаковыми по высоте;

в) домовые знаки располагаются последовательно от улицы в глубину микрорайона с левой стороны фасадов, выходящих на внутриквартальный проезд;

г) при протяженности здания более шести секций должен быть установлен дополнительный домовой знак на правом углу здания на этой же высоте;

д) если здание выходит на внутриквартальный проезд торцом, то домовой знак следует устанавливать с левой стороны торцевого фасада.
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Рис. 44. 

8.13.4. Требования к оформлению (рис. 45-47).

а) имена собственные в названиях объектов следует выполнять с прописной буквы, а служебные (поясняющие) слова при них строчными (например, площадь Строителей, музей В.В. Верещагина). Допускается применять сокращение часто употребляемых служебных слов в именах собственных, (например, ул., пл., и др.);

б) при самостоятельном употреблении служебные слова следует выполнять прописными буквами (например, МУЗЕЙ, ПЛОЩАДЬ);

в) кайма должна быть белого цвета и располагаться на расстоянии 10 мм от края знака; ширина каймы – 3 мм;

г) информационная поверхность домового знака должна быть обеспечена подсветом в темное время суток;

д) все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие;

е) при размещении нескольких домовых знаков в одном створе над проезжей частью их размеры необходимо выдержать одинаковыми по высоте.

[image: image97.png]275

N e SOOHCINCEA
2|y COBETCKMM
Ly
X 35, +
700
‘Matepuan: Cranb ¢ OKPaCcKOA NOPOLIKOBOA
Kpackon

Liser $oHa QOMOBOTO 3HaKa:
Uiser (6enbif) RAL 9003, (curm) RAL 5013
Lipudr Haasame ynuus: Segoe Ul Semibold
Wpndr Homep soMa: Segoe Ul Semibold




Рис. 45 в границах исторического поселения, за исключением зон Р-1 и Р-2
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Рис. 46 в границах исторического поселения в границах зон Р-1 и Р-2
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LLpudT HassakHMe ynuLb: Che23,
Pa3MeLLEeHHbIN Ha OULIMANBHOM CamTe
M3puK roposia

LLpudT Homep aoma: Che23,
Pa3MeLLEeHHbIN Ha OULIMANBHOM CamTe
M3puK roposia
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Рис. 47 за границами исторического поселения.

8.14. Мемориальные доски.

8.14.1. Мемориальные доски на фасадах здания устанавливаются в соответствии с Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий на территории города Череповца, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 13.03.2019 № 41.

8.14.2. Требования к размещению.

а) мемориальные доски следует размещать в хорошо просматриваемых местах на первом доме по четной и на последнем доме по нечетной стороне на высоте не более 3500 мм от уровня земли;

б) место размещения и внешний вид мемориальных досок необходимо композиционно увязывать с архитектурными элементами фасада, такими как ниши, окна и пр.;

в) мемориальные доски должны быть привязаны по вертикальной оси простенков, архитектурных членений фасадов или архитектурных элементов (рис. 48).
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Рис. 48
8.14.3. Требования к оформлению.

а) текст должен быть изложен на русском языке и в краткой форме содержать характеристику события или человека (его достижения, период жизни и деятельности);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии должны быть указаны полностью);

в) при оформлении мемориальной доски не исключается возможность размещение портретных изображений, декоративных элементов, применение подсветки;

г) мемориальные доски выполняются только из долговечных материалов (например: мрамор, гранит, чугун, бронза и пр.) (рис. 49).
Рис. 49
8.15. Знаки запрета.

8.15.1. Знаки запрета могут размещаться на территориях парков, скверов, детских дошкольных, общеобразовательных учреждений и медицинских учреждений, детских площадках, стадионах города в хорошо просматриваемых местах (рис. 50):

а) знаки запрета должны иметь надлежащий внешний вид (в соответствии с настоящими правилами), быть очищенными от грязи и иного мусора;

б) не допускается размещение на знаках запрета объявлений, посторонних надписей, изображений;

в) очистка знаков запрета от грязи и мусора проводится по мере необходимости.
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Рис. 50
8.15.2. Требования к оформлению.

а) цвет фона – белый;

б) форма. Знаки запрета выполняются в виде изображения определенной геометрической формы с использованием различных цветов, графических символов (цветографическое изображение) и представляют собой круг с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение предмета запрета черного цвета. Предмет запрета пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом знака;

в) требования к оформлению знака запрета (рис. 51).

Цветографическое изображение знака запрета наносится с использованием различных технологий на поверхность материала-носителя, в том числе металла, пластика, силикатного или органического стекла, полимерной пленки.
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Рис. 51
На территориях парков, скверов, детских дошкольных, общеобразовательных учреждений и медицинских учреждений, детских площадках, стадионах города и прочих общественных территориях рекомендуется использовать следующий тип информационной конструкции (рис. 52)
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 Рис.52
8.16. Штендеры.
8.16.1. Требования к размещению.

а) установка штендеров допускается для предприятий общественного питания в виде меловой доски или с прозрачным информационным полем (стекло, акрил) на деревянном каркасе;

б) в остальных случаях установка штендеров не допускается;

в) размещение штендера допускается только при условии их размещения и эксплуатации в границах земельного участка, на котором располагаются объекты, являющиеся местом нахождения (осуществления деятельности) юридического, физического лица или индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и которым указанные объекты и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, но не более чем 2 м от входа;

г) устанавливать штендеры только в часы работы организации;

д) на одну организацию разрешается установка только одного штендера;

е) не допускается установка и эксплуатация штендера в местах, мешающих проходу пешеходов, на газонах;

ж) не допускается крепление штендера к светофорным стойкам, опорам уличного освещения, декоративным фонарям, деревьям, дорожным ограждениям и другим элементам благоустройства.

8.17. Афиши, плакаты и иная продукция.

8.17.1. Размещение афиш, плакатов, различного рода объявлений и иной печатной продукции разрешается на фасадах зданий, на специально установленных собственниками зданий (строений, сооружений, временных объектов, земельных участков) для этих целей конструкциях - щитах, тумбах, стендах и пр.

8.17.2. Требования к размещению.

а) афиши размещаются на настенных коробах, в светопрозрачных конструкциях, в интерколумниях (пространство между колоннами);

б) одна афиша должна содержать информацию не более чем об одном событии, запрещается делить афишу на несколько информационных пространств;

в) рекомендуется размещать на одном фасаде здания не более 3 афишных конструкций;

г) афиши в коробах на одном фасаде должны иметь одинаковые габариты;

д) настенные короба рекомендуется размещаться с выравниванием относительно глухого участка фасада здания с использованием модульной сетки;

е) афиши, размещаемые в интерколумниях (расстояния между колоннами), не должны закрывать архитектурные элементы здания. Для афишных растяжек используется баннерная сетка без использования жесткого каркаса, количество растяжек не должно превышать 3 на одном фасаде. Рекомендуется выполнять фон афиш темным цветом, что позволит таким конструкциям стать визуально утопленными в глубину и лучше вписаться в архитектуру здания;

ж) запрещается размещение афиши в виде баннера на нескольких секциях панорамного остекления с внутренней стороны фасада.

8.18. Флаги.

8.18.1. На флагах может размещается логотип наименование организации. Не допускается размещать на полотне информацию рекламного характера, наименования нескольких организаций (делить информационное поле на несколько разных).

8.18.2. Необходимо размещать полотна в однотонном цвете, допускается выполнять дизайн с фирменным принтом.

8.18.3. Виды флагов (рис. 53).

Флаг-консоль. Система позволяет закрепить вертикальное полотно перпендикулярно плоскости фасада здания. Такое решение позволяет демонстрировать информацию. Максимальные размеры конструкции: ширина – до 0,6 м, высота – в пределах высоты этажа.

Флаги виндеры. Отдельно стоящие конструкции. Система позволяет закрепить и установить вертикальную конструкцию перпендикулярно плоскости фасада здания. Такое решение позволяет демонстрировать информацию. Разрешается использование конструкций шириной до 0,6 м и высотой до 2,5 м.

Фасадный флагшток. Состоит из флага и крепежных элементов (древко с навершием, кронштейн). Предназначен для установки на фасадах административных зданий или коммерческих организаций. Демонстрирует символику государств, образовательных или спортивных учреждений, а также различных брендов. Полотна производятся из флажной сетки, которая способна выдерживать неблагоприятные погодные условия.
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Рис. 53
8.18.4. Требования к размещению (рис. 54).

а) размещать флаги между оконными и дверными проемами и на участках глухих стен (минимальное расстояние между конструкциями 2 м);

б) фасадные флагштоки разрешено размещать над входом в организацию;

в) располагать флаги перпендикулярно фасаду здания;

г) в случае необходимости размещения флагов на фасаде несколькими организациями флаги должны иметь единый стиль исполнения, вид, форму, размер;

д) размещать флаги в границах занимаемого организацией или индивидуальным предпринимателем помещения;

е) размещать флаги только в границах нежилых помещений;

ж) при размещении флагов на первом этаже они не должны касаться уровня земли.
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Рис. 54
9. Специальные требования к информационным конструкциям, устанавливаемым на общественных, общественно-деловых, спортивных и развлекательных центрах, на торговых и торгово-выставочных центрах, спортивных учреждениях и учреждениях дошкольного, общего, профессионального и высшего образования.

9.1. В целях формирования целостного визуального восприятия и увязки по габаритам и местам установки отдельных информационных конструкций на общественных, общественно-деловых, торговых, торгово-выставочных, спортивных и развлекательных центрах разрабатывается общая фасадная схема информационного оформления здания, строения, сооружения, а также прилегающей к ним на основании правоустанавливающих документов территории и размещенных на ней элементов благоустройства с информационными конструкциями.

9.2. Схема разрабатывается в соответствии с основными требованиями настоящих правил, в том числе в части функционального предназначения информационных конструкций. При этом виды, места, габариты и количество информационных конструкций определяются исключительно схемой с учетом архитектурных решений самих объектов информационного оформления.

9.3. Фасадная схема представляется для оформления разрешения на установку всех предусмотренных в данной схеме информационных конструкций или каждой по отдельности без учета в ее составе проектных решений по размещению рекламных конструкций. Для оформления индивидуального разрешения на установку каждой рекламной конструкции, предусмотренной схемой, разрабатывается и представляется индивидуальный (специальный) дизайн-проект.

9.4. На указанных в настоящем пункте зданиях и комплексах целесообразно располагать информационные конструкции на глухих поверхностях наружных стен (без проемов и архитектурных деталей).

9.5. Требования к размещению (рис. 59, 60).

9.5.1. Размещение вывесок на торговых центрах должно производиться с применением модульной сетки на основе существующей сетки здания (разбивка облицовочных панелей, оконные проемы, глухие участки стен и пр.).

9.5.1.1. Горизонтальная сетка состоит из ячеек в один ряд; должна быть регулярной; размер одной ячейки должен быть кратным размеру своего модуля; может иметь равнозначное размещение и размещение с иерархией (рис. 55); информация в ячейках должна размещаться горизонтально с выравниванием по высоте и по ширине.

а.
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Рис. 55. Горизонтальная модульная сетка: а) равнозначное размещение, б) размещение с иерархией

9.5.1.2. Вертикальная сетка: 1 модуль состоит из ячеек в один столбец; должна быть регулярной: размер одной ячейки должен быть кратным размеру своего модуля; может иметь равнозначное размещение ячеек и размещение с иерархией; информация в ячейках должна размещаться горизонтально с выравниванием по ширине и по высоте (рис. 56).

а.
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Рис. 56. Вертикальная модульная сетка: а) равнозначное размещение, б) размещение с иерархией

9.5.1.3. Матричная сетка состоит из ячеек в несколько рядов и столбцов; должна быть регулярной: размер одной ячейки должен быть кратным размеру одного модуля, группы ячеек располагаются строго перпендикулярно без сдвигов; может иметь равнозначное размещение и размещение с иерархией; информация в ячейках должна размещаться горизонтально с выравниванием по высоте и ширине (рис. 57).

а.
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Рис. 57. Матричная модульная сетка: а) равнозначное размещение, б) размещение с иерархией

9.5.1.4. Формирование многоугольных ячеек не допускается (рис. 58).

[image: image116.png]Busecxa )

[—

[





Рис. 58. Недопустимое формирование матричной модульной сетки
9.5.2. Рекомендуется размещать вывески на глухих участках стен с применением модульной сетки. В пределах одного фасада рекомендуется изготавливать конструкции в едином размере.

9.5.3. Рекомендуется избегать заполнения конструкциями всей фасадной площади. Рекомендуется закрывать фасад вывесками не более чем на 30%.

9.5.4. Размещение вывесок снаружи панорамного остекления торговых центров допустимо только в двух случаях:

если отсутствуют глухие участки стен и (или) возможность размещения на них вывесок. В этом случае требуется размещать вывески только из отдельных букв;

если размещение вывесок на остеклении предусмотрено изначальным дизайн-проектом торгового центра.
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Рис. 59. Допустимое размещение конструкций на торговом центре
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Рис. 60. Недопустимое размещение конструкций на торговом центре

10. Специальные требования к информационным конструкциям, размещаемым на некапитальных объектах.

10.1. Внешний вид и место установки информационных конструкций, устанавливаемых на объектах, не являющихся объектами капитального строительства (некапитальных объектах), определяется архитектурными решениями таких объектов либо для существующих объектов на основании эскизных планов или дизайн-проектов, разрабатываемых в рамках оформления соответствующего разрешения на установку информационных конструкций.

При этом не рекомендуется установка на некапитальных объектах площадью менее 12 кв. м информационные конструкции в виде крышной конструкции.

10.2. Вывеска на киосках и павильонах размещается на фризовой части фасада. 

10.3. При ширине киоска 2200 мм длина вывески – не больше 2000 мм.

10.4. Для киосков других размеров длина вывески – не больше 3000 мм.

10.5. Для павильона любого размера длина вывески должна быть не больше         3000 мм.

10.6. На киоске и павильоне разрешено размещать только основную вывеску без подложки с внутренней подсветкой, буквы должны быть размещены в одну строку.

10.7. Высота вывески – 300 мм.

10.8. Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта (рис. 61).
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рис. 61
2.15. Приложение 4 к Правилам изложить в следующей редакции: 
«Приложение 4
к Правилам
Требования к внешнему виду и размещению нестационарных торговых объектов
1. Типология нестационарных торговых объектов

1.1. На территории города Череповца допускается размещение следующих типов нестационарных объектов (в том числе торговых):

торговый киоск;

торговый павильон;

нестационарные объекты для оказания услуг общественного питания (сезонные (летние) кафе предприятий общественного питания);

торговые навесы, палатки, домики;

выносное оборудование;

торговый автомат;

бахчевой развал;

елочный базар;

места проведения ярмарок;

остановочный павильон;

нестационарный торговый объект развозной торговли.

2. Общие требования к нестационарным торговым объектам

2.1. Нестационарные торговые объекты рекомендуется располагать в пределах пешеходных зон улиц, в парках, скверах, садах, на площадях, а также в пределах иных общественных пространств с высоким пешеходным трафиком.

2.2. При установке нестационарных торговых объектов необходимо:

предусмотреть удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для пешеходного движения, в том числе при разгрузке, и предусмотреть разгрузочную площадку;

обеспечить минимальные противопожарные расстояния до зданий, строений, сооружений в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

обеспечить расстояние не менее 12 метров от площадок отдыха, игровых, спортивных;

обеспечить расстояние не менее 20 метров от площадок для мусорных контейнеров; 

обеспечить соблюдение охранных зон инженерных сетей – предусмотреть благоустройство площадки для размещения объекта (с асфальтобетонным, плиточным покрытием), пешеходного тротуара к объекту от существующих пешеходных тротуаров, обустройство временной парковки при наличии технической возможности, установку малых архитектурных форм (урны перед входом, скамейки), озеленение прилегающей территории;

освещение территории;

водоотведение с территории;

обеспечить сохранение существующих зеленых насаждений, исключив повреждение их корневой системы;

обеспечить сохранность существующих инженерных сетей.

2.3. Для наружной отделки фасадов, конструктивных и декоративных элементов нестационарных торговых объектов необходимо применять:

фасадные решения в соответствии с индивидуальным проектом размещаемого объекта с применением материалов, стойких к воздействию окружающей среды и имеющих сертификаты соответствия;

материалы, определенные индивидуальным проектом размещаемого объекта, стойкие к воздействию окружающей среды и имеющие сертификаты соответствия;

витражи, витрины – с переплетами алюминиевыми, деревянными, пластиковыми, с остеклением со стеклопакетами и антивандальным покрытием;

элементы наружной рекламы – световые короба, объемные буквы;

наружную подсветку фасадов и декоративных элементов – точечными или декоративными светильниками.

2.4. Нестационарные торговые объекты размещаются: 

на территориях, находящихся в муниципальной или в государственной собственности, предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов, разработанной и утвержденной уполномоченным органом местного самоуправления;

на территориях, находящихся в частной собственности, при условии согласования размещения с уполномоченными органами мэрии в установленном настоящими Правилами порядке.

2.5. Размещение нестационарных торговых объектов в пределах территорий, находящихся в муниципальной или государственной собственности, осуществляется на срок, установленный договором с уполномоченным органом местного самоуправления.

2.6. Установленные нестационарные торговые объекты должны быть доступны для уборки территории и не создавать затруднений для работы коммунальных служб.

3. Торговые киоски

3.1. Требования к внешнему виду торговых киосков.

3.1.1. Настоящими Правилами предусмотрен принцип модульности объектов с целью создания необходимой вариативности типоразмеров объекта для конкретного функционального назначения.

Основными архитектурными и конструктивными элементами объектов являются (рис. 1):

цоколь;

нижняя секция;

уровень остекления;

фриз;

вывеска;

декоративный элемент конструкций (модуль 0,55 м);

кровля.

3.1.2. Киоски устанавливаются без заглубленного фундамента. 

3.1.3. Перед выполнением работ требуется разработка проекта архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка.

3.1.4. На фасадах торговых киосков запрещается размещать баннеры.

3.1.5. На фасадах киосков запрещается размещать любую рекламу, за исключением элементов, содержащих символику и бренд города.

[image: image122.png]= Mewo |G vy Mpunoxenve Knnra.. X | + Coapare

® Bo#tn - =] X
Bce MHCTpYMeHTsl  PefiakTiposaTs  MpeoGpasosaTs  MognvcaTs HaliTi TeKcT nin nHeTpyMenT Q 2 e ¢ 8
s ~
Q
[n3
— 0.45 M
—
Kosbipek
—
Dpus 0.8 M
—
YpoBeHb 3.3m
ocTeKneHns 14m
Huxrag .
cekuns 0.9m
—_
— 0.1m
Lokonb S

‘ln

Mopaynb "1 m" —I

Mogaynb "0,55 Mm" J

Pyc. 1. [IPUHLMIM MOAYIEHOCTY 11 OCHOBHbIE APXUTEKTYPHO-KOHCTRYKTUBHbIE 3/1eMEHTbI KMOCKQ.

n





Рис. 1. Принцип модульности и основные архитектурно-конструктивные элементы киоска.

3.2. Площадь и типоразмеры (рис. 2).

3.2.1. Габариты модулей определяются по разбивочным осям.

3.2.2. Максимальные параметры объекта (рис. 2):

ширина – 3,3 м;

длина – 5,55 м;

площадь – 18 м².
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Рис. 2. Основные типоразмеры и компоновка модулей.

3.3. Основные характеристики модулей.

3.3.1. Размеры оконных блоков необходимо принимать по размеру проема (модуля). Основные показатели сопротивления теплопередаче должны соответствовать требованиям строительных правил.

3.3.2. Не допускается использование одновременно двух цветовых палитр для одного объекта (табл. 1).

3.3.3. Модули ограждающих конструкций объединяются единым каркасом из цельносварной системы вертикальных стоек (профильных труб прямоугольного и квадратного сечений (рис. 3,4).

3.3.4. Минимальная площадь остекления (рис. 5) должна составлять не менее 50% от фасада.
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Рис. 3. Модули.
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Рис. 4. Каркас.
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Примеры внешнего вида объектов.
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Рис. 6. Пример внешнего вида киоска (теплая цветовая гамма).
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Рис. 7. Пример внешнего вида киоска (холодная цветовая гамма).

3.4. Требования к размещению.

3.4.1. Не допускается размещать киоски:

а) в охранных зонах инженерных сетей (рис. 8) без согласования с ресурсоснабжающими организациями, обслуживающими данные сети;

б) на придомовых территориях без письменного согласия собственников помещений в многоквартирном жилом доме (рис. 9);

в) на территориях, занимаемых зелеными насаждениями (газоны, цветники) (рис. 10);

г) на нерегулируемых перекрестках, в местах примыкания второстепенных и внутренних проездов к дорогам (рис. 11); 

д) на нерегулируемых пешеходных переходах не допускается размещать киоски в пределах треугольников видимости для условий «пешеход-транспорт» и «транспорт-транспорт» (рис. 11);

е) на расстоянии менее 50 м от наружных стен технических сооружений (например, газорегуляторных пунктов, канализационных насосных станций, тепловых пунктов и др.) в условиях новой застройки (рис. 12);

ж) вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина составляет менее 3 м без учета зоны обслуживания (рис. 14);

з) напротив входной двери:

минимальное расстояние от входной двери должно составлять не менее 6 м (рис. 13);

ближе 1,5 м от границы проезжей части улиц и дорог местного значения (рис. 15);

и) ближе 3,0 м от границы проезжей части магистральных улиц.

3.4.2. Киоски допускается размещать только на площадках с твердым покрытием.

3.4.3. Противопожарные разрывы между объектами должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.

3.4.4. Минимальное расстояние от киосков необходимо принимать:

до фасадов с окнами жилых помещений и витринами коммерческих предприятий – 10 м (рис. 13);

до игровых, спортивных площадок, а также зон отдыха – 12 м (рис. 13);

до контейнерной площадки – 20 м (рис. 13);

до границы пешеходного перехода – 6 м (рис. 14).

3.4.5. Минимальное расстояние между рядом стоящими киосками у входа в здание должно быть не менее 20 м (рис. 13).

3.4.6. При размещении киоска следует предусмотреть зону обслуживания покупателей шириной 1 м вдоль основного фасада объекта (рис. 14).

3.4.7. При установке киоска непосредственно на тротуаре, оставшаяся ширина тротуара должна составлять не менее 3 м без учета зоны обслуживания покупателей (рис. 14).

3.4.8. Относительно направления движения автотранспорта киоск необходимо размещать после пешеходного перехода с целью обеспечения максимальной видимости для водителя транспортного средства.

3.4.9. Минимальное расстояние от киоска до элементов городской среды:

до оси ствола дерева – 3 м (рис. 15);

до оси кустарника – 1,5 м (рис. 15);

до ограждения – 1,5 м (рис. 15);

до урн – 0,4 м (рис. 15);

до опор освещения – 2 м (рис. 15);

до рекламных конструкций среднего формата – 5 м (рис. 15);

до проекции ближайшего края рекламных конструкций крупного и особо крупного формата – 10 м (рис. 15).
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4. Торговые павильоны

4.1. Требования к внешнему виду торговых павильонов.

4.1.1. Основными архитектурными и конструктивными элементами объектов (рис. 16) являются:

цоколь;

нижняя секция;

уровень остекления;

фриз;

вывеска;

декоративный элемент конструкций (модуль 0,55 м);

кровля.

4.1.2. Павильоны устанавливаются без заглубленного фундамента.

4.1.3. Перед выполнением работ требуется разработка проекта архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка.

4.1.4. В целях обеспечения доступа для маломобильных групп населения внутрь павильонов необходимо принимать высоту цоколя не более 14 мм (высота от уровня планировочной отметки земли до уровня чистого пола объекта) с соответствующими конструктивными решениями основания.

4.1.5. На фасадах павильонов запрещается размещать баннеры.

4.1.6. На фасадах павильонов запрещается размещать любую рекламу, за исключением элементов, содержащих символику и бренд города.
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4.2. Площадь и типоразмеры (рис. 17):

4.2.1. Габариты модулей определяются по разбивочным осям.

4.2.2. Максимальные параметры объекта (рис. 17):

ширина – 10,0 м;

длина – 15,0 м;

площадь – 150 м².
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4.3. Основные характеристики модулей.

4.3.1. Размеры оконных блоков необходимо принимать по размеру проема (модуля). Основные показатели сопротивления теплопередаче должны соответствовать требованиям строительных правил.

4.3.2. Не допускается использование одновременно двух цветовых палитр для одного объекта (табл. 2).
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BO3MOXHO NpUMeHeHMe ApyriX LiBETOBbIX PeLleHmi
NeKOPaTUBHOrO 3/1eMeHTa, FaPMOHMYHO CoYeTaloLLINXCS
C uBeToM dacaga

Ta6a. 2. OcHogHble Xapakmepucmuku Modyetl.




Табл. 2. Основные характеристики модулей.

4.3.3. Минимальная площадь остекления (рис. 18) должна составлять не менее 60% от площади фасада.
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Рис. 18. Остекление павильона: 
а) угловое;

б) смешанное;

в) фронтальное;

г) периметральное.

Примеры внешнего вида объектов.
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Рис. 19. Пример внешнего вида павильона (теплая цветовая гамма).
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Рис. 20. Пример внешнего вида павильона (холодная цветовая гамма).

4.4. Требования к размещению.

4.4.1. Не допускается размещать павильоны:

а) в охранных зонах инженерных сетей (рис. 21) без согласования с ресурсоснабжающими организациями, обслуживающими данные сети;

б) на придомовых территориях без письменного согласия собственников многоквартирного жилого дома (рис. 22);

в) на территориях, занимаемых зелеными насаждениями (газоны, цветники) (рис. 23);

г) на нерегулируемых перекрестках, в местах примыкания второстепенных и внутренних проездов к дорогам (рис. 24); 

д) на нерегулируемых пешеходных переходах не допускается размещать павильоны в пределах треугольников видимости для условий «пешеход - транспорт» и «транспорт - транспорт» (рис. 24);

е) на расстоянии менее 50 м от наружных стен технических сооружений (например, газорегуляторных пунктов, канализационных насосных станций, тепловых пунктов и др.) в условиях новой застройки (рис. 25);

ж) напротив входной двери. Минимальное расстояние от границ входной двери должно составлять не менее 6 м (рис. 26);  
з) вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина составляет менее 3 м без учета зоны обслуживания (рис. 27);

и) ближе 1,5 м от границы проезжей части улиц и дорог местного значения (рис. 28);

к) ближе 3,0 м от границы проезжей части магистральных улиц.

4.4.2. Павильоны допускается размещать только на площадках с твердым покрытием.

4.4.3. Противопожарные разрывы между объектами должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.

4.4.4. Минимальное расстояние от павильонов:

а) до фасадов с окнами жилых помещений и витринами коммерческих предприятий – 10 м (рис. 26);

б) до игровых, спортивных площадок, а также зон отдыха – 12 м (рис. 26);

в) до контейнерной площадки – 20 м (рис. 26);

г) до границы пешеходного перехода – 6 м (рис. 27).

4.4.5. Минимальное расстояние между рядом стоящими павильонами у входа в здание должно быть не менее 20 м (рис. 26).

4.4.6. При установке павильона непосредственно на тротуаре, оставшаяся ширина тротуара должна составлять не менее 3 м без учета зоны обслуживания покупателей (рис. 27).

4.4.7. Относительно направления движения автотранспорта павильон следует размещать после пешеходного перехода с целью обеспечения максимальной видимости водителя транспортного средства.

4.4.8. Минимальное расстояние от павильона до элементов городской среды:

до оси ствола дерева – 3 м (рис. 28);

до оси кустарника – 1,5 м (рис. 28);

до ограждения – 1,5 м (рис. 28);

до урн – 0,4 м (рис. 28);

до опор освещения – 2 м (рис. 28);

до рекламных конструкций среднего формата – 5 м (рис. 28);

до проекции ближайшего края рекламных конструкций крупного и особо крупного формата – 10 м (рис. 28).
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5. Нестационарные объекты для оказания услуг общественного питания          (сезонные (летние) кафе предприятий общественного питания)

5.1. Требования к внешнему виду нестационарных объектов для оказания услуг общественного питания (сезонные (летние) кафе предприятий общественного питания) (далее – сезонные кафе).

5.1.1. Сезонные кафе необходимо оборудовать следующими элементами:

стулья и кресла;

столы;

зонтики или маркизы;

мобильное озеленение.

5.1.2. В рамках проектов комплексного благоустройства территории, а также при разработке и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления индивидуальных проектов допускается размещение сезонных кафе, отличных от указанных в настоящих Правилах.

5.1.3. На элементах сезонных кафе запрещается размещать любую рекламу, за исключением элементов, содержащих символику и бренд города.

5.1.4. Для обеспечения надёжности и устойчивости контракции рекомендуется использование уличных утяжелителей.

5.2. Требования к размещению.

5.2.1. Сезонные кафе следует размещать рядом со стационарным кафе, к которому оно относится. Сезонное кафе должно примыкать к объекту или располагаться на расстоянии не более 5 метров от объекта по прямой (рис. 33).

5.2.2. Расстояние от сезонного кафе до объектов городской среды:

пешеходные переходы – не менее 5 м (рис. 34); 

остановки общественного транспорта – не менее 8 м (рис. 34);

технические сооружения – не менее 25 м (рис. 34).

5.2.3. При размещении сезонного кафе на тротуаре, остаточная ширина пешеходной части тротуара должна составлять не менее 3 м (рис. 34).

5.2.4. Не допускается размещение сезонных кафе:

на участках озеленения;

на автостоянках (рис. 29);

на детских и спортплощадках (рис. 30);

в арках зданий (рис. 31);

на цветниках (рис. 32).

5.2.5. После демонтажа сезонного кафе администрация стационарного заведения должна в полном объеме восстановить нарушенное благоустройство. 

5.2.6. Размещение сезонных кафе производится на любой период времени с 1 апреля по 31 октября. Собственник и (или) иной законный владелец стационарного предприятия общественного питания, выполняет монтаж сезонного кафе не ранее 15 марта, демонтаж - не позднее 15 ноября.

5.2.7. При оборудовании сезонных кафе не допускается:

использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани;

заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;

использование для облицовки элементов оборудования кафе и навеса полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.

5.2.8. Если рядом с одним зданием устанавливают несколько сезонных кафе, то все объекты должны иметь единое архитектурное и художественное оформление.
5.2.9. Элементы оборудования, используемые при обустройстве сезонного кафе, должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле, с учетом колористического решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории.

5.2.10. Элементы озеленения, используемые при обустройстве сезонного кафе, должны быть устойчивыми.

Не используются контейнеры для озеленения, изготовленные из легко бьющихся, пачкающихся материалов, а также стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика. Для организации озеленения сезонного кафе допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путем их размещения на декоративных ограждениях.

5.2.11. При эксплуатации сезонного  кафе не допускается:

использование оборудования, эксплуатация которого связана с выделением острых запахов (шашлычных, чебуречных и других), в случае размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания, расположенном в непосредственной близости к помещениям жилых зданий;

использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а также иные действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время;

использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей.

5.2.12. При необходимости проведения аварийных работ собственник и (или) иной законный владелец стационарного предприятия общественного питания обязан обеспечить возможность проведения соответствующих работ в указанный органом местного самоуправления период времени.

5.2.13. Элементы оборудования сезонных кафе должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от загрязнений.

Не допускается наличие на элементах оборудования механических повреждений, прорывов, размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
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6. Торговые навесы, палатки, домики

6.1. Требования к внешнему виду торговых навесов, палаток, домиков.

6.1.1. Основными архитектурными и конструктивными элементами объектов являются:

несущий каркас;

база (тумба, прилавок и т.п. с применением декоративных щитов);

навес (в том числе тентовый);

вывески;

декоративные элементы конструкций.

6.1.2. При формировании внешнего вида объектов рекомендуется применять положения приложения 3 к Постановлению Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260 «Руководство по применению фирменного стиля (дизайн-бук) города Череповец».

6.1.3. При устройстве тумбы допускается устройство внутри нее дополнительного пространства для хранения.

6.1.4. Конструкция объекта должна иметь возможность быстрого монтажа, демонтажа и перемещения на другое место размещения.

6.1.5. Высота объекта должна обеспечивать комфортное расположение человека внутри объекта в положении стоя.

6.1.6. Параметры несущих конструкций объектов уточняются на основании фактических размеров объекта, его типологии.

6.1.7. Торговые навесы, палатки, домики не предусматривают устройство фундамента. Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции рекомендуется устройство утяжелителей.

6.1.8. Перед выполнением работ требуется разработка проекта – архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка.

6.1.9. Допускается применение отличных от указанных в настоящих Правилах архитектурных решений торговых навесов, палаток, домиков при условии разработки комплексного проекта благоустройства территории и при согласовании с уполномоченными органами мэрии города.

6.1.10. На элементах объекта запрещается размещать баннеры, за исключением элементов, содержащих символику и бренд города.

6.1.11. На элементах объекта запрещается размещать любую рекламу, за исключением элементов, содержащих символику и бренд города, а также элементов, содержащих символику и бренд ярмарки.

6.1.12. Допускается применение распашных створок и съемных щитов для закрывания проемов на фасадах объекта.

6.1.13. В темное время суток для осуществления торговли следует использовать освещение.

6.1.14. Площадь и типоразмеры (рис. 35):

6.1.15. Габариты модулей определяются по разбивочным осям.

6.1.16. Максимальные параметры объекта (рис. 35):

ширина – 3,3 м;

длина – 5,55 м.

6.1.17. Не допускается использование одновременно двух цветовых палитр для одного объекта (табл. 3).
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Табл. 3. Основные характеристики модулей.

Примеры внешнего вида объектов.

[image: image143.png]1,450

1400

900

1 000

1 000

450 |

1400

900

1000

1000

1000 1000 500
o o
LN N
< <
o o
S =)
¥ <
~ ~
o )
S S
(o)} o

1000 1000 500




Рис. 36. Пример внешнего вида торгового навеса (теплая цветовая гамма).
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Рис. 38. Пример внешнего вида типовой торговой палатки с прилавком.


[image: image145]
Рис. 39. Пример внешнего вида торгового навеса (теплая цветовая гамма).
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Рис. 40. Пример внешнего вида торгового навеса (холодная цветовая гамма).
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Рис. 42. Пример внешнего вида торгового домика (холодная цветовая гамма).

6.2. Требования к размещению.

6.2.1. В зонах исторической застройки торговые навесы, палатки и домики размещаются только по согласованию с уполномоченными органами местного самоуправления с учетом действующих регламентов исторического поселения.

6.2.2. Торговые навесы, палатки и домики должны быть установлены так, чтобы обеспечить свободный проход шириной не менее 3 м (рис. 46).  

6.2.3. Торговые навесы, палатки и домики не должны препятствовать движению пешеходов, доступу к зданиям, аварийным выходам.

6.2.4. Не допускается размещение торговых навесов, палаток и домиков в границах охранных зон инженерных сетей (рис. 43).

6.2.5. Не допускается устройство торговых навесов, палаток и домиков на участках озеленения. Размещение объектов допускается только на площадках с твердым покрытием (рис. 44).

6.2.6. Места подключения к электричеству, водоснабжению и другим коммуникациям должны быть централизованны (рис. 46). Использование электрогенераторов не рекомендуется, возможно только в случаях временного размещения и при отсутствии точек подключения (по согласованию с уполномоченными органами местного самоуправления).  

6.2.7. Размещение торговых навесов и палаток и домиков не должно препятствовать видимости дорожных знаков или других элементов городской среды (рис. 45).
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7. Выносное оборудование
7.1. Требования к внешнему виду выносного оборудования.

7.1.1. Выносное оборудование должно быть выполнено в едином стиле с объектами, рядом с которыми оно установлено. Цветовая гамма выносного оборудования должна сочетаться с объектом, рядом с которыми оно установлено. 

7.1.2. Форма выносного оборудования должна композиционно сочетаться с объектом, рядом с которым оно установлено.

7.1.3. Допускается применение единых материалов облицовки выносного оборудования и объектов, рядом с которыми оно установлено.  

7.1.4. Конструкция выносного оборудования должна быть компактной и эстетически нейтральной, чтобы гармонично вписываться в городскую среду.  

7.1.5. Цветовое решение должно соответствовать утвержденной палитре RAL для города Череповец, с использованием базовых оттенков для корпусов и акцентных цветов для декоративных элементов. Допускается отступление от установленных цветов RAL при использовании натуральных материалов, или имитирующих натуральные материалы.

7.1.6. При формировании внешнего вида и цветовой гаммы выносного оборудования необходимо применять положения приложения 3 к постановлению Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260 «Руководство по применению фирменного стиля (дизайн-бук) города Череповец». 

7.1.7. Внешние поверхности оборудования должны быть выполнены из материалов, устойчивых к коррозии, загрязнению и механическим повреждениям, таких как металл с порошковым покрытием, алюминиевые композиты или высокопрочные пластики.  

7.1.8. Дизайн оборудования должен быть выполнен в сдержанном стиле, с умеренным использованием акцентов для снижения визуального шума.

7.1.9. Запрещается нанесение на корпус выносного оборудования рекламной информации за исключением элементов, содержащих символику и бренд города.

7.1.10. Конструкция должна включать герметичные и устойчивые ко внешним воздействиям дверцы или крышки, предотвращающие попадание внутрь оборудования пыли и влаги.  

7.1.11. Все технические элементы (кабели, соединения, вентиляционные решетки) должны быть скрыты или выполнены с минимальным визуальным воздействием.  

7.1.12. В зоне исторической застройки оборудование должно соответствовать стилистике исторической застройки, включая использование цветов, текстур и материалов, которые вписываются в архитектурный контекст.  

7.1.13. Допускается использование встроенной подсветки, при условии, что она не создает избыточного светового загрязнения и соответствует утвержденным нормам. 

7.1.14. Внешний вид выносного оборудования следует согласовывать с уполномоченными органами местного самоуправления.

7.2. Требования к размещению.

7.2.1. Расстояние от оборудования до ближайшей стены здания должно быть не менее 0,5 м, в целях обеспечения свободного доступа к нему для пользователей и технического обслуживания (рис. 48).  

7.2.2. Размещение выносного оборудования на пешеходных дорожках допускается только при условии сохранения прохода шириной не менее 3 м (рис. 48).

7.2.3. Запрещается установка оборудования в охранных зонах инженерных коммуникаций и зон, где это может затруднить их обслуживание (рис. 48).

7.2.4. В зоне исторической застройки размещение оборудования должно быть согласовано с уполномоченными органами местного самоуправления, во избежание нарушений визуальной целостности исторической среды.  

7.2.5. Оборудование не должно создавать препятствий для передвижения маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями.

7.2.6. Установка выносного оборудования должна исключать вероятность загрязнения окружающей территории, включая сбор и удаление конденсата или сточных вод.

7.2.7. Если на одном участке размещается несколько единиц оборудования, они должны быть установлены в порядке, обеспечивающем равномерное восприятие пространства и удобство доступа.

7.2.8. В случае сезонного размещения оборудование должно быть легко демонтируемым без ущерба для окружающей среды и благоустройства.  

7.2.9. Выносное оборудование не должно выступать на территорию автомобильных дорог, остановочных пунктов, проездов, велодорожек или создавать угрозу для безопасности движения пешеходов и транспорта (рис. 47).  

7.2.10. Выносные оборудования, расположенные вблизи жилых домов, должны соответствовать санитарным нормам (шум, запахи, вибрации). 
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8. Торговый автомат

8.1. Требования к внешнему виду торговых автоматов.

8.1.1. Торговый автомат должен быть компактным, не загромождать пространство и соответствовать эстетике городской среды.  

8.1.2. Цветовое решение автомата должно гармонировать с окружающей архитектурой и соответствовать утвержденной палитре RAL для города Череповец.

8.1.3. При формировании внешнего вида оборудования необходимо применять положения приложения 3 к Постановлению Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260 «Руководство по применению фирменного стиля (дизайн-бук) города Череповец».   

8.1.4. Используемые материалы должны быть устойчивыми к воздействию внешней среды, антивандальными и легко поддающимися очистке.  

8.1.5. Все элементы автомата, включая кнопки, дисплеи и панели, должны быть эргономичными и простыми в использовании, включая адаптацию для маломобильных групп населения.  

8.1.6. Запрещается нанесение на корпус торгового автомата рекламной информации, за исключением элементов, содержащих символику и бренд города.

8.1.7. Логотипы и фирменные элементы, размещенные на автомате, не должны занимать более 20% поверхности и должны соответствовать общей стилистике объекта.  

8.1.8. Подсветка автомата, если она предусмотрена, должна быть энергоэффективной и не создавать светового загрязнения.  

8.1.9. Элементы автомата, такие как дисплеи, вентиляционные решетки и кабели, должны быть защищены от воздействия влаги и загрязнений.  

8.1.10. Не допускается нанесение на автомат яркой рекламной информации, кроме той, которая указана в согласованном проекте оформления.  

8.1.11. Для зон исторической застройки вендинговые автоматы должны соответствовать требованиям стилистики исторической застройки.  

8.1.12. Корпус автомата должен предусматривать защиту от конденсата и обеспечить безопасное использование даже при низких температурах.

8.2. Требования к размещению.

8.2.1. Торговые автоматы должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивать свободный проход шириной не менее 3 м (рис. 50).  

8.2.2. Размещение автомата возле входов в здания должно учитывать удобство доступа и не создавать препятствий для передвижения.  

8.2.3. Запрещается установка автоматов в охранных зонах инженерных сетей и в местах, где их размещение затруднит обслуживание коммуникаций (рис. 49).

8.2.4. В зонах исторической застройки размещение автоматов должно быть минимально заметным и согласовано с уполномоченными органами местного самоуправления.  

8.2.5. Автомат должен быть устойчиво закреплен и обеспечивать безопасность эксплуатации, включая исключение риска опрокидывания (рис. 50).  

8.2.6. Установка автоматов вблизи детских площадок должна предусматривать их защиту от вандализма.  

8.2.7. Автоматы, подключенные к электросетям, должны быть защищены от замыканий, а их кабели скрыты или уложены в защитные короба (рис. 50).

8.2.8. Установка автоматов в зонах с интенсивным движением должна учитывать обзорность и безопасность пешеходов.
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9. Бахчевой развал

9.1. Требования к внешнему виду бахчевых развалов.

9.1.1. Бахчевой развал должен быть оборудован элементами для защиты продуктов от воздействия солнечного света и осадков (тенты, зонтики и др.).  

9.1.2. Элементы конструкции (стеллажи, контейнеры) должны быть выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, загрязнений и легко поддающихся очистке.  

9.1.3. Информация о наименовании продукции и ценах должна быть представлена на съемных табличках, выполненных в едином стиле.  

9.1.4. Конструкция развала должна предусматривать ограничение самопроизвольного рассыпания или повреждения продуктов.  

9.1.5. Используемые элементы декора (цветочные ящики, плетеные корзины) должны гармонировать с общим обликом объекта. 

9.1.6. Бахчевой развал может включать зону расположения товара и киоск/павильон или торговый навес. Киоск/павильон или торговый навес устанавливается без заглубленного фундамента.

9.1.7. При размещении киоска/павильона или торгового навеса перед выполнением работ требуется разработка проекта архитектурно-конструктивных решений и схемы планировочной организации земельного участка.

9.1.8. Цветовое оформление бахчевого развала должно быть сдержанным и гармонировать с городской средой.

9.1.9. Элементы оформления, такие как вывески, указатели и декоративные элементы, должны быть стилистически согласованы и не создавать визуального шума.

9.1.10. Основные характеристики модулей:

9.1.10.1. Основные показатели сопротивления теплопередаче оконных блоков должны соответствовать требованиям строительных правил.

9.1.10.2. Не допускается использование одновременно двух цветовых палитр для одного объекта (табл. 4).
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Табл. 4. Основные характеристики модулей.

9.2. Требования к размещению.

9.2.1. Размещение объектов должно обеспечивать свободный проход шириной не менее 3 м и исключать препятствия для передвижения маломобильных групп населения (рис. 54).  

9.2.2. Запрещается установка объектов:

в охранных зонах инженерных коммуникаций (рис. 51).

на газонах (рис. 52);

ближе 15 м от остановочных павильонов (рис. 54); 

ближе 10 м от входов в здания и пожарных выходов (рис. 54).  

9.2.3. Объекты не должны создавать препятствий для доступа к инженерным коммуникациям, входам в подвалы и пожарным выходам.  

9.2.4. На территории исторической застройки объекты допускается размещать только по согласованию с уполномоченными органами местного самоуправления.

9.2.5. Условия эксплуатации бахчевых развалов должны исключать загрязнение окружающей территории.

9.2.6. Все элементы объектов должны быть надежно закреплены для предотвращения их повреждения в ветреную погоду.

9.2.7. Объекты не должны препятствовать видимости дорожных знаков, светофоров или других элементов городской инфраструктуры (рис. 53).
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10. Елочный базар
10.1. Требования к внешнему виду елочных базаров.

10.1.1. Елочный базар может включать зону расположения товара и киоск/павильон или торговый навес. Киоск/павильон или торговый навес устанавливается без заглубленного фундамента. 

10.1.2. При размещении в пределах елочного базара киоска, павильона или торговой палатки – они должны соответствовать требованиям к внешнему облику и размещению соответствующего вида объекта настоящего приложения к Правилам.
10.1.3. При размещении киоска/павильона или торгового навеса перед выполнением работ требуется разработка проекта архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка.

10.1.4. Цветовое оформление елочного базара должно быть сдержанным и гармонировать с городской средой. 

10.1.5. Элементы оформления, такие как вывески, указатели и декоративные элементы, должны быть стилистически согласованы и не создавать визуального шума.  

10.1.6. Все элементы торговой зоны должны быть безопасными, без острых углов или потенциально опасных элементов.  

10.1.7. На территории базара должны быть предусмотрены места для сбора мусора.  

10.1.8. Освещение территории базара должно быть энергоэффективным, ненавязчивым и безопасным для посетителей.  

10.1.9. Выставляемые елки и сопутствующий товар должны быть размещены на специально оборудованных подставках или стеллажах.  

10.1.10. На территории елочного базара должны быть предусмотрены противопожарные меры, включая наличие огнетушителей. 

10.1.11. Высота ограждений елочных базаров должна быть не более 1,5 м.

10.1.12. Допускается применять новогоднюю тематику при оформлении внешнего вида элементов елочного базара.

10.2. Требования к размещению.

10.2.1. Не допускается размещение елочных базаров:

в границах охранных зон коммуникаций (рис. 55).  

на участках озеленения (рис. 56); 

на детских, спортивных площадках, а также площадках для отдыха и выгула собак (рис. 57); 

ближе 15 м от остановочных павильонов;

ближе 10 м от входов в здания и пожарных выходов.

10.2.2. Размещение елочных базаров должно обеспечивать свободный проход пешеходов шириной не менее 3 м (рис. 59).  

10.2.3. Ширина проходов на территории елочного базара должна обеспечивать возможность беспрепятственного движения маломобильных групп населения. Ширину проходов необходимо принимать не менее 1,8 м (рис. 59).

10.2.4. Елочные базары должны быть размещены таким образом, чтобы не препятствовать доступу к зданиям, аварийным выходам и парковочным зонам.  

10.2.5. В зонах исторической застройки установка елочных базаров должна учитывать историко-культурный контекст территории.  

10.2.6. Размещение елочных базаров вблизи проезжей части допускается только при наличии защитных барьеров.  

10.2.7. Все конструкции елочного базара должны быть устойчивыми и безопасными для использования в ветреную или снежную погоду.  

10.2.8. Территория елочного базара должна быть оборудована местами для сбора мусора в целях поддержания чистоты (рис. 59).

10.2.9. Не допускается размещение елочных базаров на пересечении интенсивных пешеходных и транспортных потоков (рис. 58). 

10.2.10. Елочные базары, расположенные вблизи жилых домов, должны соответствовать санитарным нормам (шум, запахи, вибрации, световое воздействие). 
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11. Места проведения ярмарок

11.1. Общие требования к внешнему виду.

11.1.1. Типы торговых объектов, допустимых к размещению на местах проведения ярмарок (далее – ярмарках):

прилавок без навеса/палатки;

торговая палатка с прилавком;

торговый навес;

торговый домик.

11.1.2. Торговые объекты, размещаемые на территории ярмарки, должны соответствовать требованиям к внешнему облику и размещению соответствующего вида объекта, установленных настоящим приложением к Правилам.
11.1.3. Ярмарки рекомендуется оборудовать следующими элементами:

Основные:

торговый объект;

вывески и информационные таблички у объектов торговли;

урны.
Дополнительные: 

декоративное освещение;

малые архитектурные формы (входная группа, навигационные стенды, столы, стулья, кресла, скамейки, мобильное озеленение, ограждение, зонты).

11.1.4. При формировании внешнего вида объектов необходимо применять положения приложения 3 к Постановлению Правительства Вологодской области от 05.09.2025     № 1260 «Руководство по применению фирменного стиля (дизайн-бук) города Череповец».

11.1.5. Конструкция торговых навесов, палаток и домиков в составе ярмарочных рядов должна иметь возможность быстрого монтажа, демонтажа и перемещения.

11.1.6. Высота торгового навеса, палатки, домика в составе ярмарочных рядов должна обеспечивать комфортное пребывание человека внутри объекта в положении стоя.

11.1.7. Параметры несущих конструкций объектов уточняются на основании фактических размеров объекта, его типологии. Торговые палатки и навесы в составе ярмарочных рядов не предусматривают устройство фундамента. Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции рекомендуется устройство утяжелителей.

11.1.8. Перед выполнением работ необходима разработка проекта архитектурных решений.

11.1.9. Допускается применение отличных от указанных в настоящем приложении к Правилам архитектурных решений торговых навесов и палаток в составе ярмарочных рядов при условии разработки комплексного проекта благоустройства территории и при согласовании с уполномоченными органами мэрии города.
11.1.10. Не допускаются к размещению пневмоангары.

11.1.11. Внешний вид всех типов объектов в составе ярмарочных рядов типов и их элементов должен соответствовать общей эстетической концепции ярмарки.

11.1.12. Внешний вид объектов должен соответствовать действующему порядку организации ярмарок и требованиям к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Вологодской области.

11.1.13. Не допускается использование элементов и материалов со следующими деффектами:

эксплуатационные деформации внешних поверхностей: растрескивания, осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, подтеки, пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного слоев;

разрушение архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора;

загрязнения, сорная растительность;

эксплуатация не закрепленных коробов, кожухов, проводов, розеток на архитектурно-строительных изделиях и архитектурном декоре;

объекты, установленные на внешних поверхностях сооружений, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения;

вандальные изображения;

нарушение внешнего вида, установленного действующей редакцией правил благоустройства.

11.1.14. На одной ярмарке допускается совмещать не более трех цветовых решений элементов (табл. 5) из основной палитры и не более одного из дополнительной (акцентной).
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Табл. 5. Основные характеристики модулей.

Примеры внешнего вида объектов
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Рис. 60. Пример внешнего вида торгового навеса (теплая цветовая гамма).
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Рис. 62. Пример внешнего вида типовой торговой палатки с прилавком.
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Рис. 63. Пример внешнего вида торгового навеса (теплая цветовая гамма).
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Рис. 64. Пример внешнего вида торгового навеса (холодная цветовая гамма).
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Рис. 66. Пример внешнего вида торговой палатки (холодная цветовая гамма).

11.2. Требования к размещению.

11.2.1. Ярмарки организуются и проводятся в соответствии с положениями Порядка организации ярмарок и требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории области, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 28 февраля 2025 года № 306.
11.2.2. Территория ярмарки должна быть организована так, чтобы обеспечить свободный проход шириной не менее 3 м (рис. 67) без учета дополнительной зоны торговли у ярмарочных домиков/павильонов шириной 1 м.

11.2.3. Территория ярмарки должна быть ограждена для обеспечения безопасности посетителей. 

11.2.4. Места подключения к электричеству, водоснабжению и другим коммуникациям должны быть централизованными (рис. 67). Использование электрогенераторов не рекомендуется и возможно в случаях временного размещения и при отсутствии точек подключения (по согласованию с уполномоченными органами местного самоуправления).  

11.2.5. На территории ярмарки обязательно наличие противопожарного оборудования (рис. 67).  

11.2.6. Размещение ярмарочных объектов не должно препятствовать видимости дорожных знаков или других элементов городской инфраструктуры. 

11.2.7. Территория ярмарки должна предусматривать доступ к санитарным зонам и временным туалетным модулям (рис. 67).

11.2.8. Для маломобильных граждан необходимо предусмотреть пандусы и зону с адаптированным доступом к ярмарочным объектам. При отсутствии возможности организации самостоятельного доступа маломобильных групп, необходимо предусмотреть возможность оказания помощи в приобретении товаров и услуг, предоставляемых организаторами и продавцами ярмарки.
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                Рис. 67.

11.2.9. Минимальное расстояние от киосков: 

до фасадов с окнами жилых помещений и витринами коммерческих предприятий – 10 м; 

до игровых, спортивных площадок, а также зон отдыха – 12 м;

до контейнерной площадки – 20 м;

до границы пешеходного перехода – 6 м.

11.2.10. Ярмарки следует размещать на расстоянии не менее 1,0 м от опор освещения и отдельно стоящих рекламных конструкций.

11.2.11. Не допускается размещение:

в полосах отвода автомобильных дорог;

на проездах, не являющихся элементами поперечного профиля автомобильных дорог (в том числе на местных, внутридворовых и внутриквартальных проездах, проездах хозяйственных для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проездах на площадках, а также проездах, обеспечивающих возможность въезда-съезда транспортных средств с территорий, прилегающих к местам проведения ярмарки);

на газонах, травяных и мягких покрытиях;

на посадочных площадках остановочных пунктов, детских игровых, спортивных, контейнерных площадках;

в охранных зонах инженерных сетей; - на дворовых территориях.

11.2.12. Размещение ярмарок должно осуществляться на основании действующего порядка организации ярмарок и требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Вологодской области.

12. Остановочные павильоны

12.1. Остановочные павильоны рекомендуется размещать на расстоянии не менее 2,5 и не более 3 м от края проезжей части (рис. 68).

12.2. На остановочные павильоны допускается размещать средства информации и рекламы с учетом требований приложения 1 к Постановлению Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260 «Единый региональный стандарт внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа город Череповец. Требования к размещению информационных и рекламных конструкций и вывесок».
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Рис. 68.

13. Нестационарный торговый объект развозной торговли

13.1. Общие требования к внешнему виду.

13.1.1. Передвижные сооружения и объекты мобильной торговли должны быть выполнены в едином стиле, с учетом гармоничного сочетания с окружающей архитектурой и городской средой. 

13.1.2. При формировании внешнего вида оборудования рекомендуется применять положения приложения 3 к Постановлению Правительства Вологодской области от 05.09.2025 № 1260 «Руководство по применению фирменного стиля (дизайн-бук) города Череповец».

13.1.3. Конструкция объектов должна быть компактной, устойчивой и выполненной из антивандальных, долговечных материалов, устойчивых к климатическим воздействиям. 

13.1.4. Оборудование объекта, включая окна выдачи, вывески и рекламные элементы, должно быть эргономичным и безопасным в использовании.

13.1.5. Подсветка объекта, если она предусмотрена, должна быть энергоэффективной, ненавязчивой и не создавать светового загрязнения.  

13.1.6. Объект должен быть оснащен системой автономного энергоснабжения или подключаться к временным сетям согласно установленным правилам.

13.1.7. Запрещается нанесение на корпус рекламной информации, за исключением элементов, содержащих символику и бренд города. Логотипы и фирменные элементы не должны занимать более 20% поверхности и должны соответствовать общей стилистике объекта.

13.1.8. В зонах исторической застройки объекты должны быть оформлены с учетом историко-культурного контекста, с использованием материалов и элементов, соответствующих архитектурному облику территории.

13.1.9. Конструкция объекта должна предусматривать защиту от осадков, а также возможность обеспечения санитарных условий.

13.1.10. На объекте обязательно размещение таблички с контактными данными владельца и разрешительной документацией. 

13.2. Требования к размещению.

13.2.1. Передвижные сооружения и объекты мобильной торговли допускается размещать только на местах, утвержденных уполномоченными органами местного самоуправления, с учетом пешеходных и транспортных потоков.  

13.2.2. Не допускается установка объектов:

на газонах (рис. 69);

детских и спортивных площадках (рис. 70);

в охранных зонах инженерных сетей (рис. 71); 

ближе 15 м от остановок общественного транспорта (рис. 72).  

13.2.3. Объект должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечивать свободный проход шириной не менее 3 м без учета зоны обслуживания (рис. 73).

13.2.4. В зонах исторической застройки размещение должно быть согласовано с уполномоченными органами местного самоуправления.  

13.2.5. Передвижные сооружения должны быть закреплены или иметь устойчивую конструкцию, исключающую их смещение под воздействием погодных условий.  

13.2.6. Размещение объекта не должно препятствовать доступу к входам в здания, аварийным выходам, подземным коммуникациям и парковочным зонам.  

13.2.7. При подключении к электросетям или водоснабжению кабели и шланги должны быть защищены и не пересекать пешеходные пути (рис. 74).  

13.2.8. Запрещается размещение объектов на перекрестках, вблизи светофоров и дорожных знаков, где они могут нарушать обзорность (рис. 74).  

13.2.9. Вблизи объекта мобильной торговли должны быть предусмотрены емкости для сбора мусора и меры по поддержанию санитарного состояния территории (рис. 74).  

13.2.10. Передвижные сооружения и объекты мобильной торговли должны обеспечивать доступность для маломобильных групп населения. 
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14. Требования к содержанию временных (нестационарных) объектов

14.1. Владельцы временных (нестационарных) объектов обязаны поддерживать надлежащий внешний вид объекта (в соответствии с согласованным архитектурным решением), выполняя своевременно необходимый ремонт, покраску или замену пришедших в негодность элементов конструкции, рекламных конструкций, малых архитектурных форм (в случае, если их размещение предусмотрено в соответствии со схемой планировочной организации земельного участка и архитектурными решениями, согласованными в установленном порядке при установке временного объекта).

14.2. Запрещается установка и переоборудование фасадов временных (нестационарных) объектов не в соответствии со схемой планировочной организации земельного участка, архитектурными решениями, согласованными в установленном порядке.

14.3. Размещение нестационарных торговых объектов на территориях общего пользования осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением мэрии, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

14.4. К дефектам внешнего вида фасадов временных (нестационарных) объектов, нарушающим архитектурный облик застройки, относятся: наличие любого повреждения отделочного слоя фасадов и элементов фасадов (тамбуры, крыльца, козырьки, окна, двери, витражи и т.д.): трещин, отслоений, сколов облицовки, обшивки, окраски; наличие видимых деформаций конструкций фасадов и элементов фасадов, повреждение конструкций и элементов, наличие трещин, царапин, ржавчины, загрязнение фасадов; изменение цветового решения, фактуры отделочного слоя, наличие несанкционированных надписей на фасадах; наличие повреждений любого характера на декоративных элементах фасадов (кар-низы, пилястры, портики, декоративные пояса, панно и так далее).

14.5. Ремонт временных (нестационарных) объектов должен производиться ежегодно по итогам проведения собственниками общего осмотра фасадов временных объектов в весенний период.

14.6. При весеннем осмотре следует проверять фасады на наличие дефектов внешнего вида, устанавливать объемы работ с последующим ремонтом фасадов в летний, осенний периоды.

15. Требования к обеспечению доступа маломобильных групп населения

15.1. Объемно-планировочные решения, условия размещения временных (нестационарных) объектов должны обеспечивать доступ всех категорий маломобильных групп населения к объекту в соответствии с требованиями действующего законодательства.

15.2. Объемно-планировочные решения должны согласовываться в органах социальной защиты населения города Череповца на предмет соответствия действующих нормативов.

15.3. Входная группа временного (нестационарного) объекта должна обеспечивать доступ маломобильных групп населения внутрь объекта, а также беспрепятственную эвакуацию из объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

15.4. Уровень чистого пола объекта при входе должен располагаться на высоте не более 0,014м от уровня планировочной отметки земли.».
2.16. Дополнить Приложением 5 к Правилам в следующей редакции:

«Приложение 5
к Правилам
Руководство по применению фирменного стиля (дизайн-бук) города Череповец

1. Общие положения

1.1. Руководство содержит иллюстрированные рекомендации, следование которым позволит разработать проект, соответствующий этим требованиям.

1.2. Основные положения дизайн-бука направлены на гармонизацию архитектурного облика и дополнительных элементов на фасадах зданий и создание единого стиля городской среды – от формирования бренда города до оформления внешнего вида элементов благоустройства.

1.3. Важной частью дизайн-бука является разработка бренда – уникального стиля города. Фирменную айдентику предлагается использовать в оформлении элементов благоустройства: ограждений, инженерных люков и покрытий, а также для создания сувенирной и печатной продукции.

1.4. Реализация положений дизайн-бука позволит улучшить визуальную среду города Череповца, в том числе снизить уровень визуального шума, придать городу единый облик и поможет развитию идентичности города.

1.5. Настоящее руководство носит рекомендательный характер и рассчитано на лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, собственников и арендаторов помещений, застройщиков объектов капитального строительства, проектировщиков.

1.6. Запрещено использовать графические решения дизайн-кода для рекламы алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции, рекламы наркотиков, а также запрещенных на территории Российской Федерации общественных и религиозных организаций и объединений.

2. Термины и определения

 Фирменный стиль города – система различных элементов, каждый из которых представляет собой значимую и характерную особенность города, его оригинальные черты и уникальный ценностный смысл. К фирменному стилю города относится набор цветовых, графических, словесных, типографических, дизайнерских элементов, которые обеспечивают визуальное и смысловое единство информации об объекте.
Дизайн-бук – комплексный документ, объединяющий требования к единому визуальному облику города.

Бренд города – комплекс ассоциаций, возникающих при упоминании названия города.

Элементы бренда города – средства, которые обеспечивают уникальность бренда города. К основным элементам бренда города относятся логотип, слоган, графические элементы, маскот (персонаж).

Позиционирование – деятельность по формированию и поддержанию имиджа территории. На основе позиционирования вырабатываются внешние и внутренние коммуникации со всеми аудиториями.

3. Брендбук

3.1. Брендбук содержит полное руководство по фирменному стилю города Череповца, которое включает в себя подробное описание использования каждого фирменного элемента на различных носителях, а также рекомендации по его использованию.
3.2. Фирменный стиль города Череповца представлен логотипом города, шрифтовыми и цветовыми решениями, паттернами, а также информацией об оформлении элементов городской среды, сувенирной и печатной продукцией, с учетом разработанной айдентики.

3.3. Базовые элементы

3.3.1. Знак/фавикон.

Знак лежит в основе создания идентификации и может быть использован как в составе логотипа, так и как стилеобразующий элемент.
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3.3.2. Логотип.

Логотип является основным элементом идентификации, который включает в себя знак и текстовый блок.

Запрещено менять порядок размещения и пропорции элементов логотипа. В целях сохранения целостности восприятия логотипа никакие иные графические элементы не могут располагаться в пределах охранного поля.

Основная версия логотипа.
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Инверсная версия логотипа (применяется на носителях в тех случаях, когда технически невозможно применить основную версию логотипа):
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Упрощенная версия логотипа (применяется на носителях ограниченного пространства, где технически невозможно применить основную версию логотипа). 
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3.3.3. Эмблема «Сделано в Череповце».

            
Применяется при маркировке «Сделано в Череповце» на товарах и продуктах местных производителей.
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3.4. Цветовые решения.

Цветовой код логотипа может выполняться в следующих цветах:

	СMYK 72 57 0 0

RGB 93 115 227

HEX 5D73E3
	[image: image174.png]Dotorpagun — Uepenoseu raiiabyx_2025-10jpg -

—+ fosammmsx [} T <) u R Vswenimucosgams v 18 Mogenimecs (3

LiseToBas nanauTpa Benbiii

e T | i}‘-lepenoseu {:}'-Iepenoaeu

6Gbinn

c} Yepenosey,

{:} Yepenosey, {:} YepenoseL, 3enexblit






	СMYK 0 82 70 0

RGB 255 68 61

HEX FF443D
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	СMYK 0 44 85 0

RGB 255 163 43

HEX FFA32B
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	СMYK 72 0 70 0
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HEX 3AAE71
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Цветовой код является основой фирменного стиля.

Цветовая палитра не подлежит изменению.

3.5. Размер.
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3.6. Фирменные графические элементы.
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3.7. Паттерн.
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4. Правила пользования

Вариации композиции для вертикальных и горизонтальных носителей под обрезку:
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Вариации композиции для вертикальных и горизонтальных носителей с отступом от края (применяется в случаях, когда технически невозможно изготовление под обрезку):
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5. Типографика
Рекомендуемый фирменный шрифт – Raleway.

Фирменный шрифт является важным элементом фирменного стиля. Его систематическое использование способствует повышению узнаваемости.

Фирменный шрифт рекомендуется использовать в документации, рекламной и другой фирменной продукции.
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»
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2026 и подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия 
главы города Череповца




                                            И.Ю. Ивашов
29.10.2025

№ 150


















	
	
	



