


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




25.12.2025 №3388


Об утверждении документации 
по планировке территории линейного 
объекта «Улица Преображенского»


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», постановлением Правительства Вологодской области от 25.07.2022 № 932 «Об установлении случаев утверждения проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципальных образований области, утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории и проектов внесения изменений в указанные документы без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», Уставом городского округа город Череповец                             Вологодской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Улица Преображенского» в составе: 
- проекта планировки территории (приложение 1);
- проекта межевания территории (приложение 2).
2. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии:
2.1 Обеспечить размещение постановления на официальном сайте мэрии города Череповца.
2.2. Направить утвержденную документацию по планировке территории в соответствии с требованиями части 15 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
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Глава города	   Р.Э. Маслов


УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города
от 25.12.2025 №3388
(приложение 1)

[bookmark: _Toc254857206]Проект планировки территории линейного объекта
«Улица Преображенского». 
Графическая часть.
Чертеж красных линий.
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. 
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Положение о размещении линейного объекта

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Основная цель - определение границ зоны планируемого размещения линейного объекта.
Наименование линейного объекта: «Улица Преображенского».
Проект планировки территории разработан на основании постановления мэрии города Череповца Вологодской области от 01.08.2024 № 2095 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Улица Преображенского».
В соответствии с Генеральным планом города Череповца, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 28.11.2006 № 165, улица Преображенского является улицей местного значения. 
Назначение: 220.42.11.10.120 Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги (по ОК 013-2014).
Код по классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (приказ Минстроя РФ от 2 ноября 2022 года №928/пр) - 04.01.001.002 (Улица в границах населенного пункта).
Документация по планировке территории линейного объекта выполнена 
на основании документов территориального планирования, Правил землепользования и застройки города Череповца, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
Проектируемый объект располагается в границах населенного пункта. Строительство улицы Преображенского улучшит транспортную и жилую инфраструктуру 107, 108, 109 и 110 микрорайонов города Череповца.
Протяженность улицы Преображенского составляет 1,19 км.
Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными документами:  
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;  
· СП 42.13330.2016;  
· местными нормативами градостроительного проектирования;  
· иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.
Принятые технические решения соответствуют требованиям промышленной безопасности, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
Выбор трассы линейного объекта произведен с соблюдением условий безопасного размещения тротуаров и велодорожек. Технические нормативы, принятые в проекте, приведены в Таблице 1.

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели объекта

	Наименование показателей
	Технические параметры

	Категория дороги
	улица местного значения

	Общая протяженность, км
	1,186

	Ширина проезжей части, м
	15

	Ширина полосы движения, м
	3,75

	Ширина земляного полотна, м
	35

	Ширина тротуара, м (с двух сторон)
	3

	Ширина переходно-скоростной полосы, м
	3,75

	Ширина велодорожки, м
	2,5 

	Число полос движения
	4

	Число примыканий, шт
	8

	Ширина газона, м
	3,00 (1,5)

	Тип дорожной одежды
	капитальный

	Вид покрытия
	асфальтобетон

	Расчетная нагрузка для дорожной одежды
	А-11.5

	Расчетная нагрузка для земляного полотна
	Н14; А-11.5

	Расчетная скорость, км/ч
	50

	Наименьший радиус кривых в плане, м
	1400

	Наименьший радиус кривых в продольном профиле, м:
- выпуклых
- вогнутых
	
1000
400

	Максимальный продольный уклон, ‰
	80

	Площадь территории строительства, га
	4,6 



Проектные решения по организации примыканий выполнены с учетом сложившейся планировочной обстановки по наличию въездов (выездов) с территорий будущей застройки.
Ширина земляного полотна и проезжей части примыканий принята равной ширине внутриквартальных проездов на генеральном плане городского округа «Город Череповец».





Таблица 2
Перспективная интенсивность движения 

	Наименование перегонов
	Год
	Интенсивность, авт./сутки

	
	
	грузовые
	легковые
	автобусы
	Всего

	
	
	
	
	
	физ. ед
	прив.ед

	Ленинградской ул. – Шекснинский пр.
	2027
	253
	2850
	265
	3368
	4057

	
	2047
	504
	9231
	323
	10058
	11042

	Шекснинский пр. – ул. Афанасия Потапова
	2027
	290
	2746
	264
	3300
	4022

	
	2047
	577
	8895
	322
	9794
	10825



Таблица 3
Уровень загрузки, перспективная интенсивность движения автотранспорта
	Наименование перегонов
	Год
	Перспективная интенсивность движения, прив. авт
	Пропускная способность, пр.ед./час
	Уровень загрузки

	
	
	В сутки
	В час «пик»
	
	

	Ленинградской ул. – Шекснинский пр.
	2047
	11042
	1398
	2776
	50,4%

	Шекснинский пр. – ул. Афанасия Потапова
	2047
	10825
	1370
	2776
	49,4%



Основные элементы плана, продольного и поперечного профиля назначены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона размещения линейного объекта.
Зона планируемого размещения линейного объекта «Улица Преображенского» находится в Зашекснинском районе между 107, 108 и 109, 110 микрорайонами на территории городского округа город Череповец Вологодской области.
3. Перечень координат характерных точек границ зоны размещения линейного объекта.
Проектом планировки территории сформирована зона планируемого размещения линейного объекта «Улица Преображенского».
Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта в МСК-35 представлен в Таблице 4. 






Таблица 4
Перечень координат характерных точек
границ зон планируемого размещения линейного объекта

	Обозначение характерных точек границы
	Координаты, м

	
	X
	Y

	1
	337677.60
	2215175.58

	2
	337682.86
	2215176.99

	3
	337692.52
	2215179.60

	4
	337749.91
	2215195.13

	5
	337742.63
	2215222.00

	6
	337796.73
	2215236.64

	7
	337873.83
	2215257.49

	8
	337922.05
	2215270.53

	9
	338011.33
	2215294.67

	10
	338017.05
	2215296.22

	11
	338037.35
	2215301.71

	12
	338181.92
	2215340.81

	13
	338183.99
	2215333.16

	14
	338210.21
	2215340.19

	15
	338197.30
	2215392.39

	16
	338169.97
	2215385.00

	17
	338172.78
	2215374.61

	18
	338172.76
	2215374.66

	19
	337733.58
	2215255.82

	20
	337727.32
	2215278.95

	21
	337673.83
	2215264.55

	22
	337669.83
	2215263.45

	23
	337660.18
	2215260.81

	24
	337654.91
	2215259.40

	25
	337661.18
	2215236.23

	26
	337665.08
	2215221.03

	27
	337670.33
	2215202.45

	1
	337677.60
	2215175.58

	
	
	

	28
	338251.77
	2215347.61

	29
	338269.45
	2215352.37

	30
	338266.39
	2215363.68

	31
	338278.44
	2215366.94

	32
	338284.71
	2215368.64

	33
	338429.29
	2215407.76

	34
	338449.11
	2215413.12

	35
	338602.41
	2215454.60

	36
	338622.14
	2215459.94

	37
	338748.47
	2215494.13

	38
	338763.18
	2215498.11

	39
	338765.89
	2215498.84

	40
	338775.10
	2215493.56

	41
	338793.40
	2215498.02

	42
	338816.82
	2215503.10

	43
	338805.33
	2215553.37

	44
	338780.62
	2215546.49

	45
	338762.17
	2215541.35

	46
	338757.24
	2215532.76

	47
	338753.98
	2215531.88

	48
	338269.30
	2215400.72

	49
	338257.24
	2215397.46

	50
	338255.63
	2215403.41

	51
	338238.33
	2215398.71

	28
	338251.77
	2215347.61



В соответствие с п.2 постановления Правительства от 12.05.2017 № 564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов» границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки отображаются по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов.
Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки вдоль Шекснинского проспекта обусловлено размещением линии видеонаблюдения. Кроме того, данная граница частично расположена в мкр. 108, что обусловлено размещением сетей водопровода.
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Перечень не приводится в связи с отсутствием таких объектов в границах зоны размещения линейного объекта.
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
в границах зон их размещения.
В границах зоны размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, входящие в состав такого линейного объекта, ввиду чего в документации по планировке территории не указаны предельные параметры разрешенного строительства.
Согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта
В пределах проектируемой территории отсутствуют существующие и строящиеся объекты капитального строительства, а также не предусматривается строительство зданий и сооружений в соответствии с ранее разработанной документацией территориального планирования. 
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта в проекте не предусмотрены ввиду отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, объектов археологического наследия, о чем свидетельствует письмо Главного управления охраны объектов культурного наследия Вологодской области от 06.03.2025 №ОКН-20250225-24321273565-3.
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
Мероприятия по сохранению окружающей природной среды обеспечиваются выполнением требований ОДМ 218.3.031-2013 «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог». Выполнение строительных работ с учетом перечисленных ниже мероприятий не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным воздействиям на нее.
Сохранению природной обстановки в районе строительства будет способствовать строгое соблюдение проектных требований по технологии и срокам выполнения работ, а также обязательное соблюдение нормативных документов.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха подразделяются на планировочные и специальные и направлены на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций в период строительства. 
Планировочные мероприятия влияют на уменьшение воздействия выбросов предприятия на нормируемые территории и в целом предусматривают: 
· расположение строительной площадки с учетом господствующих направлений ветра; 
· применение каталитической присадки к дизельному топливу «0010» для снижения дымности и токсичности выхлопа дизельного двигателя дизельной электрической станции. Присадка вводится непосредственно в топливную емкость; 
· осуществление ремонтных работ, технического обслуживания машин и механизмов на производственных базах подрядчика и субподрядных организаций; 
· запрет на сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора на строительной площадке. 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период проведения строительных работ направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов и должны включать в себя: 
· приведение параметров применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации в соответствие с установленными стандартами и техническими условиями предприятия-изготовителя, согласованными с санитарными органами; 
· правильную эксплуатацию двигателя, своевременную регулировку системы подачи и ввода топлива, использование техники в режиме оптимальной нагрузки (75%-85% от номинальной мощности двигателя); 
· недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС; 
· запрет на работу техники в форсированном режиме; 
· рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе; 
· исключение (в случае неблагоприятных метеорологических условий) совместной работы техники, имеющей высокие показатели по выбросам вредных веществ; 
· применение малосернистого вида топлива, обеспечивающего снижение выбросов вредных веществ; 
· периодический полив водой пылящих поверхностей в жаркое время года для уменьшения выбросов пыли. 
На период эксплуатации объекта для снижения антропогенной нагрузки, создаваемой потоком транспортных средств, необходимо предусмотреть: 
· стабилизацию общего скоростного режима за счет качественного дорожного покрытия и условий движения. Обеспечить содержание проезжей части участка дороги в состоянии, исключающем необоснованные изменения скорости движения автомобилей; 
· разработку схемы организации дорожного движения с учетом принципа «зеленой волны» (согласованное переключение сигналов светофоров на смежных перекрестках так, чтобы водитель, подъезжая к очередному перекрестку, видел перед собой зеленый сигнал светофора); 
· устройство покрытий дорожного полотна из материалов, обработанных вяжущими обеспыливающими материалами. 
Охрана атмосферного воздуха в период эксплуатации дорог сводится к контролю за интенсивностью движения, загрязнением атмосферного воздуха, в том числе с помощью наземных измерений или специально оборудованных летательных аппаратов, определяющих загрязнение атмосферы над трассой по прозрачности атмосферы, и выявлению неблагоприятных участков с повышенным содержанием загрязняющих веществ. 
Мероприятия по охране и рациональному использованию водных объектов.
Линейный объект «Улица Преображенского» водотоки не пересекают. Ближайшие водотоки от границы работ: река Шексна в 2,5 км на северо-восток и река Матинга в 3,25 км на юго-восток. Данные водотоки не влияют на объект проектирования ввиду большой удаленности. 
Мероприятия по охране водных объектов, рекомендуемых к учету при проектировании объекта, можно условно разделить на мероприятия по уменьшению и предотвращению негативного воздействия в период проведения работ и по возмещению прогнозируемого ущерба. 
Мероприятия по уменьшению негативного воздействия в период проведения работ должны включать: 
· производство работ в строгом соответствии с проектом; 
· размещение строительных площадок, резервов грунта, складов ГСМ, стоянок машин и механизмов за пределами водоохранных зон; 
· необходимость при расположении строительных площадок предусматривать планировку ее поверхности с уклоном от водного объекта; 
· производство мойки строительной техники и автомобилей в специально оборудованных для этого местах на базе строительной организации; 
· применение при строительных работах исправной техники и отсутствие на ней подтеков масла и топлива; 
· обеспечение сохранения естественных водопропускных сооружений и устройство искусственных; 
· необходимость учета при определении мест переходов автомобильных дорог через водотоки, выборе конструкций и отверстий искусственных сооружений обхода мест нагула и нерестилищ рыб, недопущение нарушения гидрологического режима рек, изменения береговой линии, сечения водотоков, активизации русловых процессов; 
· обеспечение производственного мониторинга в целях охраны окружающей природной среды на период проведения работ заказчиком или другими ответственными лицами, привлеченными заказчиком для надзора за производством работ. 
Мероприятия по предотвращению негативного воздействия в период проведения работ включают: 
· запрет на забор подземных и поверхностных вод во время строительства. Потребность в воде на хозяйственно-бытовые и технические нужды временного городка строителей следует покрывать доставкой воды из систем централизованного хозяйственно-бытового водоснабжения (гидранты) спецтранспортом (автоцистернами), а питьевой воды – поставкой бутилированной воды питьевого качества; 
· устройство накопительной емкости с водонепроницаемым дном и стенками и системы для отведения (сброса) хозяйственно-бытовых и ливневых стоков (в том числе талых, дождевых и др.) из зоны производства работ. Удаление образовавшихся стоков следует осуществлять путем вывоза специальным автотранспортом на предприятия, имеющие лицензию на утилизацию данных отходов; 
· организованный сбор в пределах водоохранных зон воды с поверхности проезжей части с последующей ее очисткой или отводом за пределы водоохранных зон, исключающий загрязнение водных объектов; 
· использование защитного брезентового полога, защищающего русло 
от загрязнения при работе на мостовых сооружениях; 
· назначение сроков проведения строительных работ с учетом периода массового нереста рыб. 
Мероприятие по возмещению ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания, должны быть предусмотрены в соответствии с оценкой воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания до ввода объекта в эксплуатацию. 
Негативное воздействие на водные объекты в период эксплуатации автомобильной дороги выявляется наземным мониторингом путем отбора проб воды и донных отложений для сравнения содержания взвешенных веществ и определения химического загрязнения. 
Обязательным мероприятием по предотвращению загрязнения водных объектов в процессе эксплуатации автомобильной дороги является устройство следующих сооружений, обеспечивающих их охрану от загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод: 
· локальных очистных сооружений; 
· сооружений и систем для отведения сточных вод в приемники.
Своевременно, в соответствии с утвержденным техническим регламентом, для каждого очистного сооружения следует проводить замену фильтров и осуществлять лабораторный контроль за состоянием стоков, прошедших очистку. 
При выборе места установки очистного сооружения следует учитывать размер СЗЗ и требования, предъявляемые к объектам, размещаемым в этой зоне.  
Мероприятия по защите социальной среды, в том числе от шумового воздействия.
Природоохранные мероприятия, обеспечивающие соблюдение действующих нормативов природопользования и требований по защите окружающей среды и условий жизни населения в период строительства л должны включать: 
· устройство подъездов, пересечений и примыканий, велосипедных дорожек, а также сооружений для связи разобщенных территорий. 
· ограждение мест производства работ; 
· применение специальных инженерных мероприятий по защите зданий и сооружений от действия вибрации в период строительства; 
Мероприятия по предотвращению или снижению негативного воздействия от шума в период строительства: 
· параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части шума, вибрации и других воздействий на окружающую среду должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя и быть согласованными с санитарными органами; 
· для снижения уровня шума строительной техники следует применять как технические средства борьбы с шумом (технологические процессы с меньшим шумообразованием и др.), так и оснащение машин и механизмов виброзащитными и противошумными устройствами (экраны, глушители, тщательная регулировка двигателей и выхлопных систем, крепежные работы для ходовой части и др.), замену машин, оборудования с повышенным уровнем шума; 
· для звукоизоляции двигателей строительных машин необходимо использовать защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями. 
· для изоляции локальных источников использовать временные шумозащитные экраны, противошумные завесы, палатки. 
· для соблюдения требований по охране туда, работодателю рекомендуется обеспечить работника средствами индивидуальной защиты слуха, в качестве которых применяются наушники, вкладыши, шлемы, костюмы.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов
Временное накопление и хранение отходов при строительстве и эксплуатации линейных объектов должно осуществляться таким образом, чтобы не наносить негативного воздействия окружающей среде и соответствовать требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации. 
Временное накопление и хранение должно осуществляется в специально отведенных для этого местах в зависимости от класса опасности. Могут использоваться: 
· открытые площадки временного хранения отходов IV и V классов опасности; 
· специальные емкости и резервуары (металлические или пластиковые контейнеры, ящики, баки, бочки). 
Необходимо учитывать, что отходы I класса опасности допустимо хранить лишь в герметичных емкостях (бочках, контейнерах), II класса – в надежно закрытой таре. 
Отходы IV и V классов можно хранить навалом, насыпью, отдельно на поддонах и в штабелях. Хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде без применения средств пылеподавления не допускается. 
Для размещения отходов производства и потребления необходима вариантная проработка проектных решений в вопросе выбора ближайшего лицензированного 
полигона ТБО. Полигон должен быть внесен в государственный реестр объектов размещения отходов. 
Способы обращения с отходами должны соответствовать лицензии специализированных организаций, которым планируется передача отходов I-IV классов опасности для дальнейшего обращения. 
Следует учитывать основные принципы государственной политики в области обращения с отходами которыми являются: 
· использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами; 
· комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов; 
· использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения их количества и вовлечения в хозяйственный оборот. 
Перед передачей отходов на полигоны захоронения следует выявить возможность утилизации и дальнейшего использования различных веществ, содержащихся в них, в других отраслях промышленности. 
В соответствии с нормативными документами, материал от фрезерования может быть использован повторно. Отфрезерованный асфальтобетон или остатки асфальтобетона, полученные в результате обрубки кромок покрытия, не являются отходами, если они используются дорожными организациями, но являются отходами при вывозке на утилизацию в иную организацию. 
При эксплуатации автомобильной дороги, для предотвращения загрязнения полосы отвода автомобильных дорог бытовым мусором при необходимости следует предусмотреть площадки установки контейнеров для мусора.
Мероприятия по охране объектов растительного мира.
Мероприятия по охране объектов растительного мира должны учитывать особенности участка проектирования, его ландшафта, гидрологического режима и применяться комплексно. Из основных направлений можно выделить: 
· выбор участка трассы проектируемого объекта таким образом, чтобы минимизировать количество вырубаемых зеленых насаждений; 
· проведение компенсационных посадок зеленых насаждений (на землях населенных пунктов по согласованию с администрацией); 
· компенсационные выплаты; 
· озеленение территорий; 
· соблюдение правил противопожарной безопасности. 
При эксплуатации и содержании автомобильной дороги дорожная служба должна обеспечивать: 
· сохранение или улучшение существующего ландшафта; 
· защиту почв и растительности; 
· защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами; 
· выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации.
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта заложен системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:
· предотвращение пожара;
· ограничение распространения пожара;
· организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в процессе эксплуатации.
Система предотвращения пожара для линейного объекта предусматривается с обеспечением минимально возможной вероятности возникновения пожара и обеспечивается:
· применением пожаробезопасных строительных материалов;
· применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию;
· привлечением организаций, имеющих соответствующие опыт и лицензии, для осуществления проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания;
· выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта.
Противопожарный режим на Объекте проводить в соответствии с требованиями противопожарного режима в Российской Федерации.
При тушении пожара на объекте должно быть обеспечено выполнение требований ПОТ РО-01-2002 «Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».  
Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации вероятного пожара обеспечивается комплексом организационных и технических мероприятий, к которым в том числе относятся:
· обеспечение пожарных подразделений в полном объеме необходимой пожарной техникой, пожарно-техническим инструментом, инвентарем, средствами связи, спасения и самоспасания;
· организация взаимодействия сил и средств всех привлекаемых к тушению пожара пожарных подразделений, аварийной, медицинской и т.п. служб;
· обеспечение содержания в исправном состоянии проездов и подъездов для пожарной техники;
· организация своевременного отключения напряжения на объекте;
· обеспечение беспрепятственного пропуска подразделений, сил и средств пожарной охраны к месту пожара, а также для оказания экстренной медицинской помощи.
Перечень организационно-технических мероприятий определен на основании требований ст.17 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и выполняются в соответствии с требованиями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», а также инструкциями, утвержденными руководителем подрядной организации, проводящей строительные работы на объекте с целью поддержания противопожарного режима на территории строительной площадки. 
Расстояние от ближайшего подразделения пожарной части до Объекта не превышает допустимое расстояние в соответствии с методикой, утвержденной СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной части. Порядок и методика определения».
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Проект межевания территории линейного объекта
«Улица Преображенского».
Графическая часть.
Чертеж межевания 



Текстовая часть.

1. Перечень образуемых земельных участков. Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков. Перечень координат характерных точек границ частей земельных участков, в отношении которых планируется получение разрешения на использования.
Проектом межевания территории предусматривается выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков. Способы образования представлены в Таблице 2.
Доступ к образуемым земельным участкам не определяется, так как планируется отнесение их к территориям общего пользования и присвоение им вида разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1). Планируемый вид разрешенного использования земельных участков представлен в Таблице 2.
В отношении земельных участков, образуемых для размещения линейного объекта, возможно установление проектируемого вида разрешенного использования в межевом плане на основании решения об утверждении проекта межевания территории (письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 09.10.2020 № 13-00290/20).
Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков представлены в Таблице 3.
Дополнительно проектом межевания территории предусматривается возможность использования частей земельных участков на основании разрешения на использования земельного участка, полученного в соответствии со ст.39.34 Земельного кодекса РФ.
Условные номера и площади частей земельных участков, в отношении которых планируется получение разрешения на использования представлены в Таблице 2.
Перечень координат характерных точек границ частей земельных участков, в отношении которых планируется получение разрешения на использования, представлены в Таблице 4.
2. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания.
Граница территории разработки проекта межевания линейного объекта «Улица Преображенского» находится в Зашекснинском районе между 107, 108, 109 и 110 микрорайонами на территории округа город Череповец Вологодской области.
Формируемые земельные участки расположены в кадастровом квартале 35:21:0503001 вне границ существующих элементов планировочной структуры: микрорайонов 107, 108, 109 и 110.
Границами проекта межевания территории линейного объекта являются границы земельных участков, подлежащих образованию. Подготовка проекта межевания территории линейного объекта выполняется с целью определения местоположения границ образуемых земельных участков.
Земельные участки полностью формируются из земель, относящихся к категории земель «земли населенных пунктов».
Границы публичных сервитутов, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, отсутствуют.
Границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания совпадают с границами зоны планируемого размещения линейного объекта.
Перечень координат характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания представлен в Таблице 1 (графически характерные точки представлены на Чертеже красных линий.

Таблица 1
	Обозначение характерных точек границ
	Координата Х
	Координата У

	1
	337677.60
	2215175.58

	2
	337682.86
	2215176.99

	3
	337692.52
	2215179.60

	4
	337749.91
	2215195.13

	5
	337742.63
	2215222.00

	6
	337796.73
	2215236.64

	7
	337873.83
	2215257.49

	8
	337922.05
	2215270.53

	9
	338011.33
	2215294.67

	10
	338017.05
	2215296.22

	11
	338037.35
	2215301.71

	12
	338181.92
	2215340.81

	13
	338183.99
	2215333.16

	14
	338210.21
	2215340.19

	15
	338197.30
	2215392.39

	16
	338169.97
	2215385.00

	17
	338172.78
	2215374.61

	18
	338172.76
	2215374.66

	19
	337733.58
	2215255.82

	20
	337727.32
	2215278.95

	21
	337673.83
	2215264.55

	22
	337669.83
	2215263.45

	23
	337660.18
	2215260.81

	24
	337654.91
	2215259.40

	25
	337661.18
	2215236.23

	26
	337665.08
	2215221.03

	27
	337670.33
	2215202.45

	1
	337677.60
	2215175.58

	28
	338251.77
	2215347.61

	29
	338269.45
	2215352.37

	30
	338266.39
	2215363.68

	31
	338278.44
	2215366.94

	32
	338284.71
	2215368.64

	33
	338429.29
	2215407.76

	34
	338449.11
	2215413.12

	35
	338602.41
	2215454.60

	36
	338622.14
	2215459.94

	37
	338748.47
	2215494.13

	38
	338763.18
	2215498.11

	39
	338765.89
	2215498.84

	40
	338775.10
	2215493.56

	41
	338793.40
	2215498.02

	42
	338816.82
	2215503.10

	43
	338805.33
	2215553.37

	44
	338780.62
	2215546.49

	45
	338762.17
	2215541.35

	46
	338757.24
	2215532.76

	47
	338753.98
	2215531.88

	48
	338269.30
	2215400.72

	49
	338257.24
	2215397.46

	50
	338255.63
	2215403.41

	51
	338238.33
	2215398.71

	28
	338251.77
	2215347.61
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[bookmark: Прил._1_Перечень__образуемых_ЗУ]Таблица 2
	Перечень образуемых земельных участков,
в том числе, земельных участков в отношении которых планируется получение разрешения на использование.

	


№ п/п
	

Вариант образования земельного участка
	

Кадастровый номер земельного участка
	


Вид права
	


Правообладатель
	


Адрес (местоположение)
	

Категория земель
(существующая)
	

Вид разрешенного использования
(существующий)
	

Площадь, кв.м
	
Условный номер образуемого земельного участка/
части земельного участка,
в отношении которой планируется получение разрешения на использование
	

Вид разрешенного использования (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков)
	

Площадь образуемого земельного участка, кв.м
	
Площадь части земельного участка,
в отношении которой планируется получение разрешения на использование, кв.м
	

Способ образования/ использования земельного участка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

1.1
	

В1
	

35:21:0503001:7232
	

−
	

−
	
Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец
	

Земли населенных пунктов
	
земельные участки (территории) общего пользования, улично- дорожная сеть, благоустройство территории
	

81393
	

35:21:0503001:7232:ЗУ1
	

Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	

2594
	

−
	
Образование путем раздела с сохранением исходного в измененных границах

	

1.2
	

В2
	

35:21:0503001:7232
	

−
	

−
	
Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец
	

Земли населенных пунктов
	
земельные участки (территории) общего пользования, улично- дорожная сеть, благоустройство территории
	

81393
	

35:21:0503001:7232/чзу1
	

−
	

−
	

2594
	
Получение разрешения на использование земельного участка

	

2.1
	

В1
	

35:21:0503001:3512
	

−
	

−
	
Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец
	
Земли населенных пунктов
	
Земельные участки (территории) общего пользования. Улично- дорожная сеть
	

11341
	

35:21:0503001:3512:ЗУ1
	

Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	

28
	

−
	
Образование путем раздела с сохранением исходного в измененных границах

	

2.2
	

В2
	

35:21:0503001:3512
	

−
	

−
	
Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец
	
Земли населенных пунктов
	
Земельные участки (территории) общего пользования. Улично- дорожная сеть
	

11341
	

35:21:0503001:3512/чзу1
	

−
	

−
	

28
	
Получение разрешения на использование земельного участка

	
3.1
	
В1
	
35:21:0503001:3537
	
−
	
−
	
Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец
	
Земли населенных пунктов
	
земельные участки (территории)
общего пользования
	
117082
	
35:21:0503001:3537:ЗУ1
	
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	
1490
	
−
	Образование путем раздела с сохранением исходного в измененных границах

	
3.2
	
В2
	
35:21:0503001:3537
	
−
	
−
	
Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец
	
Земли населенных пунктов
	
земельные участки (территории)
общего пользования
	
117082
	
35:21:0503001:3537/чзу1
	
−
	
−
	
1490
	Получение разрешения на использование земельного участка

	
4.1
	
В1
	
35:21:0503001:3537
	
−
	
−
	
Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец
	
Земли населенных пунктов
	
земельные участки (территории)
общего пользования
	
117082
	
35:21:0503001:3537:ЗУ2
	
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	
1395
	
−
	Образование путем раздела с сохранением исходного в измененных границах

	
4.2
	
В2
	
35:21:0503001:3537
	
−
	
−
	
Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец
	
Земли населенных пунктов
	
земельные участки (территории)
общего пользования
	
117082
	
35:21:0503001:3537/чзу2
	
−
	
−
	
1395
	Получение разрешения на использование земельного участка

	

5
	

−
	

35:21:0503001:185
	
Собственность
№ 35:21:0503001:185-35/021/2018-1
от 21.03.2018
	
город Череповец Вологодской области городской округ
	

Вологодская область, г Череповец
	
Земли населенных пунктов
	
Объекты инженерной инфраструктуры
	

31438
	

35:21:0503001:185:ЗУ1
	

Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	

869
	

−
	
Образование путем раздела с сохранением исходного в измененных границах

	
6
	
−
	
35:21:0503001:7224
	
−
	
−
	Российская Федерация,Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец
	
Земли населенных пунктов
	
земельные участки (территории)
общего пользования
	
62868
	
35:21:0503001:7224:ЗУ1
	
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	
86
	
−
	Образование путем раздела с сохранением исходного в измененных границах

	
7
	
−
	
35:21:0503001:7216
	
−
	
−
	Российская Федерация,Вологодская область,городской округ город Череповец,город Череповец
	
Земли населенных пунктов
	
земельные участки (территории)
общего пользования
	
1707
	
35:21:0503001:7216:ЗУ1
	
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	
131
	
−
	Образование путем раздела с сохранением исходного в измененных границах

	
8
	
−
	
35:21:0503001:7212
	
−
	
−
	Российская Федерация,Вологодская область,городской округ город Череповец,город Череповец
	
Земли населенных пунктов
	
земельные участки (территории)
общего пользования
	
1681
	
35:21:0503001:7212:ЗУ1
	
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	
45
	
−
	Образование путем раздела с сохранением исходного в измененных границах

	
9
	
−
	
35:21:0503001
	
−
	
−
	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец,
ул. Преображенского
	
Земли населенных пунктов
	
−
	
−
	
35:21:0503001:ЗУ1
	
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	
261
	
−
	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

	
10
	
−
	
35:21:0503001
	
−
	
−
	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец,
ул. Преображенского
	
Земли населенных пунктов
	
−
	
−
	
35:21:0503001:ЗУ2
	
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	
5122
	
−
	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

	
11
	
−
	
35:21:0503001
	
−
	
−
	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец,
ул. Преображенского
	
Земли населенных пунктов
	
−
	
−
	
35:21:0503001:ЗУ3
	
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	
15942
	
−
	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

	
12
	
−
	
35:21:0503001
	
−
	
−
	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец,
ул. Преображенского
	
Земли населенных пунктов
	
−
	
−
	
35:21:0503001:ЗУ4
	
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	
17575
	
−
	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности


Примечания:1. Земельные участки относятся к территории общего пользования
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[bookmark: Приложение_2]Таблица 3
Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков

	Условный номер земельного участка
	35:21:0503001:ЗУ1

	Площадь земельного участка, кв.м
	261

	Обозначение характерных точек
границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	54
	337677.60
	2215175.58

	46
	337682.86
	2215176.99

	50
	337670.36
	2215223.17

	51
	337665.08
	2215221.03

	55
	337670.33
	2215202.45

	54
	337677.60
	2215175.58

	Условный номер земельного участка
	35:21:0503001:ЗУ2

	Площадь земельного участка, кв.м
	5122

	Обозначение характерных точек
границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	41
	337692.52
	2215179.60

	42
	337749.91
	2215195.13

	32
	337742.63
	2215222.00

	40
	337733.58
	2215255.82

	43
	337727.32
	2215278.95

	44
	337673.83
	2215264.55

	45
	337675.48
	2215242.57

	41
	337692.52
	2215179.60

	Условный номер земельного участка
	35:21:0503001:ЗУ3

	Площадь земельного участка, кв.м
	15942

	Обозначение характерных точек
границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	32
	337742.63
	2215222.00

	33
	337796.73
	2215236.64

	34
	337873.83
	2215257.49

	35
	337922.05
	2215270.53

	36
	338011.33
	2215294.67

	37
	338017.05
	2215296.22

	38
	338037.35
	2215301.71

	31
	338181.92
	2215340.81

	30
	338172.78
	2215374.61

	39
	338172.76
	2215374.66

	40
	337733.58
	2215255.82

	32
	337742.63
	2215222.00

	Условный номер земельного участка
	35:21:0503001:ЗУ4

	Площадь земельного участка, кв.м
	17575

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	12
	338278.44
	2215366.94

	13
	338284.71
	2215368.64

	14
	338429.29
	2215407.76

	15
	338449.11
	2215413.12

	16
	338602.41
	2215454.60

	17
	338622.14
	2215459.94

	18
	338748.47
	2215494.13

	11
	338763.18
	2215498.11

	10
	338753.98
	2215531.88

	19
	338269.30
	2215400.72

	12
	338278.44
	2215366.94

	Условный номер земельного участка
	35:21:0503001:185:ЗУ1

	Площадь земельного участка, кв.м
	869

	Обозначение характерных точек
границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	46
	337682.86
	2215176.99

	41
	337692.52
	2215179.60

	45
	337675.48
	2215242.57

	47
	337669.83
	2215263.45

	48
	337660.18
	2215260.81

	49
	337666.42
	2215237.75

	50
	337670.36
	2215223.17

	46
	337682.86
	2215176.99

	Условный номер земельного участка
	35:21:0503001:7224:ЗУ1

	Площадь земельного участка, кв.м
	86

	Обозначение характерных точек
границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	51
	337665.08
	2215221.03

	50
	337670.36
	2215223.17

	49
	337666.42
	2215237.75

	52
	337661.18
	2215236.23

	51
	337665.08
	2215221.03

	Условный номер земельного участка
	35:21:0503001:7216:ЗУ1

	Площадь земельного участка, кв.м
	131

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	52
	337661.18
	2215236.23

	49
	337666.42
	2215237.75

	48
	337660.18
	2215260.81

	53
	337654.91
	2215259.40

	52
	337661.18
	2215236.23

	Условный номер земельного участка
	35:21:0503001:7212:ЗУ1

	Площадь земельного участка, кв.м
	45

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	45
	337675.48
	2215242.57

	44
	337673.83
	2215264.55

	47
	337669.83
	2215263.45

	45
	337675.48
	2215242.57

	Условный номер земельного участка
	35:21:0503001:3537:ЗУ1

	Площадь земельного участка, кв.м
	1490

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	26
	338183.99
	2215333.16

	27
	338210.21
	2215340.19

	28
	338197.30
	2215392.39

	29
	338169.97
	2215385.00

	30
	338172.78
	2215374.61

	31
	338181.92
	2215340.81

	26
	338183.99
	2215333.16

	Условный номер земельного участка
	35:21:0503001:3537:ЗУ2

	Площадь земельного участка, кв.м
	1395

	Обозначение характерных точек
границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	20
	338251.77
	2215347.61

	21
	338269.45
	2215352.37

	22
	338266.39
	2215363.68

	12
	338278.44
	2215366.94

	19
	338269.30
	2215400.72

	23
	338257.24
	2215397.46

	24
	338255.63
	2215403.41

	25
	338238.33
	2215398.71

	20
	338251.77
	2215347.61

	Условный номер земельного участка
	35:21:0503001:3512:ЗУ1

	Площадь земельного участка, кв.м
	28

	Обозначение характерных точек
границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	1
	338775.10
	2215493.56

	2
	338773.14
	2215500.80

	3
	338765.89
	2215498.84

	1
	338775.10
	2215493.56

	Условный номер земельного участка
	35:21:0503001:7232:ЗУ1

	Площадь земельного участка, кв.м
	2594

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	1
	338775.10
	2215493.56

	4
	338793.40
	2215498.02

	5
	338816.82
	2215503.10

	6
	338805.33
	2215553.37

	7
	338780.62
	2215546.49

	8
	338762.17
	2215541.35

	9
	338757.24
	2215532.76

	10
	338753.98
	2215531.88

	11
	338763.18
	2215498.11

	3
	338765.89
	2215498.84

	2
	338773.14
	2215500.80

	1
	338775.10
	2215493.56
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[bookmark: Приложение_3]Таблица 4
Перечень координат характерных точек
границ частей земельных участков, отношении которых
планируется получение разрешения на использование

	Условный номер части земельного участка
	35:21:0503001:7232/чзу1

	Площадь части земельного участка, кв.м
	2594

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	1
	338775.10
	2215493.56

	4
	338793.40
	2215498.02

	5
	338816.82
	2215503.10

	6
	338805.33
	2215553.37

	7
	338780.62
	2215546.49

	8
	338762.17
	2215541.35

	9
	338757.24
	2215532.76

	10
	338753.98
	2215531.88

	11
	338763.18
	2215498.11

	3
	338765.89
	2215498.84

	2
	338773.14
	2215500.80

	1
	338775.10
	2215493.56

	Условный номер части земельного участка
	35:21:0503001:3512/чзу1

	Площадь части земельного участка, кв.м
	28

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	1
	338775.10
	2215493.56

	2
	338773.14
	2215500.80

	3
	338765.89
	2215498.84

	1
	338775.10
	2215493.56

	Условный номер части земельного участка
	35:21:0503001:3537/чзу1

	Площадь части земельного участка, кв.м
	1490

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	26
	338183.99
	2215333.16

	27
	338210.21
	2215340.19

	28
	338197.30
	2215392.39

	29
	338169.97
	2215385.00

	30
	338172.78
	2215374.61

	31
	338181.92
	2215340.81

	26
	338183.99
	2215333.16

	Условный номер части земельного участка
	35:21:0503001:3537/чзу2

	Площадь части земельного участка, кв.м
	1395

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты МСК-35 зона 2

	
	Х
	Y

	20
	338251.77
	2215347.61

	21
	338269.45
	2215352.37

	22
	338266.39
	2215363.68

	12
	338278.44
	2215366.94

	19
	338269.30
	2215400.72

	23
	338257.24
	2215397.46

	24
	338255.63
	2215403.41

	25
	338238.33
	2215398.71

	20
	338251.77
	2215347.61
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MuKpopadoH

YAUYHO-GOPpOXHAS Cemb

meppumopus, 3aHAMAs AUHEOHsIM 00bekmoM U (uAu) npedHasHayveHHas
dnsa pasMeueHus AUHEUH020 00bekma

Tpanuysl nAaHUpYEMsix 3/eMeHmol naarupoBoyHol cmpykmypst

ynuyHo-dopoxHas cems (yn. lpeodpaxerckoeo)

7-4 yau4Ho-dopoxHas cems (yn. Apanacus flomanoba)

llpumeqarue:

1. Omodpaxawmcs 8 coomBemcmBuu ¢ paxee ymBepxdennod dokymenmayued (nocmarobrenue
Mapuu 2opoda YepenoBua om 28.10.2022 N° 3155);

Kpachsie aunuu 8dons yauyst Agaracus flomanoBa ycmarnabauBawmes dokymesmayued no
naanupoBke meppumopuu, paspadomaxHold Ha ocHoBanuu nocmaxobaenus Mapuu eopoda
Yepenobya om 01.08.2024 N2 2096;

2. Kpachsie auruu yqumsiBawm ycnoBua odecnevyerus «mpeyeonbHuko8 Budumocmu» Ha
nepekpecmkax;

3. Homepa xapakmepHsix modex ycmanabaubaemsix kpacHsix AuHUG He omodpaxeHs: 8 cBsa3u ¢
omcymcmbuem ycmanabaubaemsix KpacHsix AUHUG.
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YenoBrsie 0003HaqYeHus

2paHUYbl 30HbI NAGHUPYEMO20 DAIMEW EHUS AUHEUH020 00bekma

KPAacHbie AUHUY 1

AUHUY OMEMYNa om KpacHsix AuHuld B uenax onpedenexus mecm
donycmumoeo pasMewerus 30aHud, CMPoeHul, CoopyxeHud

2paxuysl U kadacmpobuid HoMep cywecmBywwux 3eMeNbHbIX Y4acmxob,

5210503001351 yymenrrsix 8 Edunom eocydapcmBenHom peecmpe HedBuxumocmu

35:210503001 Homep kadacmpoBoeo kBapmasa

2paHuysl 00pa3yeMbix 3eMebHbIX Y4acmkol /
qacmed 3eMefbHbIX Y4acmkoB, 8 omHoweHuUU KOMOPLIX NAGHUPYEmCs
nonyyeHue paspeweHus Ha ucnoabL3obaxue

YCA0BHbId HOMEp 00pa3yeMoe0 3eMEAbHO20 Y4acmKa

35:240503001.3512:341
28 nnowads, kB.M

YcAoBHpit HoMep 4acmu 3eMe/bH020 Y4acmkd, 8 omHoweHuy Komopou
NAGHUPYEMCA NOAYYEHUEe pa3peweHus Ha ucnoas3oBaxue

35:21:0503001:3512/43y!
2
naowads, kKB.M

XAPaKMEPHsIE MOYKU 2paHuy 00pa3yeMix 38MEAbHbIX Y4acmkob /
s qacmel 3eMeAbHbIX Y4aCMKoB, B omMHOWEHUU KOMOPbIX NAQHUPYEMES
noAy4eHue paspeweHus Ha ucnoas3obarue

Tpanuys cywecmByrwwux 3neMedmob naaHupoBoyHod cmpyxkmypst

MUKpOpaUoH

/)

YAUYHO-GOPOXHASA Cemb

MEPPUMOpUsI, 3aHAMAS AUHEUHbIM 00bekmoM U (uau) npedHasHaYeHHas
5 pasmeweHus AuHeUdH020 00bekma

Tparuysl nAAHUPYeMsix 31eMeHmol naaHupoBodHol cmpyKkmypst

R

ynuyHo-dopoxHas cems (yn. lpeodpaxerckoeo)

77

VA /7 f/"; ynuyHo-dopoxHas cems (yn. Agawacus flomanoba)

llpumedarue:

1. Kpachsie nunuu omodpaxersi 8 coomBemcmBuu ¢ pavee ymBepxderHold dokymesmayueu
(nocmanoBrerue M3puu eopoda YepenoBua om 28.10.2022 N° 3155);

Kpachsie nunuu 8dons ynuuysr Aganacus flomanoBa ycmanabauBawmea dokymenmayued

no naaupoBke meppumopuu, paspadomanHod HA ocHoBaruu nocmaxoBaenus M3puu 2opoda
Yepenobya om 01082024 N2 2096;

2. Cucmema koopdunam MCK -35, 2 30Ha;

3. Cucmema Beicom banmudckas, 1977 e;

4. lopusoHmanu npobeders yepes 0,5 M;

5. CywecmByrowue 3/eMeHmsl NAAHUPOBOYHOU CMPpYKMYpsl 0MOOPAXEHs B UHPOPMALUOHHIX
yenax.





image1.emf

oleObject1.bin

