


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



20.03.2026 № 814


Об утверждении документации по планировке 
территории линейного объекта «Реконструкция 
ПС 110 кВ Цветочная с установкой второго 
трансформатора, строительство второй цепи 
КЛ от ПС 220 кВ РПП-1 для нужд 
ООО «Череповецкий тепличный комплекс 
«Новый» в Вологодской области». 
КЛ 110 кВ РПП-1 – Цветочная № 2»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», Уставом городского округа город Череповец Вологодской области, протоколом общественных обсуждений № 1 от 20.02.2026, заключением о результатах общественных обсуждений от 20.02.2026
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Реконструкция ПС 110 кВ Цветочная с установкой второго трансформатора, строительство второй цепи КЛ от ПС 220 кВ РПП-1 для нужд ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» в Вологодской области». КЛ 110 кВ РПП-1 - Цветочная № 2» в составе проекта планировки территории (прилагается).
2. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии:
2.1. Обеспечить размещение постановления на официальном сайте мэрии города Череповца.
2.2. Направить утвержденную документацию по планировке территории в соответствии с требованиями части 15 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.


Временно исполняющий 
полномочия главы города 	А.Н. Накрошаев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города
[bookmark: _GoBack]от 20.03.2026 № 814


[bookmark: _Toc254857206]Проект планировки территории линейного объекта
«Реконструкция ПС 110 кВ Цветочная с установкой второго трансформатора, 
строительство второй цепи КЛ от ПС 220 кВ РПП-1 для нужд ООО 
«Череповецкий тепличный комплекс «Новый» в Вологодской области». КЛ 110 кВ РПП-1 – Цветочная № 2». 
Основная часть. Графическая часть.
Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта.
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Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
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Положение о размещении линейного объекта.

[bookmark: _Toc210835474]1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, интенсивность движения) и назначение планируемого для размещения линейного объекта.
Наименование линейного объекта: «Реконструкция ПС 110 кВ Цветочная с установкой второго трансформатора, строительство второй цепи КЛ от ПС 220 кВ РПП-1 для нужд ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» в Вологодской области». КЛ 110 кВ РПП-1 – Цветочная № 2».
Граница проекта планировки для линейного объекта «Реконструкция ПС 110 кВ Цветочная с установкой второго трансформатора, строительство второй цепи КЛ от ПС 220 кВ РПП-1 для нужд ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» в Вологодской области». КЛ 110 кВ РПП-1 - Цветочная № 2  располагается на территории города Череповец Вологодской области. КЛ 110 кВ РПП-1 – Цветочная № 2».
Целью линейного объекта является строительство кабельной линии электропередачи 110 кВ на территории муниципального образования города Череповец Вологодской области.
Настоящим проектом установлена граница зоны размещения линейного объекта (участок проектирования).
Новая проектируемая КЛ 110 кВ РПП-1 - Цветочная № 2 начинается от проектируемой ячейки 110 кВ на существующей ПС 220 кВ РПП-1, заканчивается на проектируемой новой второй ячейке на ПС 110 кВ Цветочная на территории ТК «Новый».
[bookmark: _Toc210835475]Технико-экономические показатели: 
Наименование объекта: КЛ 110 кВ РПП-1 – Цветочная № 2.
Адрес объекта: Вологодская область, город Череповец, шоссе Кирилловское.

Таблица 1
	№
п/п
	Наименование
показателя
	КЛ 110 кВ РПП-1 – Цветочная №2

	1
	Номинальное напряжение
	110

	2
	Длина ЛЭП, км:
	0,916

	3
	Марка кабеля 
	АПвПу2г 1х240(гж)120-64/110 кВ

	4
	Количество кабелей в фазе
	один

	5
	Материал жилы
	Алюминий

	6
	Материал изоляции
	Сшитый полиэтилен

	7
	Материал оболочки
	Полиэтиленовая



Функциональное назначение объекта капитального строительства: объекты передачи электроэнергии.
Сведения о границах зоны планируемого размещения линейного объекта, функциональных зонах, существующих сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых, планируемых к размещению объектов капитального строительства, проектные решения по развитию инженерной инфраструктуры, границы зон с особыми условиями использования территории приведены в графической части проекта планировки территории.
Ширина участков, предоставляемых на период строительства выбрана согласно нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ ВСН №14278 тм-т1 п.2.3.и составляет для: 
- КЛ 110 кВ – 10 м.
Площадь земель, отводимая на время строительства КЛ 110 кВ составила:
- отвод земли на период строительства – 0.73 га во временное пользование; 
- для кабельных линий, прокладываемых в земле постоянный отвод не требуется.
Вырубка и расчистка просеки не требуется.
Трассировка объекта реконструкции согласована с ресурсоснабжающими организациями. Выполнение работ в охранных зонах инженерных сетей выполняется с письменного согласия балансодержателей сетей, соблюдая правила охраны инженерных сетей. 
Назначение планируемого объекта. 
Проектируемая кабельная линия 110 кВ выполненная кабелем из сшитого полиэтилена предназначена для передачи и распределения электрической энергии номинальным напряжением 110 кВ частотой 50 Гц.
[bookmark: _Hlk169464344][bookmark: _Toc126149885][bookmark: _Toc210835476]
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта.
Согласно административно-территориальному делению территории Российской Федерации проектируемый линейный объект относится к субъекту Российской Федерации - Вологодская область.
На основании Генерального плана города Череповца, утвержденного решением Череповецкой городской Думы от 28.11.2006 №165 (далее - Генеральный план города Череповца), зона планируемого размещения линейного объекта территории устанавливается в границах города Череповца, расположенного в Вологодской области Российской Федерации, и находится в границах кадастрового квартала №№: 35:21:0106001, 35:21:0106002. 
Проектируемая КЛ 110 кВ проходит по территории земельных участков с кадастровыми номерами: 35:21:0106002:19, 35:21:0106002:516, 35:21:0106002:120.
Размещение линейного объекта не противоречит Генеральному плану города Череповца.
В соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости линейный объект проходит по землям: земли населенных пунктов.
Схема расположения элементов планировочной структуры, функциональных зон и зон с особыми условиями использования территории приведены в графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории. 

[bookmark: _Hlk169464369][bookmark: _Toc126149886][bookmark: _Toc210835477]3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта.
Границы зоны планируемого размещения объекта совпадают с полосой временного отвода проектируемой КЛ 110 кВ и приведены в графической части проекта планировки территории. Ведомость координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения объекта в МСК-35 приведена в таблице 2.
Таблица 2
	Номер поворотной точки
	Координаты, м

	
	        Х   
	       Y

	1
	345472.92
	2213980.09

	2
	345457.76
	2213994.77

	3
	345451.06
	2214014.45

	4
	345470.49
	2214082.61

	5
	345505.54
	2214116.30

	6
	345489.43
	2214175.60

	7
	345494.12
	2214265.63

	8
	345589.00
	2214266.63

	9
	345639.69
	2214267.16

	10
	345727.67
	2214313.85

	11
	345802.55
	2214353.58

	12
	345774.61
	2214417.52

	13
	345773.85
	2214427.66

	14
	345770.71
	2214427.66

	15
	345773.58
	2214430.36

	16
	345773.24
	2214432.79

	17
	345769.35
	2214429.12

	18
	345766.64
	2214432.06

	19
	345763.70
	2214429.29

	20
	345764.77
	2214415.07

	21
	345789.67
	2214358.07

	22
	345722.98
	2214322.68

	23
	345637.15
	2214277.14

	24
	345588.88
	2214276.63

	25
	345484.62
	2214275.53

	26
	345479.36
	2214174.52

	27
	345494.33
	2214119.40

	28
	345461.62
	2214087.95

	29
	345440.58
	2214014.19

	30
	345448.60
	2213990.64

	31
	345456.10
	2213968.60


[bookmark: _Toc210835478]
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
В границы проектирования линейного объекта не входят границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
В связи с отсутствием линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, чертеж границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением местоположения, а также перечень координат характерных точек границ зон таких объектов не приводится.

[bookmark: _Toc210835479][bookmark: _Toc126149888]5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения. 
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, в связи с этим, предельные параметры застройки территории в границах зоны планируемого размещения проектируемого объекта капитального строительства не предусмотрены.
Иных объектов капитального строительства в составе линейного объекта не предусмотрено.

[bookmark: _Toc210835480]6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.
Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствует.
Планируемые к строительству, в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, объекты на данной территории отсутствуют.
Безопасность проектируемых сооружений обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность существующих объектов при строительстве новых, безопасность при проведении работ и надежность в процессе эксплуатации.
[bookmark: _Toc210835481]
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда.
В соответствии письмом Главного управления охраны объектов культурного наследия Вологодской области от 06.03.2025 №ИХ.53-1149/25 в границах проектируемого объекта выявленных объектов культурного наследия не имеется.
[bookmark: _Toc210835482]
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.
На период строительства предусматривается организованный раздельный сбор отходов и их утилизация, в соответствии с видом отхода.
Для предотвращения разноса отходов по территории, на период строительства подрядная организация устанавливает специальные емкости для сбора отходов. При завершении строительных работ отходы вывозятся на полигон строительных отходов, либо на утилизацию в лицензированную организацию.
На районе строительной площадки действуют следующие операторы на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов имеющие лицензированные полигоны ТБО: ООО «Чистый след», ООО «ЭкоТрансСервис».
После завершения работ по строительству, территория, затронутая строительно-монтажными работами, подлежит благоустройству, озеленению.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
Зона планируемого размещения КЛ 110 кВ РПП-1 - Цветочная №2 расположена за пределами территорий опасных объектов, что уменьшает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, следовательно, отсутствует необходимость в разработке схемы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Данный объект не относится к указанным в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, в связи с чем разработка раздела по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется (в том числе графическая схема).
В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.
В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:
- пожары (природные и техногенные);
Наиболее опасными природными процессами, характерными для рассматриваемой территории, способными стать источниками ЧС являются:
- природные пожары;
- грозы;	
- сильные ветры;
- сильные морозы;
- снегопады;
- ливни;
[bookmark: br13]- подтопление (затопление) территории.
Характеристики поражающих факторов указанных ЧС приведены в таблице 3.
 
Таблица 3
	Источник ЧС
	Характер воздействия поражающего фактора

	Сильный ветер
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции

	Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель)
	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы

	Град
	Ударная динамическая нагрузка

	Гроза
	Электрические разряды. Из-за попадания молнии возможно возникновение пожаров в жилом секторе и возгорания лесных массивов

	Морозы
	Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций



Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны обеспечиваться правильной организационно-технической подготовкой к строительству и выполнением работ в полном соответствии с действующими нормами, правилами и технологическими картами.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. 
Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места применения и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества. 
Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование. 
Перемещение материалов, строительных конструкций и узлов оборудования на рабочей площадке должно выполняться механизированным способом и в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы следует на рабочих местах так, чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стеснили проходы. 
При подаче материалов, строительных конструкций следует применять поддоны, контейнеры, тару и грузозахватные устройства, исключающие падение груза. 
На участке, где ведутся демонтажные работы, не допускается выполнение других работ. 
На всей территории площадки должны быть установлены указатели рабочих проходов и проездов и определены зоны, опасные для прохода и проезда. В зонах устанавливаются ограждения, надписи, сигналы. До начала работ должна быть проверена исправность монтажного и подъемного оборудования, а также захватных приспособлений. Способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту складирования либо погрузки в транспортные средства. 
Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время подъема или перемещения. Установленные в проектном положении элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Не допускается нахождение людей под демонтируемыми элементами конструкций в течение всего технологического процесса. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу. 
Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки.
Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки следующие:
- в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства тушения;
- при производстве работ на строительной технике размещается передвижной пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ;
- самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве работ, должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица техники);
- при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить места для курения.
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.
На рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.
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