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Приложение 1
к решению Череповецкой
городской Думы



Изменения в Правила землепользования и застройки города Череповца
	

1. В статье 35:
1.1 Перечень территориальных зон изложить в следующей редакции:
	Жилые зоны

	Ж-1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	Ж-2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами

	Ж-3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

	Ж-4
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами

	Ж-4.1
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

	
Многофункциональная общественно-деловая зона

	О-1

О-6
	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности

	Зоны специализированной общественной застройки

	О-2
	Зона объектов здравоохранения

	О-3
	Зона дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования

	О-4
	Зона культовых зданий и сооружений

	О-5
	Зона объектов физической культуры и массового спорта

	
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	П-1
	Производственная зона

	П-2
	Коммунально-складская зона

	И-1
	Зона инженерной инфраструктуры

	Т-1
	Зона объектов железнодорожного транспорта

	Т-2
	Зона объектов автомобильного транспорта

	Т-3
	Зона объектов водного транспорта

	
Зоны рекреационного назначения, зоны отдыха

	Р-1
	Зона озелененных территорий общего пользования

	Р-1.1
	Зона муниципальных парков культуры и отдыха

	Р-2
	Зона пляжей

	
Зоны специального назначения

	С-1
	Зона кладбищ

	С-2
	Зона складирования и захоронения отходов

	С-3
	Зона режимных территорий

	С-4
	Зона озелененных территорий специального назначения

	
Зоны сельскохозяйственного использования

	СХ-1
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ



1.2 Пункт 20 подраздела «Общие требования» изложить в следующей редакции:
«20. Минимальные и максимальные размеры земельных участков с видами использования: 3.8.1 «Государственное управление», 3.9.1 «Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях»; 3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг»; 12.0 «Земельные участки (территории) общего пользования», 12.0.1 «Улично-дорожная сеть», 12.0.2 «Благоустройство территории» для всех территориальных зон не устанавливаются.»
1.3 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»:
1.3.1 Строку:
«
	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	2.3


»
изложить в следующей редакции:
«
	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	2.3


».
1.4 В подразделе «Условно разрешенные виды использования» раздела Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» исключить строку следующего содержания:
«
	Хранение автотранспорта
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	2.7.1


».
1.5 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»:
1.5.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
	1
	Минимальные расстояния:
	 
	 

	
	от индивидуального жилого дома:
	
	

	 
	до красной линии улиц не менее
	м
	5

	 
	до красной линии проездов не менее
	м
	3

	 
	от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов не менее

В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки
	
м
	
5

	
	
минимальные расстояния для вида «блокированная жилая застройка» (код 2.3):
	 
	 

	
	между блоками
	м
	не устанавливается

	
	от крайнего блока
	м
	3

	
	от границы участка, выходящего на улицу, проезд

допускается размещение отдельно стоящих гаражей по границе земельного участка без отступа от красных линий


	м
	5


».
1.5.2 Исключить пункт 4:
«
	4
	Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
	м
	4


».
1.6 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» строку:
«
	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	2.3


»
изложить в следующей редакции:
«
	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	2.3


».
1.7 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» пункт  1 изложить в следующей редакции:
«
	1
	Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования

Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее

В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки

	м



м
	3



5



».
1.8 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» строку:
«
	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	2.3


»
изложить в следующей редакции:
«
	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	2.3


».
1.9 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» пункт  1 изложить в следующей редакции:
«
	1
	Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования

Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее

В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки

	м



м
	3



5



».
1.10 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» и Ж-4.1 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки» пункт  1 изложить в следующей редакции:
«
	1
	Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования

Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее

В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки

	м



м
	3



5



».
1.11 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела О-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения»:
1.11.1 Исключить строку:
«
	Служебные гаражи
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	4.9


».
1.11.2 Строку:
«
	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
	4.7


»
изложить в следующей редакции:
«
	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц.
	4.7


».
1.11.3 Добавить строку:
«
	Стоянка транспортных средств
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	4.9.2


».
1.12 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  О-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» пункт  1 изложить в следующей редакции:
«
	1
	Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования

Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее

В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки

	м



м
	3



5



».
1.13 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  О-2 «Зона объектов здравоохранения» пункт  2 изложить в следующей редакции:
«
	2
	Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования

Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее

В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки

	м



м
	3



5



».
1.14 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  О-3 «Зона дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования» и О-5 «Зона объектов физической культуры и массового спорта» пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
	5
	Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования

Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее

В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки

	м



м
	3



5



».
1.15 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  О-4 «Зона культовых зданий и сооружений» пункт 3 изложить в следующей редакции:
«
	3
	Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования

Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее

В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки

	м



м
	3



5



».
1.16 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела О-5 «Зона объектов физической культуры и массового спорта»:
1.16.1 Строку:
«
	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
	4.7


»
изложить в следующей редакции:
«
	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц.
	4.7


».
1.17 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  раздела  О-5 «Зона объектов физической культуры и массового спорта » пункты 1,2 изложить в следующей редакции:
	1
	Количество этажей в здании (включая мансардный)
	 
	 

	
	максимальное
	 
	4

	
	минимальное
максимальное количество для вида использования 4.7

	 
	1
16

	2
	Максимальная высота зданий от планировочной отметки земли
для вида использования 4.7
	м
	20

52



1.18 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  раздела  О-6 «Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности» пункт 4 изложить в следующей редакции:
«
	4
	Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования

Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее

В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки

	м



м
	3



5



».
1.19 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела П-1 «Производственная зона» добавить
1.19.1 Строку:
«
	Стоянка транспортных средств
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	4.9.2


».
1.19.2 Строку:
«
	Воздушный 
транспорт
	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
	7.4


».
1.20 Наименование зоны «Р-1.1. Подзона проведения культурно-массовых мероприятий» изложить в следующей редакции: «Р-1.1. Зона муниципальных парков культуры и отдыха» 
1.21 В подраздел «Основные виды разрешенного использования»  раздела  Р-1.1.  «Подзона проведения культурно-массовых мероприятий» добавить:
1.21.1 Строку:
«
	Общественное питание
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	4.6


».
1.21.2 Строку:
«
	Развлекательные мероприятия
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	4.8.1


».
1.21.3 Строку:
«
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)
	9.0


».
1.22 В раздел «Р-1.1. Подзона проведения культурно-массовых мероприятий» добавить подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
1.22.1. В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» раздела Р-1.1. Подзона проведения культурно-массовых мероприятий» добавить строку:
«
	1
	Минимальный процент застройки 
	 %
	5


».
[bookmark: _Hlk116031557]1.23   В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  раздела  Т-1 «Зона объектов железнодорожного транспорта», Т-2 «Зона объектов автомобильного транспорта» пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
	1
	Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования

Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее

В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки

	м




м
	в соответствии с требованиями технических регламентов

5



».
1.24 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела Т-2 «Зона объектов автомобильного транспорта» добавить строку:
«
	Стоянка транспортных средств
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	4.9.2


».
1.25 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  раздела  СХ-1 «Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ»:
1.25.1  Исключить пункт 6:
«
	6
	Минимальное расстояние от жилого дома или строения до границы соседнего участка
	м
	3


».
1.25.2  Исключить пункт 7:
«
	7
	Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы до границы соседнего участка
	м
	4


».

1.25.3 Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«
	8
	Минимальное расстояние от границы участка до хозяйственных построек
	м
	1


».
1.25.4 Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«
	9
	Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования
	м
	3


».
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Приложение 2
к решению Череповецкой
городской Думы

Приложение 3
к Правилам землепользования 
и застройки города

Карта градостроительного зонирования
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Приложение 3
к решению Череповецкой
городской Думы

Приложение 4
к Правилам землепользования 
и застройки города
Карта границ зон с особыми условиями использования территории
Карта границ территорий объектов культурного наследия
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