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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2026 № 1233
Об определении требований 
к объектам образования,
передаваемым в муниципальную 
собственность городского округа 
город Череповец Вологодской области,

в рамках реализации масштабных 
инвестиционных проектов
В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 4 закона Вологодской области от 04.10.2018 № 4408-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Вологодской области допускается предоставление земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к объектам образования, передаваемым в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (прилагаются).
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца. 
Глава города
А.Н. Накрошаев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии города

от 27.04.2026 № 1233
Требования к объектам образования,
передаваемым в муниципальную собственность
городского округа город Череповец Вологодской области,

в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов
	№

п/п
	Наименование требования 
	Содержание требования


	1
	2
	3

	1
	Общие требования 
	1.1. Проектирование и строительство объектов образования (детские ясли, детские сады, школы), передаваемых в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (далее – объект), должно осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов в соответствии с функциональным назначением объекта. Объект должен отвечать современным требованиям строительных, технологических и санитарных норм.
1.2. Объект должен соответствовать критериям, указанным в статье 2 закона Вологодской области от 04.10.2018 № 4408-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Вологодской области допускается предоставление земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов».
1.3. Объект на момент передачи в муниципальную собственность полностью должен быть готов к эксплуатации, оборудован всем необходимым сантехническим, электротехническим и другим инженерным оборудованием, включая, но не ограничиваясь, системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противопожарной системой, а также соответствовать как противопожарным, так и антитеррористическим нормам и требованиям. 

	2
	Соответствие требованиям к качеству и безопасности
	2.1. Применяемые для проектирования и строительства конструкции, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с их функциональным назначением.
2.2. Все используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям безопасности, энергоэффективности и пригодности для применения в образовательных организациях (детские ясли, детские сады, школы). Это включает сертификаты ГОСТ Р, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, предусмотренные законодательством. Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии при наличии такого требования в законодательстве РФ. 
2.3. Все применяемые и используемые в ходе строительства объекта материалы, изделия и оборудование должны быть разрешены для использования на территории РФ.
2.4. Не допускается использование материалов и оборудования, бывшего в использовании. 

	3
	Требования к строительным конструкциям
	3.1. Конструкции, эксплуатируемые в коррозионно-активных условиях, выполняются из коррозионностойких материалов или должны иметь соответствующую коррозионную защиту. 
3.2. Конструкции должны сохранять свои эксплуатационные качества на протяжении всего срока службы объекта и соответствовать требованиям по прочности, жесткости, устойчивости, долговечности, санитарно-гигиеническим, противопожарным, экономическим и иным требованиям действующих нормативных документов. 

3.3. Изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций определяются на основании результатов инженерных изысканий, а также принимаются, но не ограничиваясь, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	4
	Требования к фундаменту

	4.1. Конструктивная схема и материалы по фундаменту определяются проектной документацией с учетом обеспечения безопасности и надежности в соответствии с действующим законодательством и на основании результатов инженерных изысканий, принятые решения обосновать расчетами.

	5
	Объемно-планировочные и архитектурные решения
	5.1. Архитектурные и объемно-планировочные решения принимаются с учетом градостроительных и климатических условий района строительства.
5.2. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта осуществляется в установленном порядке.
5.3 Для отделки фасада применяются современные материалы и решения с целью повышения энергосберегающих, пожаробезопасных и эстетических свойств объекта. 
Для внутренней отделки помещений применяются материалы в соответствии с их функциональным назначением. Проектом должно предусматриваться использование долговечных отделочных материалов, обеспечивающих эстетичность, взрывопожаробезопасность и отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.
5.4. Проектирование осуществляется с учетом посещения и пребывания в том числе маломобильных групп населения. 

	6
	Требования к полам
	6.1. Выбор конструктивного решения полов определяется проектной документацией исходя из требований условий эксплуатации и в зависимости от функционального назначения помещений.

	7
	Требования к окнам
	7.1. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов (класс энергетической эффективности не ниже класса «С»), оконные блоки со стеклопакетом с фурнитурой и подоконником.
7.2. В оконных проемах предусматриваются фрамуги (форточки).

	8
	Требования к дверям
	8.1. Типы дверей принимаются согласно функциональному назначению помещений и зон, оснащаются наличники, ручками, при необходимости - доводчиками. 

	9
	Требования к кровле
	9.1. Конструкция кровли определяется проектной документацией.

	10
	Требования к лестницам
	10.1. Конструкция лестниц определяется проектной документацией. 
10.2. Ширина лестничных маршей принимается с учётом требований пожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения (ширина в свету, тип поручней).

	11
	Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	11.1. Предусматривается полное инженерное обеспечение объекта в соответствии с требованиями норм и правил законодательства РФ и технических условий инженерных служб.
11.2. Предусматривается подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям.

	12
	Требования к энергоэффективности объекта
	12.1. Предусматриваются архитектурные, технологические, конструктивные, инженерно-технические проектные решения, обеспечивающие энергоэффективность, в соответствии с действующими нормативными документами.
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