

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



08.06.2026 № 1681


Об утверждении изменений 
в документацию по планировке 
территории 


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа город Череповец Вологодской области, протоколом общественных обсуждений № 3 от 29.04.2026, заключением о результатах общественных обсуждений от 29.04.2026
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории, утвержденный постановлением мэрии города от 26.03.2014 № 1716 «Об утверждении проекта планировки территории под малоэтажное строительство для многодетных семей (127, 128 мкр.)», в отношении квартала, ограниченного улицами Багряной, Озерной, Амосова, Липецкой, восточными границами земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0503001:6774, 35:21:0503001:6778, 35:21:0503001:6791, 35:21:0503001:6793, 35:21:0503001:6794, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии направить утвержденную документацию по планировке территории в соответствии с требованиями части 15 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.



Глава города	А.Н. Накрошаев
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Приложение 
к постановлению мэрии города
[bookmark: _GoBack]от 08.06.2026 № 1681

Проект планировки территории. 

Основная часть. Графическая часть.
Основной чертеж проекта планировки территории.

[image: ]

Чертеж планировки территории, отображающий границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

[image: ]
Чертеж планировки территории, отображающий красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
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Проект внесения изменений в проект планировки территории  под малоэтажное строительство для многодетных семей (127, 128 микрорайоны) в отношении квартала, ограниченного улицами Багряной, Озерной, Амосова, Липецкой, восточными границами земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0503001:6774, 35:21:0503001:6778, 35:21:0503001:6791, 35:21:0503001:6793, 35:21:0503001:6794,  выполнен на основании постановления мэрии города от 26.08.2025 № 1999 «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории под малоэтажное строительство для многодетных семей (127, 128 микрорайоны)» и в соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект планировки территории под малоэтажное строительство для многодетных семей (127,128 мкр.) разработан НПИ «ЭНКО» и утвержден постановлением мэрии города от 26.03.2014 № 1716.
Настоящий проект внесения изменений разработан в части квартала, ограниченного улицами Багряной, Озерной, Амосова, Липецкой, восточными границами земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0503001:6774, 35:21:0503001:6778, 35:21:0503001:6791, 35:21:0503001:6793, 35:21:0503001:6794 общей площадью 56394,0 кв. м. Квартал включает в себя 26 земельных участков с кадастровыми номерами с 35:21:0503001:6776 по 35:21:0503001:6801 общей площадью 35502,0 кв. м, находящихся в собственности А.А. Евдокимова.
Основной целью проекта внесения изменений является приведение проекта планировки под малоэтажное строительство для многодетных семей (127, 128 микрорайоны) в части изменяемого участка в соответствие с размежеванными земельными участками с кадастровыми номерами с 35:21:0503001:6776 по 35:21:0503001:6801, общей площадью 35502,0 кв. м.

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

1.1. Характеристики планируемого развития территории.
Проектируемая территория расположена в восточной части Зашекснинского района городского округа город Череповец Вологодской области и является частью 127 микрорайона. 
Планировка 127 микрорайона была решена при разработке проекта планировки территории под малоэтажное строительство для многодетных семей (127, 128 микрорайоны). Данный проект включает в себя пять микрорайонов: 126, 127, 128, 129 и 130.
Территория указанных микрорайонов ограничена:
- с северо-запада улицами Амосова и Донецкой;
- с севера и северо-востока улицами Липецкой и Якунинской;
- с востока Волгоградским бульваром;
- с юга и юго-запада улицей Ванчикова.
Освоение территории проектирования предполагается в три этапа:
- первый этап — северная часть (микрорайон 126);
- второй этап — микрорайоны 128, 130 и части 127, 129;
- третий этап — части микрорайонов 127, 129.
На момент внесения изменений в проект планировки территории размежеванные земельные участки находятся в частной собственности и частично застраиваются.
Согласно действующим Правилам землепользования и застройки города Череповца в границах проекта планировки территории расположены следующие территориальные зоны:
- Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами;
- О-1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения;
- О-5 - зона физической культуры и массового спорта;
- Р-1 - зона озелененных территорий общего пользования. 
Участок внесения изменений в проект планировки территории (в отношении квартала, ограниченного улицами Багряной, Озерной, Амосова, Липецкой, восточными границами земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0503001:6774, 35:21:0503001:6778, 35:21:0503001:6791, 35:21:0503001:6793, 35:21:0503001:6794), полностью расположен в зоне Ж-1.
Объекты культурного наследия в границах проекта планировки территории (по всем очередям строительства) отсутствуют.
Проектируемый земельный участок полностью находится в зоне с особыми условиями использования территории - 3 пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Череповца (из реки Шексны). Тип зоны: зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
Красные линии установлены постановлением мэрии города от 28.10.2022 № 3155 «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Проект планировки территории улично-дорожной сети Зашекснинского района». 
Проектом внесения изменений в проект планировки территории  под малоэтажное строительство для многодетных семей (127, 128 микрорайоны) в отношении квартала, ограниченного улицами Багряной, Озерной, Амосова, Липецкой, восточными границами земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0503001:6774, 35:21:0503001:6778, 35:21:0503001:6791, 35:21:0503001:6793, 35:21:0503001:6794, красные линии всех улиц и проездов сохраняются, за исключением участка изменений - земельные участки с кадастровыми номерами с 35:21:0503001:6776 по 35:21:0503001:6801, общей площадью 35502,0 кв. м. Координаты характерных точек устанавливаемых (изменяемых) красных линий приведены на листе 3 чертежа «Чертёж планировки территории, отображающий красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры» основной части ППТ.
Проект внесения изменений включает территорию площадью 35502,0 кв. м. В соответствии с ранее разработанным проектом планировки на данной территории размещался 31 земельный участок для индивидуальных жилых домов и территория общего пользования.
Проектом предусмотрено размещение 25 одноэтажных индивидуальных жилых домов и территории общего пользования. Предусматривается строительство индивидуальных жилых домов двух типов:
- тип 1 («Альфа») — 11 шт.;
- тип 2 («Бета») — 14 шт. 
Общие характеристики планируемого развития территории микрорайонов 126, 127, 128, 129, 130 представлены в таблице 1.
Таблица 1
Общие характеристики планируемого развития территории 
126, 127, 128, 129, 130 мкр.
	№
п/п
	
Показатели
	
Единица измерения
	Ранее утвержденный проект планировки территории
	Проект внесения изменений

	
	Территория
	
	
	

	1.1
	Территория 126,127,128,129,130
микрорайонов - всего, в т.ч.:
	га
	98.4
	98.4

	1.2
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	63.3
	63.48

	1.3
	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
	га
	2.4
	2.4

	1.4
	Зона учебно-образовательного назначения
	га
	4.3
	4.3

	1.5
	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	га
	0.1
	0.1

	1.6
	Зона объектов транспортной инфраструктуры
	га
	11.8
	11.97

	1.7
	Зона зеленых насаждений общего пользования
	га
	16.5
	16.16

	2
	Из общей территории 126,127,128,129,130
микрорайонов:
	
	
	

	

2.1
	Участок внесения изменений - квартал, ограниченный улицами Багряной, Озерной, Амосова, Липецкой, восточными границами земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0503001:6774, 35:21:0503001:6778, 35:21:0503001:6791,
35:21:0503001:6793, 35:21:0503001:6794, в т.ч:
	

га
	

5.6446
	

5.6446

	2.2
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	4.1645
	4.34075

	2.3
	Территория общего пользования
	га
	1.44801
	1.30385

	3
	Население
	
	
	

	3.1
	Численность населения
	тыс. чел.
	3.7
	3.6

	3.2
	Плотность населения
	чел/га
	37.6
	36.6

	34
	Жилищный фонд
	
	
	

	4.1
	Новое жилищное строительство (индивидуальная жилая застройка)
	тыс. кв. м
	100
	98.31

	4.2
	Количество участков всего, в т.ч.: 
на 1 очередь
на 2 очередь
на 3 очередь
	единиц 
	580
109
348
123
	574
109
348
117

	4.3
	Плотность застройки
	кв. м/кв. м
	0.1
	0.1

	5
	Объекты обслуживания
	
	
	

	5.1
	Детские дошкольные учреждения
-всего/1000 чел.
	мест
	333/90
	333/90

	5.2
	Общеобразовательные школы
-всего/1000 чел.
	мест
	611/165
	611/165

	5.3
	Дополнительное образование
-всего/1000 чел.
	мест
	100/27
	100/27

	5.4
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
-всего/1000 чел.
	
пос. в смену
	67.2/18.15
	67.2/18.15

	5.5
	Стационары
	коек
	49.8/13.47
	49.8/13.47

	5.6
	Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
-всего/1000 чел.
	кв. м 
общей площади
	222/60
	222/60

	5.7
	Учреждения культурно-клубного типа
-всего/1000 чел.
	мест
	74/20
	74/20

	5.8
	Спортивно-досуговый комплекс
-всего/1000 чел.
	кв. м 
общей площади
	1100/300
	1100/300

	5.9
	Территория плоскостных спортивных сооружений -всего/1000 чел.
	га
	3.3/0.9
	3.3/0.9

	5.10
	Спортивные залы общего пользования
-всего/1000чел.
	кв. м 
площади пола
	1295/350
	1295/350

	5.11
	Детско-юношеская спортивная школа
-всего/1000 чел.
	кв. м площади пола зала
	37/10
	37/10

	5.12
	Торговые центры -всего/1000 чел.
	кв. м торг. площади
	1630/440
	1630/440

	5.13
	Предприятия общественного питания
-всего/1000 чел.
	посадочных мест
	150/40
	150/40

	5.14
	Предприятия бытового обслуживания населения -всего/1000 чел.
	рабочих мест
	19/5
	19/5

	5.15
	Банно-оздоровительный комплекс
-всего/1000 чел.
	помывочных мест
	19/5
	19/5

	5.16
	Гостиница -всего/1000 чел.
	мест
	22/6
	22/6

	5.17
	Отделение, филиал банка
	объект
	
	

	6
	Транспортная	инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	7.0
	7.0

	5.2
	Плотность магистральной улично-дорожной сети
	км/ кв. м
	2.4
	2.4

	5.3
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус)
	км
	4.2
	4.2

	5.4
	Плотность линий общественного транспорта
	км/ кв. м
	2.2
	2.2

	5.5
	Места временного хранения автотранспорта
- открытые стоянки возле крупных торговых
объектов, всего
	машина-мест
	220
	220

	6
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	6.1
	Водопотребление
	тыс. куб. м/ сут.
	2.00
	2.00

	6.2
	Водоотведение
	тыс. куб. м/ сут.
	1.70
	1.70

	6.3
	Теплоснабжение
	Гкал/ ч
	9.15
	9.15

	6.4
	Газоснабжение
	млн. куб. м/ год
	6.55
	6.55

	6.5
	Электроснабжение
	МВт
	2.1
	2.1


1.2. Характеристики объектов капитального строительства жилого назначения.
В соответствии с ранее разработанным проектом планировки территории под малоэтажное строительство для многодетных семей (127, 128 микрорайоны) жилищный фонд проектируемой территории составит 100 тыс. кв. м. Средняя жилищная обеспеченность - 27 кв. м на человека. 
На территории проекта планировки разместятся двухэтажные индивидуальные жилые дома под строительство для многодетных семей. Общая площадь жилого дома составляет 172,5 кв. м.
В проекте внесения изменений применяются два типа жилых домов тип 1 «Альфа» и тип 2 «Бета». Общая площадь жилого дома тип 1 «Альфа» составляет - 168,34 кв. м, общая площадь жилого дома тип 2 «Бета» составляет - 129,01 кв. м.
Характеристики объектов капитального строительства жилого назначения на территории микрорайонов 126, 127, 128, 129, 130 представлены в таблице 2.

Таблица 2
Характеристики объектов капитального строительства жилого назначения 
территории 126, 127, 128, 129, 130 мкр.
	№ п/п
	
Наименование
	Количество домов, шт.
	Общая площадь домов, тыс. кв. м

	
	
	Ранее утверждённый проект планировки территории
	Проект внесения изменений
	Ранее утверждённый проект планировки территории
	Проект внесения изменений

	1
	1 очередь строительства
	
	
	
	

	
	Индивидуальные двухэтажные жилые дома
	109
	109
	18,8
	18,8

	2
	2 очередь строительства
	
	
	
	

	
	Индивидуальные двухэтажные жилые дома
	348
	348
	60,0
	60,0

	3
	3 очередь строительства
	
	
	
	

	
	Индивидуальные жилые дома всего,
в том числе:
	123
	117
	21,2
	19,51

	
	Индивидуальные двухэтажные жилые дома в соответствии с ранее утвержденным ППТ (на неизменяемой территории ППТ)
	72
	72
	12,4
	12,4

	
	Индивидуальные жилые дома на участке внесения изменений в проект планировки территории под малоэтажное строительство для многодетных семей (127, 128 микрорайоны) в отношении квартала, ограниченного улицами Багряной, Озерной, Амосова, Липецкой, восточными границами земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0503001:6774, 35:21:0503001:6778, 35:21:0503001:6791, 35:21:0503001:6793, 35:21:0503001:6794  всего, в том числе:
	51
	45
	8,8
	7,11

	
	Индивидуальные двухэтажные жилые дома в соответствии с ранее утвержденным ППТ
	51
	20
	8,8
	3,45

	
	Индивидуальные одноэтажные жилые дома ТИП 1 «Альфа» в соответствии с проектом внесения изменений
	-
	11
	-
	1,85174

	
	Индивидуальные одноэтажные жилые дома ТИП 2 «Бета» в соответствии с проектом внесения изменений
	-
	14
	1
	1,80614

	
	Итого:
	280
	574
	100
	98,31


1.3. Характеристики объектов социальной инфраструктуры, объектов общественно-делового и производственного назначения.
В соответствии с ранее утвержденным проектом планировки территории объекты социального и общественно-делового назначения на территории застройки размещаются в отдельно стоящих зданиях нежилого назначения.
Проект внесения изменений не затрагивает объекты социального и общественно-делового назначения.
Характеристики объектов социальной инфраструктуры и общественно-делового назначения приведены в таблице 3.

Таблица 3
Характеристики объектов социальной инфраструктуры 
и общественно-делового назначения
	

	Наименование
	Количество

	
	
	1 очередь строительства
	2 очередь строительства
	3 очередь строительства

	1
	Дошкольные организации (2 эт.)
	
	1 объект (170 мест)
	1 объект (170 мест)

	2
	Общеобразовательные учреждения (2–3 эт.)
	
	1 объект (610 мест)
	

	3
	Внешкольные учреждения (2 эт.)
	
	1 объект
	

	4
	ФОК (1–2 эт.)
	
	1 объект
	

	5
	Магазин (1 эт.)
	1 объект
	2 объекта
	

	6
	Общественно-деловой, социальный центр (поликлиника) (2–3 эт.)
	
	1 объект
	

	7
	Торгово-развлекательный комплекс (1–2 эт.)
	
	1 объект
	


Существующих производственных объектов на территории застройки нет. Размещение данных объектов в проекте планировки территории не предусматривается.
1.4. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры.
Формирование транспортно-планировочного каркаса территории выполнено в ранее утверждённом проекте планировки под малоэтажное строительство для многодетных семей (127, 128 микрорайоны) и представлено магистральными улицами районного значения общей протяжённостью 2,7 км:
- ул. Ванчикова (ограничивает территорию ППТ с южной стороны): ширина в красных линиях - 55,0 м, проезжей части - 23,5 м, тротуаров - 3,75-4,5 м;
- Волгоградский бульвар (ограничивает территорию ППТ с восточной стороны): ширина в красных линиях - 60 м, проезжей части - 23,5 м, тротуаров - 3,75 м.	Проектом предусмотрено дополнение магистральных направлений улицами местного значения общей протяжённостью 4,3 км (в том числе на первую очередь - 1,3 км). Их ширина в красных линиях составляет от 11,4 до 45,0 м.
Развитие общественного транспорта (автобус) предусматривает трассировку линий по магистральным улицам Ванчикова и Волгоградскому бульвару, а также по улицам местного значения - Амосова и Липецкой. Общая протяжённость маршрутов составит 4,2 км, плотность - 2,2 км/кв. км.
Проектом предусмотрена организация автобусных остановок с заездными карманами вдоль магистральных улиц районного значения.
Создаётся система основных пешеходных и велосипедных направлений как внутри микрорайонов (аллеи, тропинки, велодорожки), так и вдоль магистральных улиц (тротуары, велодорожки, велополосы).
Вдоль Волгоградского бульвара организуются обособленные велосипедные дорожки двустороннего движения шириной 3,0 м.
Предполагается устройство велосипедных полос шириной 2,5 м вдоль тротуаров улиц: Ванчикова, Амосова, Липецкой и Новокузнецкой.
Для временного хранения автотранспорта предусмотрены гостевые стоянки и приобъектные парковки в виде открытых площадок на крайних полосах проезжей части улиц и вдоль уширений.
1.5. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры.
Согласно проекту планировки территории под малоэтажное строительство для многодетных семей (127, 128 микрорайоны), разработанному НПИ «ЭНКО», на территории 126,127,128,129 и 130 микрорайонов предусмотрено подключение проектируемой жилой застройки к централизованным системам водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.
Настоящим проектом внесения изменений сохраняется вся схема размещения инженерных сетей, разработанная ранее, за исключением участка внесения изменений площадью 35502,0 кв. м.  Изменения заключаются в корректировке трасс запроектированных сетей в связи с изменением планировочной схемы квартала, ограниченного улицами Багряной, Озерной, Амосова, Липецкой, восточными границами земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0503001:6774, 35:21:0503001:6778, 35:21:0503001:6791, 35:21:0503001:6793, 35:21:0503001:6794.
Предлагаемая схема размещения инженерных сетей на изменяемом участке территории приведена на листе 6 чертежа «Схема размещения инженерных коммуникаций" материалов по обоснованию ППТ.

2. Положение об очередности планируемого развития территории.
Проектом планировки территории определены три очереди строительства:
- первая очередь строительства охватывает территорию в границах 126 мкр.;
- вторая очередь строительства предполагает освоение 128, 130 и частично территории 127 и 129 мкр.;
- третья очередь строительства включает части территорий 127 и 129 мкр., не входящие во вторую очередь.
Проект внесения изменений в проект планировки территории  под малоэтажное строительство для многодетных семей (127, 128 микрорайоны) в отношении квартала, ограниченного улицами Багряной, Озерной, Амосова, Липецкой, восточными границами земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0503001:6774, 35:21:0503001:6778, 35:21:0503001:6791, 35:21:0503001:6793, 35:21:0503001:6794, затрагивает часть территории  третей очереди строительства микрорайона 127 (площадь  35 502,0 кв. м). Схема очередности строительства приведена на листе 1 чертежа «Основной чертеж планировки территории».
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